BLACK BAY 31/36/39/41 S&G

**TUDOR presenta una nueva versión de su línea Black Bay en acero y oro amarillo con un bisel fijo. Los modelos están disponibles en cuatro tamaños, todos equipados con Calibres de Manufactura, con un brazalete de cinco eslabones y cierre con ajuste rápido.**

Los modelos Black Bay 31, 36, 39 y 41 S&G aportan una estética única a la línea Black Bay. Sus cajas curvadas destacan gracias a secciones pulidas de oro amarillo, y ofrecen, junto al espíritu original de reloj herramienta, una imagen sofisticada, versátil y unisex chic. Estos modelos, equipados con Calibres de Manufactura, incluyendo la referencia MT5201 que da lugar a una nueva familia de movimientos TUDOR, están a la vanguardia del refinamiento de la relojería técnica. Otra característica importante para un confort óptimo es el brazalete de cinco eslabones, que incorpora el cierre en TUDOR «T‑fit» con ajuste rápido, en todos los tamaños.

**ELEMENTOS CLAVE**

1. Caja satinada y pulida de 31, 36, 39 o 41 mm de diámetro en acero 316L y oro amarillo. También disponible con un bisel engastado de diamantes
2. Esfera negra o plateada
3. Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes de submarinismo TUDOR introducido en 1969, con revestimiento luminiscente de grado A Swiss Super‑LumiNova®
4. Calibres de Manufactura MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm), MT5601 (41 mm), con certificado COSC y espiral de silicio
5. Brazalete de cinco eslabones en acero 316L y oro amarillo con cierre en TUDOR «T‑fit» con ajuste rápido
6. Garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de mantenimiento

**UNA CAJA A BASE DE CURVAS Y BRILLOS**

La caja de los modelos Black Bay 31, 36, 39 y 41 S&G presenta una visión sofisticada y curva de la famosa estética del Black Bay. Con los flancos pulidos y abombados disponibles en todos los tamaños, su suave silueta está acentuada por una nueva corona curvada. Además de sus sensuales curvas, el oro amarillo pulido del bisel y la corona, es una novedad en la línea Black Bay, ya que los metales preciosos utilizados hasta ahora estaban exclusivamente satinados para un acabado mate. También existe la opción de un bisel engastado para los tamaños 31, 36 y 39, un detalle chic que realza el brillo del reloj en la muñeca.

**CALIBRES DE MANUFACTURA TUDOR**

Con la introducción del Calibre de Manufactura MT5201, TUDOR ofrece ahora tres familias de movimientos de cuerda automática: grande (MT56), mediano (MT54) y pequeño (MT52). El Calibre de Manufactura MT5201 fue desarrollado específicamente para relojes con dimensiones más pequeñas.

Los Calibres de Manufactura TUDOR garantizan resistencia, longevidad, fiabilidad y precisión, igual que hace el volante de inercia variable, mantenido por un robusto puente transversal con dos puntos de fijación. Junto con sus espirales de silicio amagnético, cuentan con la certificación de cronómetro por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC) y su rendimiento supera los estándares marcados por este instituto independiente.

Otro rasgo destacable es que la reserva de marcha de los Calibres de Manufactura TUDOR de tamaño grande y mediano pueden superar cualquier fin de semana, al ser de unas 70 horas. Esto permite que el portador del reloj pueda quitárselo un viernes por la tarde y volver a ponérselo el lunes por la mañana sin tener que reajustarlo. Para el Calibre de Manufactura MT5201 (familia de movimientos pequeños), la reserva de marcha es de aproximadamente 50 horas.

**BRAZALETES DE CINCO ESLABONES Y CIERRE CON AJUSTE RÁPIDO**

Todos los modelos Black Bay 31, 36, 39 y 41 S&G están disponibles con un brazalete de cinco eslabones en acero 316L y oro amarillo. Se completan con un robusto cierre en acero 316L con un sistema de ajuste rápido en TUDOR «T‑fit» para adaptar la longitud. Este práctico sistema de fácil manejo, que ofrece cinco posiciones sin necesidad de herramientas, permite a su portador un ajuste preciso e instantáneo de hasta 8 mm en el cierre.

**LA ESENCIA DE BLACK BAY**

La línea Black Bay incorpora esferas inspiradas en los relojes de submarinismo TUDOR fabricados durante la década de 1950. Las agujas, conocidas con el nombre de «Snowflake», tienen una forma angulosa muy característica, de los modelos que aparecían en el catálogo de 1969 de la marca. Su corona sin protección y las características de su caja recuerdan a las primeras generaciones de relojes de submarinismo TUDOR.

La línea Black Bay es el resultado de la sutil combinación de estética tradicional y relojería contemporánea. Lejos de ser meros relanzamientos de los clásicos, aúna los más de sesenta años de relojes de submarinismo TUDOR al tiempo que permanecen plenamente actuales. Así, su diseño *neovintage* va acompañado de unas técnicas de fabricación y una fiabilidad, robustez y calidad de acabado que satisfacen los requisitos actuales más rigurosos.

**LA GARANTÍA TUDOR**

Desde que Hans Wilsdorf creó la marca en 1926, de acuerdo con su visión del reloj ideal, TUDOR ha creado siempre relojes con el máximo nivel posible de resistencia, durabilidad, fiabilidad y precisión. Gracias a esta experiencia y a la confianza en la calidad superior de sus relojes, TUDOR ofrece una garantía de cinco años para todos sus productos. Garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de mantenimiento.

**ACERCA DE TUDOR**

TUDOR es una marca galardonada de relojería suiza que ofrece relojes mecánicos con un estilo sofisticado, fiabilidad probada y una exclusiva relación calidad‑precio. Los orígenes de TUDOR se remontan a 1926, cuando «The Tudor» fue registrada por primera vez en nombre del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf. En 1946, fundó de manera oficial la empresa «Montres TUDOR S.A.» para fabricar relojes que respetaran la tradicional filosofía de calidad de Rolex a un precio más asequible. A lo largo de su historia y gracias a su robustez, los relojes TUDOR han acompañado a algunos de los aventureros más audaces por tierra, mar, aire y hielo. Hoy en día, la colección TUDOR incluye modelos emblemáticos como el Black Bay, Pelagos, 1926 y Royal. Desde 2015, TUDOR también ofrece modelos con Calibres mecánicos de Manufactura con numerosas funciones y un rendimiento excepcional.

**REFERENCIAS 79603, 79613, 79643, 79653, 79663, 79673, 79683**

**CAJA**

Caja de 31, 36, 39 o 41 mm en acero 316L, acabado pulido y satinado

**BISEL**

Bisel de oro amarillo o de oro amarillo engastado de diamantes

**CORONA**

Corona a rosca de oro amarillo con la rosa de TUDOR en relieve

**ESFERA**

Negra o plateada

**CRISTAL**

Cristal de zafiro plano

**HERMETICIDAD**

Hermético hasta 100 m

**BRAZALETE**

Brazalete de acero y oro amarillo, acabado pulido y satinado, con cierre desplegable «T‑fit» y cierre de seguridad

**MOVIMIENTO**

Calibres de Manufactura MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm), MT5601 (41 mm) (COSC)

Movimiento mecánico de cuerda automática con rotor bidireccional

Construcción integrada

**PRECISIÓN**

Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros)

**FUNCIONES**

Agujas de horas, minutos y segundos en el centro

Función de parada del segundero para una puesta en hora precisa

**VOLANTE**

Regulación por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante

Espiral de silicio amagnético

Frecuencia: 28 800 alternancias/hora (4 Hz)

**DIÁMETRO TOTAL**

20,0 mm (MT5201)

30,3 mm (MT5400)

31,8 mm (MT5602)

33,8 mm (MT5601)

**GROSOR**

5 mm (MT5201, MT5400)

6,5 mm (MT5602, MT5601)

**RUBÍES**

26 rubíes (MT5201)

27 rubíes (MT5400)

25 rubíes (MT5602, MT5601)

**RESERVA DE MARCHA**

Reserva de marcha de aprox. 50 horas (MT5201)

Reserva de marcha de aprox. 70 horas (MT5400, MT5602, MT5601)