碧湾型 31/36/39/41

**帝舵表碧湾系列又添新作，选用精钢材质，搭配固定外圈，共有四种尺寸可选，均搭载帝舵表原厂机芯，配备五链节表带及快速调节带扣。**

碧湾型31、36、39及41（Black Bay 31/36/39/41）腕表以独特美学风格为碧湾系列带来新看点。其弧形表壳特别采用现代时尚风格饰面，在设计语言上与品牌经典功能腕表呈现出微妙差异，演绎更精致百搭、中性时髦的格调。所有表款均搭载帝舵表原厂机芯，突显品牌精益求精的前沿制表技术。而它配备的五链节表带更是舒适佩戴体验的最佳保障。表带同步搭配帝舵表“T-fit”带扣，便于快速调节。一系列阳光放射纹表盘于今年崭新登场，典雅迷人，又不失时尚个性。表盘提供蓝色、炭灰色及浅香槟色三种选择，搭配撞色分钟刻度设计，为腕表注入温暖气息。

**特点**

1. 磨光及磨砂316L不锈钢表壳，直径31、36、39或41毫米
2. 蓝色、炭灰色或浅香槟色表盘，镶钻或无钻款式
3. “雪花”指针，帝舵潜水腕表的一大标志，于1969年问世，涂有A级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
4. 帝舵表原厂机芯MT5201型（31毫米）、MT5400型（36毫米）、MT5602型（39毫米）、MT5601型（41毫米），获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝
5. 316L不锈钢五链节表带，搭配帝舵表“T-fit”快速调节带扣
6. 五年可转让保用保证，无需登记或定期检查

**以曲线与光芒塑造全新表壳**

碧湾型31、36、39及41腕表推出精致弧形表壳，以此回应碧湾系列的经典美学理念。新表款无论尺寸，均采用磨光圆拱形侧面设计，搭配新款弧形上链表冠，突显柔和轮廓，尽显迷人曲线。而其磨光外圈及表冠的灵感正是源自去年亮相的黄金钢款腕表。

**帝舵表原厂机芯**

帝舵表现有三个自动上链机芯系列，包括大型（MT56）、中型（MT54）及小型（MT52），适用于不同尺寸的碧湾型31、36、39及41表款。

帝舵表原厂机芯内部采取在惯性微调平衡摆轮两侧、以坚固的横夹板固定的方式，确保腕表坚固、耐用、可靠且精准。同时，机芯配备非磁性硅游丝，不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。

在帝舵表原厂机芯中，大型及中型系列的另一显著特点为长达约70小时的动力储备，让佩戴者可以“周末无忧”，换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到了周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新调校时间。小型机芯MT5201型的动力储备则约为50小时。

**五链节表带及快调带扣**

碧湾型31、36、39及41腕表均配备316L钢五链节表带，搭配坚固可靠的316L钢带扣及帝舵表“T-fit” 快速调节系统。该装置设置五处孔位，佩戴者无需使用工具便可对表带进行快速精细调校，在带扣上实现8毫米的调校长度，格外便捷实用。

**碧湾型精髓**

受1950年代帝舵潜水表经典美学风格的启发，碧湾系列在表盘设计上融入了广大藏家耳熟能详、名为“雪花”的棱角形指针。采用这种特色指针的表款曾出现在品牌1969年产品目录中。而无保护装置的上链表冠与别致的表壳特征，更令人联想起第一代帝舵潜水表。

碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。它并非单纯复刻经典，而是凝聚了帝舵表逾六十年的潜水腕表制作精髓，同时扎根当下，反映时代风潮。其设计理念虽体现了一种新复古主义，但在制作工艺、可靠性能、坚固品质和细节整饰方面，均遵循了更为严格的现代制表要求。

**帝舵表制表中心**

每只帝舵腕表均严格遵循品牌卓越标准，并在位于瑞士力洛克（Le Locle）的帝舵表新建制表中心进行组装及全面测试。该制表中心历经三年建造，于2021年正式竣工并投入使用，汇集前沿尖端制表技艺与高效生产管理及自动测试系统。其外观以瞩目的“帝舵红”示人，占地四层，总面积达5,500平方米，与邻近的科尼思（Kenissi）制表中心相辅相成。科尼思制表中心创立于2016年，致力生产帝舵表机芯。基于科尼思制表中心及品牌其他自营机构，帝舵表成功整合了高性能机械机芯的研发及生产能力。至此，帝舵表已经能全面掌控核心部件的生产，并保证稳定品质。

**帝舵表保用条款**

为实现制造杰出腕表的愿景，汉斯‧威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。在腕表使用方面，帝舵表建议每隔约十年，应将腕表送修进行保养，具体则以型号及日常使用情况为准。

**帝舵表#天生敢为#**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言#天生敢为#（#BornToDare），传承品牌丰硕传统，呈现当下价值理念。它秉承自帝舵表创始人汉斯•威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）的制表愿景，即使面对严苛的环境，帝舵表依旧表现出色，为每一位勇者所选戴。它致敬每一位无名且无所畏惧的勇者，伴随他们在陆地、冰川、空中和水下四大领域创下非凡成就。它更是帝舵表独树一帜风格的明证，令帝舵表始终处于制表业前沿，而品牌力求创新与不断突破的制表精神，如今已成为基本准则。自宣言发布以来，帝舵表#天生敢为#的精神已在全球范围掀起浪潮，获得无数敢为的知名人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他们的毕生成就亦来自其敢为的生活态度。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的机械腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯•威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾（Black Bay）、领潜（Pelagos）、1926及皇家（Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79600、79640、79660、79680**

**表壳**

直径31、36、39或41毫米，磨光及磨砂不锈钢表壳

**外圈**

磨光及磨砂不锈钢外圈

**上链表冠**

旋入式上链表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志

**表盘**

蓝色、炭灰色或浅香槟色表盘

**镜面**

平面蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达100米（330英尺）

**表带**

磨光及磨砂不锈钢表带，配“T-fit”摺扣及保险扣

**机芯**

帝舵表原厂机芯MT5201型（31毫米）、MT5400型（36毫米）、MT5602型（39毫米）、MT5601型（41毫米）（COSC）

双向摆陀系统自动上链机械机芯

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）天文台精密时计

**功能**

中央时针、分针及秒针

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

20.0毫米（MT5201）

30.3毫米（MT5400）

31.8毫米（MT5602）

33.8毫米（MT5601）

**厚度**

5毫米（MT5201、MT5400）

6.5毫米（MT5602、MT5601）

**宝石数量**

26颗（MT5201）

27颗（MT5400）

25颗（MT5602、MT5601）

**动力储备**

动力储备约50小时（MT5201）

动力储备约70小时（MT5400）

动力储备约70小时（MT5601）

动力储备约70小时（MT5602）