BLACK BAY 58 18K

**発表以来拡充が続く支持の高いブラックベイ 58から、マニュファクチュール キャリバーを搭載し、オープンケースバック、そして“T-fit”クラスプ付きゴールド製ブレスレットを採用したフルゴールドモデルが誕生。**

ブラックベイ 58 18Kの名は、そのケースとブレスレットの貴金属素材にちなんでいるが、チューダーとして初めて200 m（660フィート）の防水性能を達成したチューダー ダイバーズウォッチであるRef.7924、通称「ビッグクラウン」が発表された1958年にも由来している。ブラックベイ58 18Kはまた、チューダー ダイバーズウォッチの中で初めての18Kイエローゴールド製のオープンケースバックを採用したモデルだ。そして今回、サテン仕上げの18Kイエローゴールド製ブレスレットとのマッチングが可能となった。

**KEY POINTS**

1. 18Kイエローゴールド製39 mmケース、サテン仕上げ、オープンケースバック
2. 18Kイエローゴールド製アワーマーカーをあしらった、マットな「ゴールデングリーン」ドーム型ダイアル
3. 1969年に登場したチューダー ダイバーズウォッチの象徴である「スノーフレーク」針、18Kイエローゴールド製、グレードAのスイス製スーパールミノバ®発光塗料
4. スイス公認クロノメーター検査協会（COSC）による認定かつ耐磁性シリコンバランススプリングを備えるマニュファクチュール キャリバー MT5400、約70時間のパワーリザーブ
5. “T-fit”アジャスティングシステム付きクラスプを備える３列リンク18Kイエローゴールド製ブレスレット
6. 5年間の国際保証、登録や定期点検は不要

**MATT GOLD AND “GOLDEN GREEN” TONES**

全体にサテン仕上げを施しマットな外観を纏ったブラックベイ 58 18Kの18Kゴールド製ケースは、チューダーのダイバーズウォッチとしては初である。マニュファクチュール キャリバー MT5400が姿をのぞかせるオープンケースバックは、同種の製品には過去に採用の例がなく、内面と外観のいずれにも美が強調されている。チューダーを定義づける堅牢なツールウォッチのレガシーと、プレシャスな世界観を結び付けるブラックベイ 58 18Kは、他に類を見ない希少な存在である。ブラックベイ 58 18Kのマットな18Kイエローゴールドを、マットゴールドのディテールが散りばめられた豊かな「ゴールデングリーン」カラーのダイアルとベゼルの組み合わせが引き立てる。「スノーフレーク」針およびアワーマーカーも同様に18Kイエローゴールド製だ。

**SOLID GOLD BRACELET**

チューダーのダイビングウォッチで初となったもう一つは、ブラックベイ58 18Kのセルフサイズ調整を可能にする“T-fit”クイックアジャストクラスプを備えた3列リンクゴールド製ブレスレットだ。工具不要の簡単な操作で、着用者自身が8 mmの長さを5段階で調節することができるようになっている。クラスプにはセラミックのボールベアリングが採用され、クラスプの作動に心地よい触感をもたらすのに加え、スムーズに確実に留めることができる。

**THE MANUFACTURE CALIBRE MT5400**

ブラックベイ58 18Kに搭載されたマニュファクチュール キャリバー MT5400は時針、分針、秒針を備える。他のチューダーのマニュファクチュール キャリバー同様に、モノブロックのタングステン製ローターはオープンワークで細部にサンドブラストを伴うサテン仕上げ、さらにブリッジとメインプレートはサンドブラスト表面とレーザー装飾が交互に施されている。

堅牢性と精度を兼ね備えるマニュファクチュールキャリバー MT5400の 可変慣性テンプは、頑丈な両持ち式のトラバーシングブリッジに保持されている。またこのムーブメントは、スイス公認クロノメーター認定を取得しており、協会が定める基準を上回る高い精度を達成している。その認定ではケーシングされていない状態のムーブメントで日差の平均を-4秒から+6秒の間で許容しているが、チューダーはさらにその上、腕時計として組みあげた状態で日差6秒（-2、+4秒）という、より高い基準を達成している。

その他の特筆すべき特徴はマニュファクチュール キャリバー MT5400が、「ウィークエンドプルーフ（週末耐性）」を備えていることである。つまり約70時間のパワーリザーブにより、金曜日の夜に腕時計を外し、月曜日の朝に身に着けたときに再び巻き上げや設定をする必要がないのだ。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

ブラックベイ コレクションは、1950年代に製造されたチューダー ダイバーズウォッチに着想を得たダイアルを備えている。ダイアルには1969年のブランドカタログにあった「スノーフレーク」の名でコレクターに知られている、特徴的なスクエアが付いた針を採用している。プロテクターなしのリューズとケースの特徴は、初代のチューダー ダイバーズウォッチを想起させる。

ブラックベイ ラインは、クラシックな美学と最先端のウォッチメイキングの奇跡の出会いから誕生した。それは単に「過去のモデルの復刻」ではない。70年にわたるチューダーのダイバーズウォッチの技術と哲学を結集させ、同時に、潔く“現在”に軸足を置いている。そのネオビンテージと称されるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

**THE TUDOR MANUFACTURE**

すべてのチューダー ウォッチは、スイスのル・ロックルにある新しいチューダーのマニュファクチュールで組み立てられ、チューダーの高い基準に沿って全面的に検査されている。時計技術者のノウハウと最高レベルの生産管理および自動検査システムを結集したこの新しい最先端施設は、3年の建設期間を経て2021年に完成した。チューダー レッドで統一されたこのマニュファクチュールは、4階建て総面積5,500平方メートルに及び、隣接する2016年に設立されたチューダーのムーブメント製造施設、ケニッシ マニュファクチュールと物理的にも視覚的にもつながっている。チューダーが所有する関連会社のネットワークおよびケニッシにより、チューダーは高性能機械式キャリバーの開発と製造の統合を実現してきた。その結果、チューダーは今では極めて重要な部品の製造を完全にマスターし、その品質を保証することができる。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。この経験、そして自社の時計の優れた品質に対する自信により、チューダーはそのすべての製品に5年間の保証を適用している。この保証は、時計の登録や定期的な点検を必要とせず、譲渡も可能である。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間 に1回程度を推奨している。

**TUDOR IS “BORN TO DARE”**

2017年、チューダーは「Born To Dare」のスローガンを掲げた新しいキャンペーンを開始した。これは、ブランドの歴史と、今日ブランドが象徴するものの両方を反映している。陸海空、ときには氷上でチューダーの腕時計を身に着け、並外れた偉業を成し遂げてきた挑戦者たちの物語そのものだ。そこには、極限の環境に耐え、挑戦し続ける人々のために腕時計をつくった創立者ハンス・ウイルスドルフの想いが宿っている。今日のチューダーを築き上げた、時計製造に対する妥協を許さない姿勢を証明するものである。時計製造業界において最先端に立ち、今や欠かせないベンチマークとなっているチューダーのイノベーション。そしてチューダーの「BornToDare」の精神は、なるべくして変革者となったアンバサダーたちにより体現されている。勇敢にかつ先見の明をもって人生に挑み、偉大な功績を残してきた人々だ。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイス製ウォッチブランドで、洗練されたスタイル、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた機械式時計を提供する。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理者が「チューダー（The Tudor）」を初めて登録。1946年、彼は品質に対する伝統的なロレックスの哲学を重んじながらも、より手の届きやすい価格の時計を製造するモントル チューダー SAを公式に設立する。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、1926、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュール キャリバーも提案している。

**REFERENCE 79018V**

**CASE**

18Kイエローゴールド製39 mmケース、サテン仕上げ

サファイアクリスタル付きオープンバックケース

**BEZEL**

18Kイエローゴールド製逆回転防止ベゼルに60分目盛り入りマットグリーンのアルマイト加工インサート

**WINDING CROWN**

18Kイエローゴールド製スクリュー式リューズ、チューダーローズの刻印、円形サテン仕上げの18Kイエローゴールド製リューズチューブ

**DIAL**

マットグリーン、ドーム型、18Kゴールド製アワーマーカー

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200 m (660 ft）防水

**BRACELET**

“T-fit”アジャスティングシステム付きクラスプを備える3列リンク18Kイエローゴールド製ブレスレット

**MOVEMENT**

マニュファクチュール キャリバー MT5400

両方向回転ローター搭載の機械式自動巻ムーブメント

**POWER RESERVE**

約70時間

**PRECISION**

COSC(スイス公認クロノメーター検査協会）によるスイス公認クロノメーター認定

**FUNCTIONS**

中央に時・分・秒針

秒針停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

非磁性シリコンバランススプリング

振動回数：28,800/ 時(4 Hz)

**TOTAL DIAMETER**

30.3 mm

**THICKNESS**

5 mm

**JEWELS**

27石