BLACK BAY FIFTY-EIGHT 18K

**イエローゴールドの美しさに精密なムーブメントが姿をのぞかせる。ブラックベイ フィフティ-エイトからチューダーのダイバーズウォッチとして初の18Kイエローゴールドのケースとオープンケースバックを採用したモデルが誕生。**

ブラックベイ フィフティ-エイト 18K。チューダーとして初の200m防水を誇るダイバーズウォッチRef.7924、通称「ビッグクラウン」の発売年(1958年)にちなんで命名されたフィフティ-エイトに、今年新たに採用された素材名を冠した。歴史的な名作であるRef.7924の美しさを継承する数あるモデルの中で、1950年代の特徴的なプロポーションを維持しつつ、39mmケースサイズを採用。スリムな手首にもフィットし、小ぶりな腕時計を好む人々だけにとどまらず、もちろんヴィンテージ愛好家たちをも虜にするだろう。またブラックベイ フィフティ-エイト 18Kはチューダーのダイバーズウォッチとして初めて18Kゴールド製のケースとオープンケースバックを採用したモデルでもあるのだ。

**KEY POINTS**

1. 39mm、18Kイエローゴールド製ケース、サテン仕上げ、オープンケースバック
2. 18Kイエローゴールドのアワーマーカーがあしらわれたマットな“ゴールデングリーン”ダイアル
3. COSC認証かつ耐磁性シリコンバランススプリングを備える*マニュファクチュール* キャリバー MT5400、パワーリザーブは約70時間
4. 1969年に登場したチューダーのダイバーズウォッチの象徴であるスノーフレーク針、18Kイエローゴールド製、スイスの蓄光性スーパールミノヴァコーティング
5. グリーンのジャカードファブリックストラップとダークブラウンのアリゲーターストラップの2種が付属
6. 5年間の国際保証

**MATT GOLD**

一般的なポリッシュ仕上げのイエローゴールドではなく、チューダーらしく味わい深い印象のサテン仕上げを施すことにより、マットな質感を持たせた本モデル。18Kイエローゴールド製ケースとオープンケースバックは、チューダーのダイバーズウォッチとして初めて採用された。*マニュファクチュール* キャリバー MT5400はオープンケースバックからその姿をのぞかせ、本モデルが持つ美学を物語っている。チューダーが変わらず持ち続ける実用時計としての堅牢性へのこだわりと、デザインへの美学。ブラックベイ フィフティ-エイト 18Kは真にその二つを両立したモデルと言える。

**"GOLDEN GREEN" TONES**

控え目なエレガンスを演出したマットなブラックベイ フィフティ-エイト 18K。ダイアルとベゼルは上品な“ゴールデングリーン”によって引き立った佇まいが完成し、加えて18K イエローゴールドをあしらった「スノーフレーク」針とアワーマーカーのコンビネーションは優雅さすら感じさせる。そのカラーコンビネーションは今やチューダーの象徴のひとつともいえるファブリックストラップにも採用。それはブランドのアイコンであり、チューダーは2010年にいち早くファブリックストラップを採用して以来、常に先駆者であり続けている。フランスのサン・テティエンヌで150年以上家族経営を続けるジュリアン・フォール社によって、19世紀製の織機を用いて生み出されるファブリックストラップ。それは品質と快適さの両方を実現する唯一無二の存在である。2010年に初めてヘリテージ クロノのためにファブリックストラップを採用する前から続くパートナーシップは、類まれなるノウハウを生み出し、2020年で記念すべき10周年を迎えた。

**THE *MANUFACTURE* CALIBRE MT5400**

ブラックベイ フィフティ-エイト 18Kに搭載された*マニュファクチュール* キャリバー MT5400は時針、分針、秒針を備え、他のチューダーの*マニュファクチュール* キャリバー同様、特徴的な仕上げが施されている。一体鋳造のタングステン製ローターには透かしがあしらわれ、サンドブラスト加工が施されたサテン仕上げとなっている。ブリッジとメインプレートはサンドブラスト仕上げとポリッシュ仕上 げでレーザー加工によりデコレーションが施された。

堅牢性、耐久性、信頼性そして精度を兼ね備えたこのムーブメントは、2ヶ所で固定されたトラバーシングブリッジによって維持される可変慣性テンプを有している。また耐磁性シリコンバランススプリングを備えるほか、MT5400はスイス公認クロノメーター認定を取得している。その認定ではムーブメントの状態で日差が-4秒から＋6秒を基準としているが、チューダーはさらにその上、腕時計として組みあげられた状態で日差が-2秒から+4秒というより高い基準を達成している。

その他の特筆すべき特徴は約70時間のパワーリザーブ。それは金曜日の夜に腕時計を外し、月曜日の朝に身に着けたときに再びゼンマイを巻く必要がないのだ。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

他のブラックベイのモデルと同様、このブラックベイ フィフティ-エイト 18Kは1969年のカタログに登場したモデルにみられる「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインを採用している。伝統を感じさせる気配に現代的な機械式時計の要素が混ざり合い、ブラックベイは誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその70年の歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオビンテージといえるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

**THE TUDOR DIVERS' WATCH**

チューダーのダイバーズウォッチの歴史は1954年、Ref.7922の登場から始まる。当時100m（330フィート）の防水性能を誇った同機は、チューダーのダイバーズウォッチの起源と言える。堅牢性、信頼性、精度を備えた実用時計というチューダーにおいて一貫して続く哲学。Ref.7922の登場から約70年の間、チューダーのダイバーズウォッチはその哲学のもとで進化を続け、様々な分野のプロフェッショナルたちや、世界中の海軍から支持を得てきたのである。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。これまでの経験と類まれなる品質を生み出すためのノウハウの蓄積により、チューダーは2020年1月以降に購入された製品に関して保証期間を5年間へと延長。また2018年7月1日から2019年12月31日までの間に購入された製品に関しては、18か月保証期間が延長され、3年6か月の保証期間となる。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間 に1回程度を推奨している。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは独自の価値とともに洗練されたスタイルと、確かな信頼性を約束する機械式時計を提供するスイスの時計ブランドである。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが｢チューダー（The Tudor）」を初めて登録。その後、1946年ハンス・ウイルスドルフは、ロレックスの品質と信頼性を有し、先駆性を備えた腕時計を製造するために、モントル チューダー SAを設立、自身の名義で再登録した。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、ヘリテージ、ノースフラッグといった象徴的なモデルをラインナップし、2015年以来、多様な機能を搭載した機械式マニュファクチュールムーブメントモデルを世に送り出している。

**REFERENCE 79018V**

**CASE**

39mm 18Kイエローゴールド製ケース

サテン仕上げ

サファイアクリスタルのオープンケースバック

**BEZEL**

18Kイエローゴールド製逆回転防止ベゼル

60分目盛り付きマットグリーンのアルマイト加工ディスク

ゴールド箔をのせたマーカーと数字

**WINDING CROWN**

18Kイエローゴールド製スクリュー式リューズ

チューダーローズのレリーフ

18Kイエローゴールド製リューズチューブ

サテン仕上げ

**DIAL**

グリーン、ドーム型

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200m（660フィート）

**BRACELET**

ドーム型ダークブラウンアリゲーターストラップ、18Kイエローゴールドバックル

グリーンファブリックストラップ/ゴールドカラーバンド &18Kイエローゴールドバックルが付属

**MOVEMENT**

*マニュファクチュール* キャリバー MT5400

両方向回転ローター搭載の機械式自動巻ムーブメント

**PRECISION**

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

**POWER RESERVE**

約70時間

**FUNCTIONS**

時針、分針、秒針

秒停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

耐磁性シリコンバランススプリング

振動回数： 28,800/ 時(4HZ)

**TOTAL DIAMETER**

30.3 mm

**THICKNESS**

5 mm

**JEWELS**

27 石