碧湾
1958型
18K

**帝舵表隆重推出碧湾1958型（Black Bay Fifty-Eight）新款力作，选用18K黄金材质，搭配透明表壳底盖，为此备受欢迎之款型注入大胆创思，开创帝舵潜水腕表先河。**

碧湾1958型18K（Black Bay Fifty-Eight 18K）得名自表壳所用的贵金属材质，同时呼应1958这一重要年份。当年，帝舵表推出首款防水深达200米（660英尺）的潜水腕表，型号7924，亦称“大表冠”。碧湾1958型18K腕表沿袭了初代潜水腕表中历久弥新的众多美学特色，并搭配1950年代风靡一时的39毫米直径表壳，手腕纤细的佩戴者亦能很好驾驭。新表款还是首款选用18K黄金作为表壳材质，并配备透明表壳底盖的帝舵潜水腕表，风格独具，是小巧型腕表与复古表款爱好者的心仪之选。

1. **随附两款表带：**饰以金色条纹的绿色提花织纹表带及深棕色鳄鱼皮表带
2. **哑光“金绿”色调表盘** 搭配18K黄金立体钟点标记
3. **帝舵表原厂机芯MT5400型** 获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝及70小时动力储备
4. **（哑光）磨砂表壳，**直径39毫米，18K黄金材质，搭配透明底盖
5. **“雪花”指针，**帝舵潜水腕表的一大标志，于1969年问世，使用18K黄金材质，涂有A级瑞士
Super-LumiNova@夜光涂层
6. **五年可转让保用保证，**无需登记或强制性维修检查

**哑光黄金**

不同于传统黄金腕表常见的亮面饰面效果，碧湾1958型18K腕表表壳采用18K黄金材质，并经全磨砂哑光处理，是帝舵潜水腕表的又一首创之举。同时，帝舵表亦首次为该类型腕表装配透明底盖，令佩戴者可随时欣赏到帝舵表原厂机芯MT5400型的“动人心跳”。它不仅传承了经典帝舵功能腕表的坚固可靠，又展现出其作为名贵腕表的珍罕魅力，完美演绎了一场双重美学理念的创新融合。

**“金绿”色调的和谐共鸣**

碧湾1958型18K的一项重要元素，即哑光18K黄金材质。表盘及外圈的优雅搭配，浓墨重彩的“金绿”色调，加上以哑光金色的细节装饰，均突显了这一材质的特别之处。“雪花”指针及立体钟点标记同样由18K黄金
制成。随附的织纹表带亦延续相同配色。作为帝舵表的一大标志特色，织纹表带的使用最早可追溯至2010年，
帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。此款表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为
朱利安．富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机编织而成，品质上乘，佩戴舒适。帝舵表于2010年巴塞尔世界钟表珠宝博览会推出品牌首款配备该厂织纹表带的腕表—启承计时腕表（Heritage
Chrono），双方由此展开密切合作。2020年，帝舵表与这家拥有150年历史的家族企业迎来合作十周年纪念。

**帝舵表原厂机芯MT5400型**

碧湾1958型18K搭载帝舵表原厂机芯MT5400型，具备时、分、秒的显示功能。机芯采用帝舵表原厂机芯的
经典饰面。一体成型的镂空钨自动陀经磨砂工艺处理，搭配喷砂细节，夹板与主夹板则以磨光及喷砂饰面相互交错，点缀激光饰纹。

机芯内部采取在惯性微调平衡摆轮两侧、以坚固的横夹板固定的方式，确保腕表坚固、耐用、可靠且精准。
帝舵表原厂机芯MT5400型配备非磁性硅游丝，不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间，而帝舵腕表在完成组装后，机芯的每日误差仅在-2至+4秒之间。

帝舵表原厂机芯MT5400型的另一显著特点为长达70小时的动力储备，让佩戴者“周末无忧”，换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到了周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新上链调校。

**碧湾型精髓**

一如碧湾系列其他表款，碧湾1958型18K腕表沿用了帝舵潜水腕表的标志性特色之一——棱角分明的“雪花”指针，此指针首次出现在品牌1969年的产品目录中。碧湾系列巧妙融合传统美学与当代制表工艺。旗下腕表并非复刻经典腕表，而是凝聚了帝舵表近七十年的潜水腕表制作精髓，时至今日仍在表坛雄踞一席之地。新款腕表更融入新复古主义设计风格，无论在制作工艺、精准可靠、坚固耐用还是细节整饰方面，均拥有高于行业标准的出众表现。

**帝舵潜水腕表**

帝舵潜水腕表的历史可追溯至1954年，首款潜水腕表型号为7922，防水深达100米（330英尺），自此开辟了帝舵表在水下领域的漫长征程。价格相宜、坚固可靠且走时精准，帝舵潜水腕表堪称帝舵功能腕表理念的杰出典范。自初代腕表型号7922诞生至今七十年间，帝舵潜水腕表不断力臻完善，广受业界专业人士的认同与赞赏，其中包括世界上最具影响力的各国海军。

**帝舵表保用条款**

为实现制造理想腕表的愿景，汉斯．威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用及精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，和对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为2020年1月1日后出售的所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求任何维修检查，且可转让。2018年7月1日至2019年12月31日购买的所有帝舵表产品，亦可额外享受18个月的延期保证，保用保证总时限达三年半。在腕表使用方面，帝舵表建议每隔约十年，应将腕表送修进行保养，具体则以型号及日常使用情况为准。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯．威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）注册了“The TUDOR”商
标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰原挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾（Black Bay)、领潜（Pelagos）及1926等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79018V**

**表壳**

直径39毫米，磨砂18K黄金表壳

透明蓝水晶镜面底盖

**外圈**

18K黄金单向旋转外圈，配哑光绿色阳极氧化铝60分钟刻度字圈，镀金数字及刻度

**上链表冠**

18K黄金旋入式上链表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志，圆纹磨砂18K黄金上链表冠轴

**表盘**

绿色，圆拱形

**镜面**

圆拱形蓝水晶镜面

**防水**

防水深达200米（660英尺）

**表带**

圆拱形深棕色鳄鱼皮表带，配18K黄金带扣

随表附送饰有金色条纹的绿色织纹表带，配18K黄金带扣

**机芯**

帝舵表原厂机芯MT5400型

双向摆陀系统自动上链机械机芯

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）

天文台精密时计

**功能**

中央时、分及秒针

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

30.3毫米

**厚度**

5毫米

**宝石数量**

27颗

**动力储备**

约70小时