블랙 베이 피프티-에잇 925

**튜더(TUDOR)는 인기 모델인 블랙 베이 피프티-에잇(Black Bay Fifty-Eight)에 오픈 백 케이스와 925 실버라는 눈부신 특징을 적용한 새로운 버전을 출시한다. 이 “2가지 특징”은 튜더 다이버 시계로서는 처음이다.**

블랙 베이 피프티-에잇 925는 시계 케이스의 귀한 소재를 의미하지만, 피프티-에잇은 튜더 다이버 시계 중 최초로 200미터(660피트) 방수가 된 “빅 크라운”으로 불렸던 레퍼런스 7924가 출시된 1958년을 의미하기도 한다. 블랙 베이 피프티-에잇은 1950년대의 초기 모델의 특장점을 살리면서, 39mm 사이즈로 나온 것이다. 블랙 베이 피프티-에잇 925는 작은 사이즈의 시계를 선호하는 슬림한 손목의 소유자, 빈티지 애호가, 그리고 나만의 색다른 시계를 갖고 싶어하는 사람들에게 이상적인 시계이다. 또한 블랙 베이 피프티-에잇 925는 오픈 백 케이스와 실버 소재로 이루어진 첫 번째 튜더 다이버 시계이기도 하다.

**주요 특징**

1. 925 실버로 새틴 피니시된(매트한) 39mm 케이스와 오픈 백 케이스
2. 매트 프로스티드된 토프의 따뜻한 회색 돔드 다이얼과 시각 표식
3. 자체 제작 칼리버 MT5400, 스위스 공식크로노미터 인증 기관(COSC) 인증, 실리콘 헤어스프링과 70시간의 파워리저브
4. 1969년에 출시된 튜더 다이버 워치의 상징인 “스노우플레이크(Snowflake)” 시침, 스위스 제조 A 등급의 슈퍼-루미노바 코팅
5. 2가지 스트랩 옵션: 실버 라이닝이 들어간 토프 자카드 패브릭, 브라운 그레인 가죽
6. 별도의 등록 또는 정기적인 유지보수 점검이 요구되지 않으며 양도 가능한 5년간의 보증

**눈부신 실버**

925 실버는 튜더 다이버 시계에는 처음 적용됐으며, 이 합금의 성분은 비밀로 유지하고 있다. 이 합금의 조합은 블랙 베이 피프티-에잇 925 외관에는 영향을 미치지 않는다. 매트한 효과를 만들어 내기 위하여 전체 새틴 피니시 되었으며, 이 합금은 손목 위에서 감탄할 수 있는, 예상치 못한 눈부신 빛을 만들어낸다. 이 시계의 뛰어난 질감은 이 모델에 고귀한 느낌을 부여하며, 시계에 장착된 자체 제작 칼리버 MT5400은 오픈 백 케이스를 통해 더욱 돋보인다. 이러한 특징들은 전통적인 견고한 툴-워치와 귀중품, 두 가지 모두를 충족하는 미적인 언어로 표현될 수 있다.

**토프와 실버**

블랙 베이 피프티-에잇 925 실버 케이스는 토프 다이얼과 베젤 인서트를 통하여 강조된다. 특히 1969년부터 적용된 튜더 특징 중 하나인 "스노우플레이크(Snowflake)" 핸즈, 눈금과 텍스트를 포함한 여러 은색 디테일이 이 시계의 섬세한 표면에 마무리 터치를 더해준다. 이 모델과 함께 제공되는 패브릭 스트랩에서도 동일한 컬러를 찾을 수 있다. 패브릭 스트랩은 튜더의 특징 중 하나로, 튜더는 2010년 업계 최초로 제품에 패브릭 스트랩을 포함한 시계 브랜드 중 하나이다. 프랑스 생테티엔(St-Etienne) 지역에 위치한 줄리앙 포레(Julien Faure)사에서 19세기부터 전해져 내려온 자카드 방식으로 짠 패브릭 스트랩은, 뛰어난 품질과 손목 위 편안한 착용감을 선사한다. 2020년, 튜더와 150년의 역사를 보유하고 있는 가족 기업인 줄리앙 포레는 파트너십 10주년을 기념했다. 두 회사는 줄리앙 포레가 제작한 패브릭 스트랩을 처음으로 장착한 헤리티지 크로노(Heritage Chrono)가 2010년 바젤월드에서 출시될 때부터 협력 관계를 맺기 시작했으며, 뛰어난 전문성을 바탕으로 견고한 협업 관계를 기념했다.

**자체 제작 칼리버 MT5400**

블랙 베이 피프티-에잇 925에 장착된 자체 제작 크로노그래프 칼리버 MT5400은 시, 분, 초를 표시하며, 튜더 자체 제작 칼리버 고유의 마감 처리가 되어 있다. 텅스텐 모노블럭에 장착된 오픈워크 로터는 샌드 블라스트 디테일이 가미된 새틴 브러시드 처리가 되어 있으며, 브릿지와 메인 플레이트는 샌드 블라스트 및 유광 처리가 교차되고 레이저로 각인된 무늬가 있다.

또한, 칼리버 MT5400의 구조는 2점 고정 시스템으로 견고해진 횡단 지지대를 통해 일정한 왕복 운동이 가능한 가변 관성 밸런스를 갖추고 있다. 그 덕분에 견고성, 내구성, 신뢰성, 정확성을 보장한다. 여기에 비자성 실리콘 헤어스프링을 장착한 자체 제작 칼리버 MT5400은 스위스 공식 크로노미터 인증 기관(Swiss Official Chronometer Testing Institute, COSC)의 기준보다 더 나은 성능으로 인증을 획득했다. COSC의 인증 기준은 하루 허용 오차 범위를 -4초에서 +6초로 규정하고 있으나, 튜더는 완전히 조립된 시계를 기준으로 -2초에서 +4초 이내의 오차 범위를 고집한다.

자체 제작 칼리버 MT5400의 또 다른 특징은 일명 “주말에도 멈추지 않는(Weekend-Proof)” 파워 리저브이다. 약 70시간의 파워 리저브를 제공하기 때문에, 사용자가 금요일 저녁에 시계를 푼 후 월요일 아침까지 착용하지 않아도 시간을 다시 맞출 필요가 없는 것이다.

**블랙 베이의 정수**

블랙 베이 크로노는 블랙 베이 라인의 다른 모델과 마찬가지로 1969년 카탈로그에서 선보인 후 “스노우플레이크(Snowflake)”로 알려진 튜더 고유의 각진 형태의 시침을 장착하고 있다. 전통적인 디자인과 현대적인 워치메이킹의 조화를 이룬 결과물은 클래식 시계의 단순한 재출시와는 거리가 멀다. 현대에 깊게 뿌리를 내린 블랙 베이는 70년 동안 이어져 온 튜더 다이버 시계의 역사를 상징한다. 네오 빈티지 스타일을 가지고 있으면서 업계 표준 이상의 제작 기술과 견고함, 신뢰성, 내구성, 정확성, 그리고 마감 품질을 자랑한다.

**튜더 다이버 시계**

튜더 다이버 시계의 역사는 1954년 출시된 튜더 최초의 다이버 시계, 레퍼런스 7922와 함께 시작되었다. 최대 100미터(330피트) 까지 방수가 가능했던 이 시계는, 이후 출시된 다양한 “다이버” 라인의 시초가 된 제품이다. 합리적인 가격과 견고성, 신뢰성, 정확성을 토대로 한 브랜드의 툴 워치 철학을 반영했다. 이 튜더 다이버 시계는 레퍼런스 7922 출시 이후 70년에 걸쳐 지속적으로 향상되었으며, 세계 최대 해군들을 비롯한 다양한 현장 전문가들의 찬사를 받아왔다.

**튜더 보증**

1926년 한스 빌스도르프(Hans Wilsdorf)가 등록한 튜더는 이상적인 시계를 만들고자 한 창립자의 비전에 따라 최고의 견고성, 내구성, 신뢰성, 정확성을 갖춘 시계를 제작해왔다. 튜더는 이 경험과 뛰어난 시계 품질에 대한 확신을 기반으로 2020년 1월 1일 이후 판매된 모든 제품에 5년 보증을 제공한다. 이 보증은 구입 시 보증 카드에 본인 명의를 기입하지 않아도 되며, 수리 접수 시 유관 서류도 요하지 않으며, 타인에게 양도도 가능하다. 2018년 7월 1일부터 2019년 12월 31일 사이에 구매한 튜더 제품은 기존 2년에 18개월이 추가되어, 총 3년 6개월 보증이 제공된다. 튜더는 시계의 사용 환경과 모델에 따라 10년 마다 서비스를 받을 것을 권장한다.

**튜더 소개**

튜더는 섬세한 스타일과 입증된 신뢰성, 그리고 우수한 품질의 시계를 합리적인 가격에 제공하는 스위스 시계 브랜드이다. 튜더의 역사는 롤렉스의 설립자 한스 빌스도르프(Hans Wilsdorf)가‘더 튜더(The Tudor)’라는 상표를 등록한 1926년으로 거슬러 올라간다. 그 후, 그는 1946년 더욱 합리적인 가격대로 롤렉스에 버금가는 우수한 품질과 신뢰성을 갖춘 시계를 제공하고자 Montres TUDOR SA를 설립했다. 튜더 시계는 견고함과 합리적인 가격대 덕분에 오래 전부터 육지, 심해, 빙하에서 과감한 모험을 하는 이들의 선택을 받아 왔다. 오늘날 튜더 컬렉션에는 블랙 베이(Black Bay), 펠라고스(Pelagos), 1926과 로열(Royal) 등의 상징적인 모델이 포함되어 있다. 더 나아가 튜더는 2015년부터 다양한 기능과 뛰어난 성능을 제공하는 자체 제작 매케니컬 무브먼트를 사용하고 있다

**REFERENCE 79010SG**

**케이스**

새틴 피니시된 직경 39mm의 925 실버

사파이어 크리스탈의 오픈 백 케이스

**베젤**

925 실버 소재의 한 방향 회전 베젤, 60분 눈금이 새겨진 양극 산화된 매트한 토프의 따뜻한 회색 디스크와 실버 소재의 시각 표식

**와인딩 크라운**

새틴 브러시드된 925 실버 와인딩 크라운 튜브가 장착되었으며, 튜더를 상징하는 장미 로고가 양각된 925 실버 스크류-다운 와인딩 크라운

**다이얼**

돔드 토프 다이얼

**크리스탈**

돔드 사파이어 크리스탈

**방수**

수심 200미터(660피트)

**브레슬릿**

925 실버 버클을 갖춘 브라운 그레인 가족 스트랩, 혹은 실버 라이닝의 토프 패브릭 스트랩

**무브먼트**

자체 제작 칼리버 MT5400

양방향 로터 시스템을 갖춘 셀프-와인딩 매케니컬 무브먼트

**정확성**

스위스 공식 크로노미터 인증 기관(Swiss Official Chronometer Testing Institute, COSC)의

인증을 획득한 스위스 크로노미터

**파워 리저브**

약 70시간

**기능**

다이얼 중앙에 위치한 시, 분, 초침

시간을 맞출 때 초침이 정지하여 정확한 시간 설정 가능

**오실레이터**

가변 관성 밸런스, 스크류를 사용한 미세 조정

자기장에 반응하지 않는 실리콘 밸런스 스프링

시간당 진동수: 28,800비트(4 Hz)

**직경**

30.3mm

**두께**

5mm

**보석수**

27개