**BLACK BAY BRONZE**

**2016年の“Grand Prix d'Horlogerie de Genève（ジュネーブ ウォッチメイキング グランプリ）”で“Petite Aiguille” 賞を受賞したブラックベイ ブロンズが、新たにスレートグレーカラーにグラデーションダイアルを備えて登場。**

チョコレートブラウンのダイアルを採用した2016年発表の最初のブラックベイ ブロンズ。今回チューダーはデザインにおいて、新たな挑戦として美しいパティーナに注目した。新色のスレートグレーはダイアル、および

ダイバーズウォッチに欠かせないそのベゼルに配され、かつて海軍に採用されてきた歴史とその精神が細部にまで感じられるデザイン。ムーブメントはマニュファクチュールキャリバーであるMT5601 を搭載し、チューダーが誇る類まれなる機能性を兼ね備えている。

**A CASE “THAT CHANGES”**

新しいブラックベイ ブロンズの最たる特徴は歴史的な船やダイビングの装備に着想を得た、43mmのケースである。この高品質の「生きた」素材は腐食に強く、かつて海軍の装備のパーツに採用されていた。また本モデルは身につける者のライフスタイルに応じて、美しいパティーナが生まれる。高い機能性はそのままに、なによりブラックベイ ブロンズの完璧なサテン仕上げが、美しいパティーナが生まれる変化を可能にしたのである。外側から内側にかけてグラデーションになっているスレートグレーのダイアルと、ゴールドを配したアワーマーカーとベゼルの目盛りのコンビネーション。その美しさとパティーナが組み合わさることで、身につける者と共に刻み続けてきた時を感じさせるのだ。

**THE MANUFACTURE CALIBRE MT5601**

このブラックベイブロンズに備えられたマニュファクチュールキャリバー MT5601は、33.8mm とチューダーの中で最も大きい。サテン仕上げにサンドブラスト加工を施した両方向回転ローターやレーザー加工を施した

ブリッジなど、ほかのマニュファクチュールキャリバーと同様にチューダー独自の仕様である。

高い精度と堅牢性をもつ高性能キャリバーは、約70時間のパワーリザーブを誇る。例えば、腕時計を金曜日の夜に外し、ゼンマイを巻かなくても、月曜日の朝に使用することが可能。このムーブメントはシリコン製バランススプリングを備える可変慣性をもつ振動子により調節される。また、振動子は衝撃と振動に対する耐性を向上させるため、トラバーシングブリッジにより両端を固定されている。自動巻システムは両方向回転で、スイス公認クロノメーター検査協会(COSC) による認定を取得している。

**A HISTORIC STRAP**

海軍との深いかかわりのあるチューダー。その歴史の中で育まれた精神は、今もなお現代のモデルに息づいている。例えばかつてフランス海軍にブレスレットなしで時計を提供し、隊員たちはそれにハンドメイドのストラップなど、自らにフィットするものを取り付けて使用していた。チューダーのダイバーズウォッチのアーカイブの中の一つに、しなやかなゴールドの糸を使用したパラシュート素材のストラップを取り付けたものがある。これは実用性という意味において非常に優れており、このブラックベイ ブロンズにおけるジャカード織のスレートグレーのストラップの着想源となった。また他にも同様にブラックのヌバックレザーストラップを選ぶこともできる。

**THE ESSENCEOF BLACK BAY**

他のブラックベイのモデルと同様、このブロンズモデルのダイアルは1950年代のダイバーズウォッチから

着想を得ている。1969年のカタログに登場したモデルにみられる「スノーフレーク」と呼ばれる時針のデザインや、初期のチューダーのダイバーズウォッチにみられる大きなリューズなど、特徴的なデザインを採用。

その結果として、伝統を感じさせる気配に現代的な機械式時計の要素が混ざり合い、ブラックベイが誕生した。それは単なる「過去のモデルの復刻」ではない。チューダーのダイバーズウォッチが持つその60年の歴史を具現化し、現代によみがえらせたのである。そのネオビンテージともいえるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

REFERENCE 79250BA

**CASE**

43mm ブロンズ製ケース

サテン仕上げ

ブロンズカラーをPVD

コーティングしたスチール製

ケースバック

**BEZEL**

ブロンズ製逆回転防止ベゼル

60分目盛りスレートグレーの

アルマイト加工ディスク

**WINDING CROWN**

ブロンズ製スクリュー式リューズ

チューダーローズの刻印

**DIAL**

スレートグレー、ドーム型

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200m（660フィート）

**BRACELET**

ブラックヌバックレザーまたは

スレートグレーファブリック

ストラップブロンズ製バックル

MOVEMENT

**CALIBRE**

マニュファクチュール

キャリバーMT5601 (COSC)

両方向回転ローター搭載の

機械式自動巻ムーブメント

**PRECISION**

COSC によるスイス公認

クロノメーター認定

**FUNCTIONS**

時針、分針、秒針

秒停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンワ

耐磁性シリコン•バランス

スプリング

振動回数： 28,800/時（4Hz）

**TOTAL DIAMETER**

33.8 mm

**THICKNESS**

6.5mm

**JEWELS**

25石

**POWER RESERVE**

約70時間