**碧湾陶瓷型蓝色款**

**2024年初，帝舵表宣布回归赛车运动，并与全新Visa Cash App RB F1车队建立合作关系。为此，帝舵表特别推出车队专属的碧湾陶瓷型（Black Bay Ceramic）蓝色款，获大师天文台精密时计认证，搭配与车队制服相衬的蓝色表盘。现在您亦可以佩戴角田裕毅及丹尼尔在围场亮相时的同款腕表。**

帝舵表与赛车领域的合作有着悠久传统。早在赛车的黄金时代，帝舵表就为获胜车队提供支持，从上世纪60年代末的帝舵表车队（TUDOR Watch Racing Team）一直到最近的IMSA TUDOR United跑车锦标赛（IMSA TUDOR United SportsCar Championship）。如今，帝舵表于2024年重回赛车运动，携手全新Visa Cash App RB F1车队，与队内享有极高人气的丹尼尔・里卡多（Daniel Ricciardo）及角田裕毅（Yuki Tsunoda）等车手共同敢为驰骋，争逐顶级赛事。

一级方程式赛车被视为科技含量最高的运动之一。正因如此，碧湾陶瓷型腕表可谓Visa Cash App RB车队的完美拍档。它象征着帝舵表对机械性能的不懈追求，是融合了制表创新与高科技美学的典范之作。碧湾陶瓷型蓝色款还通过了瑞士联邦计量科学研究所（METAS）的测试，获得大师天文台精密时计认证。这是制表业内在精密时计及防磁性能方面最为严苛的标准之一。腕表的哑光黑色陶瓷元素与黑色帝舵表原厂机芯亦彰显其卓越性能。

新款腕表的蓝色元素取自Visa Cash App RB车队抢眼的制服色调，蓝色表盘及相应的表带缝线与车队本赛季的配置相统一。它也将为帝舵表赛车运动史再添新的一页。

**特点**

1. 41毫米直径哑光黑色陶瓷表壳
2. 圆拱形表盘，Visa Cash App RB制服蓝色，搭配立体钟点标记
3. “雪花”指针，帝舵潜水腕表的一大标志，于1969年问世，涂有X1级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
4. 帝舵表原厂机芯MT5602-1U型，获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝，70小时动力储备
5. 瑞士联邦计量科学研究院（METAS）大师天文台精密时计认证
6. 皮胶复合表带，配蓝色缝线，随表附送黑色织纹表带，中央蓝色条纹
7. 五年可转让保用保证，无需登记或定期检查

**独立机构全面认证确保符合高标准**

瑞士联邦计量科学研究院（METAS）大师天文台精密时计认证涵盖内容广泛全面，综合考察腕表的多项重要性能，包括走时精准度、抗磁能力、防水性能及动力储备。该认证要求尤为严格，走时精准即为首要考量。认证要求一只腕表的每日平均走时误差不得超过5秒（0/+5），较瑞士官方天文台认证（COSC）对未装进表壳的机芯每日平均误差标准（-4/+6）进一步减少5秒，较帝舵表对品牌原厂机芯的通用内部标准（-2/+4）减少1秒。该认证同时要求腕表需在15,000高斯的高磁场环境下保持走时精确。此外，每一只腕表的防水性能及动力储备均需符合制造商声称的标准。而在获得该认证前，腕表还需符合两个前提条件：腕表在瑞士制造，且符合瑞士制造标准；机芯必须获得瑞士官方天文台认证（COSC）。

**瑞士联邦计量科学研究院认证标准及测试**

帝舵碧湾陶瓷型蓝色款腕表成功获得大师天文台精密时计认证，其具备的认证前提与经历的严苛测试总结如下：

* 瑞士制造
* 获瑞士官方天文台认证（COSC）
* 在两个温度区间、六个方位及在100%及33%两种不同动力储备下，腕表始终走时精准
* 可抵御15,000高斯磁场干扰，腕表始终平稳运转，走时精准
* 防水深达200米（660英尺）
* 70小时动力储备

**帝舵表原厂机芯MT5602-1U型**

碧湾陶瓷型蓝色款搭载的帝舵表原厂机芯MT5602-1U型，采用可调整的机芯结构，无需增加额外组件，即可增添更多功能，充分彰显了帝舵表独到且高超的技术研发能力。此细节看似微不足道，但对于追求纯粹的制表品牌却至关重要。

它不仅显示时分秒功能，而且拥有帝舵表原厂机芯的典型外观与质感，同时以阳光放射纹设计彰显独特风范；夹板上铭刻“Master Chronometer”（大师天文台精密时计）字样，突显其优越性能。一体成型的镂空钨金属自动陀饰有独特激光放射刻纹与喷砂细节。夹板与主夹板则以磨光及喷砂饰面相互交错，点缀激光饰纹。

其惯性微调平衡摆轮的两侧以坚固的横夹板固定，确保稳固精准，同时配备非磁性硅游丝。该机芯不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，未装进表壳的机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间，而帝舵表始终要求组装后机芯运转时的误差必须在-2至+4秒之间。至于瑞士联邦计量科学研究院（METAS）大师天文台精密时计认证，则要求腕表误差仅5秒以内（0/+5）。帝舵表原厂机芯MT5602-1U型不仅更为精准，而且在抗磁性能上得到权威认证，即使是15,000高斯的高磁场环境下依旧保持走时精确。

帝舵表原厂机芯MT5602-1U型的另一显著特点就是动力储备长达约70小时，让佩戴者“周末无忧”。换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到了周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新调校时间。

**高科技风范**

帝舵碧湾陶瓷型蓝色款腕表巧妙融合品牌经典美学与现代高科技细节，尽显独特风范。一体成型的哑光黑色陶瓷表壳经喷砂工艺处理，与镜面抛光的斜切边缘形成鲜明对比，轮廓线条更是瞩目出众。嵌入式旋转字圈同样选用黑色陶瓷材质，饰以太阳光线效果。刻度同为黑色，却以哑光效果处理，在光线下与字圈形成微妙互补。皮胶复合表带亦采用黑色，内侧饰有“雪花”图案，搭配蓝色缝线及黑色PVD不锈钢摺扣。随表亦附送黑色织纹表带，中央饰有蓝色条纹，彰显其与众不同之处。

**碧湾型精髓**

受1950年代帝舵潜水表经典美学风格的启发，碧湾系列在表盘设计上融入了广大收藏家耳熟能详、名为“雪花”的棱角形指针。采用这种特色指针的表款曾出现在品牌1969年产品目录中。而无护肩的上链表冠与别致的表壳特征，更令人联想起第一代帝舵潜水表。

碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。它并非单纯复刻经典，而是凝聚了帝舵表逾七十年的潜水腕表制作精髓，同时扎根当下，反映时代风潮。其设计理念虽体现了一种新复古主义，但在制作工艺、可靠性能、坚固品质和细节整饰方面，均遵循了更为严格的现代制表要求。

**帝舵表制表中心**

每只帝舵腕表均严格遵循品牌卓越标准，并在位于瑞士力洛克（Le Locle）的全新帝舵表制表中心进行组装及全面测试。该制表中心历经三年建造，于2021年正式竣工并投入使用，汇集前沿尖端制表技艺与高效生产管理及自动测试系统。其外观以瞩目的“帝舵红”示人，占地四层，总面积超过5,500平方米，与邻近的科尼思（Kenissi）制表中心相辅相成。科尼思制表中心创立于2016年，致力生产帝舵表机芯。基于科尼思制表中心及品牌其他自营机构，帝舵表成功整合了高性能机械机芯的研发及生产能力。至此，帝舵表已经能全面掌控核心部件的生产，并保证稳定品质。

**帝舵表保用条款**

为实现制造杰出腕表的愿景，汉斯・威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。腕表使用方面，帝舵表建议每隔约十年将腕表送修进行保养，具体则以型号及日常使用情况为准。

**帝舵表天生敢为**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言“天生敢为”（Born to Dare），传承品牌丰硕传统，呈现当下价值理念。它秉承自帝舵表创始人汉斯・威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）的制表愿景，即使面对严苛的环境，帝舵表依旧表现出色，为每一位勇者所选戴。它致敬每一位无名且无所畏惧的勇者，伴随他们在陆地、冰川、空中和水下四大领域创下非凡成就。它更是帝舵表独树一帜风格的明证，令帝舵表始终处于制表业前沿，而品牌力求创新与不断突破的制表精神，如今已成为基本准则。自宣言发布以来，帝舵表“天生敢为”的精神已在全球范围掀起浪潮，获得无数敢为的知名人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他们的毕生成就亦来自其敢为的生活态度。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的机械腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创始人汉斯・威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更易为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括帝舵碧湾（Black Bay）、帝舵领潜（Pelagos）、帝舵1926（1926）及帝舵皇家（TUDOR Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79210CNU**

**表壳**

微珠喷砂哑光黑色陶瓷表壳，一体成型中层表壳，直径41毫米

黑色PVD 316L钢透明底盖配蓝水晶镜面

**外圈**

黑色PVD 316L钢单向旋转外圈，配黑色陶瓷60分钟刻度字圈，饰以太阳光线效果，镌刻刻度及数字

**上链表冠**

黑色PVD 316L钢旋入式上链表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志，配圆纹磨砂钢上链表冠轴

**表盘**

蓝色，圆拱形

**镜面**

圆拱形蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达200米（660英尺）

**表带**

皮胶复合表带，配独特缝线及黑色PVD 316L钢摺扣

随表附送黑色织纹表带，饰以蓝色条纹，配黑色PVD 316L钢带扣

**机芯型号**

帝舵表原厂机芯MT5602-1U型

双向摆陀系统自动上链机械机芯

**动力储备**

70小时动力储备，获瑞士联邦计量科学研究院（METAS）认证

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）

天文台精密时计

瑞士联邦计量科学研究院（METAS）大师天文台精密时计认证

**功能**

中央时针、分针及秒针

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

31.8毫米

**厚度**

6.5毫米

**宝石数量**

25颗