**BLACK BAY CERAMIC藍色款**

**2024年初，帝舵表宣佈回歸賽車運動，並與全新Visa Cash App RB F1車隊建立合作關係。為此，帝舵表特別推出車隊專屬的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）藍色款，獲大師天文台精密時計認證，搭配與車隊制服相襯的藍色錶面。現在您亦可以佩戴角田裕毅及丹尼爾在圍場亮相時的同款腕錶。**

帝舵表與賽車領域的合作有著悠久傳統。早在賽車的黃金時代，帝舵表就傾力支持獲勝車隊，從60年代末的帝舵表車隊（TUDOR Watch Racing Team）一直到最近的IMSA TUDOR United跑車錦標賽（IMSA TUDOR United SportsCar Championship）。如今，帝舵表於2024年重回賽事運動，與全新Visa Cash App RB F1車隊攜手合作，隊內車手包括備受歡迎的丹尼爾・歷卡度（Daniel Ricciardo）及角田裕毅（Yuki Tsunoda）等車手共同敢為馳騁，爭逐頂級賽事。

一級方程式賽車被視為科技最先進的運動之一。正因如此，Black Bay Ceramic腕錶可謂Visa Cash App RB車隊的完美拍檔。它象徵著帝舵表對機械性能的不懈追求，是融合了製錶創新與高科技美學的典範之作。Black Bay Ceramic藍色款通過了瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的測試，獲得大師天文台精密時計認證。這是製錶業內在精密時計及防磁性能方面最為嚴苛的標準之一。腕錶的啞黑色陶瓷元素與黑色帝舵表原廠機芯亦彰顯其卓越性能。

新款腕錶的藍色元素取自Visa Cash App RB車隊搶眼的制服色調，藍色錶面及相應的錶帶縫線與車隊本賽季的腕錶裝備配置相統一。它也將為帝舵表賽車運動史再添新的一頁。

**特點**

1. 41毫米啞黑色陶瓷錶殼
2. 圓拱形錶面，Visa Cash App RB制服藍色，搭配立體鐘點標記
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年問世，塗有X1級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表原廠機芯MT5602-1U型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲，70小時動力儲備
5. 瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證
6. 皮膠合成錶帶，配藍色縫線，隨錶附送黑色織紋錶帶，中央藍色條紋
7. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**獨立機構全面認證確保符合高標準**

瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證涵蓋內容廣泛全面，綜合考察腕錶的多項重要性能，包括走時精準度、抗磁能力、防水性能及動力儲備。該認證要求尤為嚴格，走時精準即為首要考量。認證要求一枚腕錶的每日平均走時誤差不得超過5秒（0/+5），較瑞士官方天文台認證（COSC））對未裝進錶殼的機芯每日平均誤差標準（-4/+6）進一步減少5秒，較帝舵表對品牌原廠機芯的通用內部標準（-2/+4）減少1秒。該認證同時要求腕錶需在15,000高斯的高磁場環境下保持走時精確。此外，每一枚腕錶的防水性能及動力儲備均需符合製造商聲稱的標準。而在獲得大師天文台精密時計認證前，腕錶亦需符合兩個前提條件：腕錶在瑞士製造，且符合瑞士製造標準；機芯必須獲得瑞士官方天文台認證（COSC）。

**瑞士聯邦計量科學研究院認證標準及測試**

TUDOR Black Bay腕錶成功獲得大師天文台精密時計認證，其具備的認證前提與經歷的嚴苛測試總結如下：

* 瑞士製造
* 獲瑞士官方天文台認證（COSC）
* 在兩個溫度區間、六個方位及在100%及33%兩種不同動力儲備下，腕錶始終走時精準
* 可抵禦15,000高斯磁場干擾，腕錶始終平穩運轉，走時精準
* 防水深達200米（660呎）
* 70小時動力儲備

**帝舵表原廠機芯MT5602-1U型**

Black Bay Ceramic藍色款搭載的帝舵表原廠機芯MT5602-1U型，採用可調整的機芯結構，無需增加額外組件，即可增添更多功能，充分彰顯帝舵表獨到且高超的技術研發能力。此細節看似微不足道，但對於追求純粹的製錶品牌卻至關重要。

它不僅顯示時分秒功能，而且擁有帝舵表原廠機芯的典型外觀與質感，同時以陽光放射紋設計彰顯獨特風範；夾板上銘刻「Master Chronometer」（大師天文台精密時計）字樣，突顯其優越性能。一體成型的鏤空鎢金屬自動陀飾有獨特激光放射刻紋與噴砂細節。夾板與主夾板則以磨光及噴砂飾面互相交錯，點綴激光飾紋。

其慣性微調平衡擺輪的兩側以堅固的橫夾板固定，確保穩固精準，同時配備非磁性矽游絲。該機芯不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，未裝進錶殼的機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求組裝後機芯運轉時的誤差必須在-2至+4秒之間。至於瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證，則要求腕錶誤差僅5秒以內（0/+5）。帝舵表原廠機芯MT5602-1U型不僅更為精準，而且在抗磁性能上得到權威認證，即使是15,000高斯的高磁場環境下依舊保持走時精確。

帝舵表原廠機芯MT5602-1U型的另一顯著特點就是其動力儲備長達約70小時，讓佩戴者「週末無憂」。換言之，如果在週五晚上脫下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新調校時間。

**高科技風範**

TUDOR Black Bay Ceramic藍色款腕錶巧妙融合品牌經典美學與現代高科技細節，盡顯獨特風範。一體成型的啞黑色陶瓷錶殼經噴砂工藝處理，與鏡面拋光的斜切邊緣形成鮮明對比，輪廓線條更是矚目出眾。嵌入式旋轉字圈同樣選用黑色陶瓷材質，飾以太陽光線效果。刻度同為黑色，卻以啞面效果處理，光線下與字圈形成微妙互補。皮膠合成錶帶亦採用黑色，內側飾有「雪花」圖案，搭配藍色縫線及黑色PVD不銹鋼摺扣。隨錶亦附送黑色織紋錶帶，中央飾有藍色條紋，彰顯其與眾不同之處。

**BLACK BAY精髓**

受1950年代帝舵潛水錶經典美學風格的啟發，Black Bay系列在錶面設計上融入了廣大收藏家耳熟能詳、名為「雪花」的棱角形指針。採用這種特色指針的錶款曾出現在品牌1969年產品目錄中。而無護肩的上鏈錶冠與別緻的錶殼特徵，更令人聯想起第一代帝舵潛水錶。

Black Bay系列巧妙融合品牌傳統美學與當代製錶工藝。它並非單純復刻經典，而是凝聚了帝舵表七十年的潛水腕錶製作精髓，同時紮根當下，反映時代風潮。其設計理念雖體現了一種新復古主義，但在製作工藝、可靠性能、堅固品質和細節整飾方面，均遵循了更為嚴格的現代製錶要求。

**帝舵表製錶廠**

每枚帝舵腕錶均嚴格遵循品牌卓越標準，並在位於瑞士力洛克（Le Locle）的帝舵表新建製錶廠進行組裝及全面測試。該製錶廠歷經三年建造，於2021年正式竣工並投入使用，滙集前沿尖端製錶技藝與高效生產管理及自動測試系統。其外觀以矚目的「帝舵紅」示人，佔地四層，總面積超過5,500平方米，與鄰近的科尼思（Kenissi）製錶廠相輔相成。科尼思製錶廠創立於2016年，致力生產帝舵表機芯。基於科尼思製錶廠及品牌其他自營機構，帝舵表成功整合了高性能機械機芯的研發及生產能力。至此，帝舵表已經能全面掌控核心部件的生產，並保證其穩定品質。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶品質充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

**帝舵表BORN TO DARE**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言「Born To Dare」（天生敢為），傳承品牌豐碩傳統，反映現今理念。它秉承自帝舵表創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的製錶願景，即使面對嚴苛的環境，帝舵表依舊表現出色，為每一位勇者所選戴。它道出帝舵腕錶伴隨每一位無名的無畏勇者，在陸地、冰川、空中和海底四大領域創下非凡成就的故事。它更是帝舵表別樹一幟的明證，令帝舵表一直處於製錶業尖端，而品牌力求創新與不斷突破的製錶精神，如今已成為基本準則。帝舵表「Born To Dare」的精神已在全球掀起浪潮，獲得無數敢為的知名傑出人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他們畢生的成就來自於其敢為的生活態度。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的機械腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（帝舵碧灣）、Pelagos（帝舵領潛）、1926（帝舵1926）及TUDOR Royal（帝舵皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號79210CNU**

**錶殼**

微珠噴砂啞黑色陶瓷錶殼，一體成型中層錶殼，直徑41毫米

黑色PVD 316L鋼透明底蓋配藍水晶鏡面

**外圈**

黑色PVD 316L鋼單向旋轉外圈，配黑色陶瓷60分鐘刻度字圈，飾以太陽光線效果，鐫刻刻度及數字

**上鏈錶冠**

黑色PVD 316L鋼旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌，配圓紋磨砂鋼上鏈錶冠軸

**錶面**

藍色，圓拱形

**鏡面**

圓拱形藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達200米（660呎）

**錶帶**

皮膠合成錶帶，配獨特縫線及黑色PVD 316L鋼摺扣

隨錶附送黑色織紋錶帶，飾以藍色條紋，配黑色PVD 316L鋼帶扣

**機芯型號**

帝舵表原廠機芯MT5602-1U型

雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯

**動力儲備**

70小時動力儲備，獲瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）認證

**精準**

瑞士官方天文台認證（COSC）

天文台精密時計

瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證

**功能**

中央時針、分針及秒針

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

31.8毫米

**厚度**

6.5毫米

**寶石數量**

25顆