BLACK BAY CHRONO S&G

**O elegante cronógrafo da linha Black Bay em aço e ouro amarelo inclui o Calibre de Manufatura de corda automática e apresenta uma roda de colunas e um travão vertical, respeitando a tradição mais pura dos relógios desportivos.**

A TUDOR tem produzido relógios com uma ligação estreita ao mundo do automobilismo desde 1970, data da apresentação do modelo Oysterdate, o primeiro cronógrafo da marca. Da mesma forma, desde 1954, a TUDOR tem vindo a aperfeiçoar constantemente os seus relógios de mergulho profissional. O modelo Black Bay Chrono S&G alia estas tradições num elegante cronógrafo desportivo, com subcontadores contrastantes e um Calibre de Manufatura automático de elevado desempenho, com roda de colunas e travão vertical.

**PONTOS PRINCIPAIS**

1. Caixa polida, com acabamento escovado e acetinado em aço 316L e ouro amarelo, com 41 mm de diâmetro, uma luneta fixa em ouro amarelo e uma inserção em alumínio anodizado preto com uma escala taquimétrica
2. Mostrador côncavo preto mate granulado ou champagne, com acabamento sunray acetinado, com subcontadores circulares contrastantes
3. Ponteiros “Snowflake”, um marco dos relógios de mergulho TUDOR introduzido em 1969, com revestimento Swiss Super-LumiNova® fluorescente de nível A
4. Cronógrafo com Calibre de Manufatura MT5813, certificado pelo COSC, com espiral de silício, reserva de marcha de 70 horas, roda de colunas e travão vertical
5. Três designs de bracelete à escolha: bracelete em tecido Jacquard preto, bracelete tipo bund em pele castanho-escura envelhecida ou bracelete em ouro amarelo e aço 316L com rebites
6. Garantia transferível de cinco anos, sem obrigatoriedade de registo nem de verificações de manutenção periódicas

**O ESPÍRITO DA TERRA E DO MAR**

Fiel à estética Black Bay, o modelo Black Bay Chrono S&G assumiu os famosos ponteiros “Snowflake”, uma imagem de marca dos relógios de mergulho desde 1969, para garantir uma legibilidade excecional das informações no mostrador côncavo. Disponível em duas versões, em preto mate ou em cor champagne com acabamento sunray acetinado, o mostrador inclui dois subcontadores em recesso de cores contrastantes (respetivamente, em cor champagne e preto mate), para proporcionar a legibilidade ideal. Os subcontadores têm um acabamento granulado circular e, sendo inspirados pela primeira geração de cronógrafos TUDOR, incluem um contador de 45 minutos e uma abertura para a data na posição das 6 horas. As características reconhecíveis do Black Bay são preservadas numa caixa em aço e ouro amarelo com 41 mm de diâmetro. Fazendo jus à atenção ao detalhe que caracteriza a marca, o design dos botões em ouro amarelo inspirou-se na primeira geração de cronógrafos TUDOR. Uma luneta fixa em ouro amarelo, com uma inserção em alumínio anodizado preto e uma escala taquimétrica, completa a aparência distinta deste elegante cronógrafo desportivo.

**BRACELETE EM TECIDO JACQUARD, BRACELETE EM AÇO E OURO OU BRACELETE TIPO BUND**

A bracelete em tecido é uma das imagens de marca da TUDOR. Em 2010, esta tornou-se uma das primeiras marcas de relógios a incluí-la nos seus produtos. Tecida em França com um método tradicional em teares Jacquard do século XIX na fábrica de Julien Faure, na região de St-Etienne, a sua qualidade de fabrico e o seu conforto no pulso são únicos. Em 2020, a TUDOR comemorou os dez anos da colaboração com a empresa Julien Faure, que conta, ela própria, com 150 anos. A parceria teve início com o lançamento do Heritage Chrono, o primeiro modelo com uma bracelete em tecido criada por artesãos, na Baselworld 2010.

Para o modelo Black Bay Chrono S&G, a TUDOR selecionou uma bracelete preta tecida por artesãos tradicionais. O modelo também está disponível com uma bracelete em aço e ouro amarelo inspirada nas braceletes desdobráveis com rebites fabricadas pela TUDOR nas décadas de 1950 e 1960. Estas ficaram famosas pelos seus rebites de cabeça visível localizados na parte lateral da bracelete para fixação dos elos. Os próprios elos também eram fabricados através de um processo de construção elaborado. Estes dois pormenores estéticos são encontrados na bracelete atual, que também aplica os métodos de fabrico modernos com elos maciços e rebites de cabeça com acabamento a laser. Por último, em homenagem ao espírito das corridas de automóveis da década de 1970, o Black Bay Chrono S&G dispõe ainda de outra opção: bracelete tipo bund em pele castanho-escura envelhecida com costuras em tom ecru e fecho desdobrável em aço.

**O CALIBRE DE MANUFATURA DE CRONÓGRAFO MT5813**

O Calibre de Manufatura MT5813, que equipa o modelo Black Bay Chrono S&G, apresenta a hora, os minutos e os segundos e inclui as funções de cronógrafo e data. Os seus acabamentos são típicos dos Calibres de Manufatura TUDOR. O rotor monobloco em tungsténio é aberto e tem um acabamento escovado e acetinado, com detalhes conseguidos a jato de areia; as pontes e a placa principal dispõem de superfícies alternadas que aliam acabamentos areados e polidos e decorações gravadas a laser.

Com uma reserva de marcha de 70 horas e uma espiral de silício, o Calibre de Manufatura de Cronógrafo MT5813 está certificado pelo Official Swiss Chronometer Testing Institute (COSC), com um desempenho que excede os padrões estabelecidos por este instituto independente. De facto, o COSC permite uma variação média do funcionamento diário de um relógio de -4 a +6 segundos em relação ao tempo absoluto num movimento único. Mas a TUDOR insiste numa variação entre -2 e +4 segundos no funcionamento quando está completamente montado. Com um movimento de elevadíssimo desempenho, foi desenvolvido com base na mais pura tradição da relojoaria, incluindo uma roda de colunas e travão vertical. De acordo com a filosofia de qualidade da TUDOR, apresenta uma robustez e fiabilidade extraordinárias, asseguradas pela realização de um conjunto de testes rigorosos a todos os produtos TUDOR.

Derivado do cronógrafo com Calibre de Manufatura Breitling 01, que inclui um órgão de regulação de alta precisão desenvolvido pela TUDOR e acabamentos exclusivos, este movimento é o resultado da colaboração duradoura entre as duas marcas, que decidiram partilhar os seus conhecimentos especializados no design e na produção de determinados movimentos mecânicos para que ambas possam beneficiar da sua utilização.

**A ESSÊNCIA DO BLACK BAY**

À semelhança de todos os modelos da linha Black Bay, o Black Bay Chrono S&G inclui os ponteiros “Snowflake” angulares característicos da TUDOR, que foram apresentados pela primeira vez no catálogo da marca em 1969. Resultado de uma subtil mistura de estética tradicional e de relojoaria contemporânea, a linha Black Bay está longe de ser simplesmente um relançamento idêntico de um clássico. Decisivamente ancorada no presente, esta linha aglomera quase sete décadas de relógios de mergulho TUDOR. Embora seja neo-vintage de conceção, as suas técnicas de fabrico e a sua robustez, fiabilidade, durabilidade e precisão, para além da qualidade dos acabamentos, encontram-se acima dos padrões da indústria moderna.

**CINCO DÉCADAS DE CRONÓGRAFOS TUDOR**

Em 1970, a TUDOR apresentou o seu primeiro cronógrafo: o Oysterdate. Um relógio tão robusto como funcional, com um design único caracterizado pelas suas cores vivas, marcadores das horas pentagonais com uma forma semelhante à do “homeplate” de um campo de basebol, contador de 45 minutos e função de data na posição das 6 horas. Desde logo adotado pelo mundo do automobilismo, este modelo abriu caminho a mais de 50 anos de cronógrafos técnicos que a TUDOR tem vindo a aperfeiçoar desde então.

**A GARANTIA TUDOR**

Desde a sua criação por Hans Wilsdorf em 1926 e em linha com a sua visão do que devia ser o relógio excecional, a TUDOR nunca parou de produzir os relógios mais robustos, duradouros, fiáveis e precisos dos nossos dias. Face a esta experiência, e com a confiança na qualidade dos seus relógios, a TUDOR oferece uma garantia de cinco anos para todos os produtos. Para além de ser transferível, esta garantia não requer o registo do relógio nem o envio do mesmo para verificações periódicas.

**SOBRE A TUDOR**

A TUDOR é uma empresa relojoeira “Swiss Made” premiada que produz relógios de estilo sofisticado, com fiabilidade comprovada e relação inigualável entre qualidade e preço. As origens da TUDOR remontam a 1926, quando a marca “The Tudor” foi registada pela primeira vez pelo fundador da Rolex, Hans Wilsdorf. Em 1946, ele estabeleceu oficialmente a empresa “Montres TUDOR SA” para produzir relógios que respeitassem a tradicional filosofia de qualidade da Rolex a um nível de preços mais acessível. Devido à sua robustez e acessibilidade de preço, ao longo da sua história, os relógios TUDOR tornaram-se a escolha dos mais ousados aventureiros em terra, no ar, debaixo de água e no gelo. Atualmente, a coleção TUDOR inclui modelos emblemáticos como o Black Bay, o Pelagos, o 1926 e o Royal. Desde 2015, a TUDOR também oferece movimentos mecânicos com Calibres de Manufatura, que incluem diversas funções e um desempenho superior.

**REFERÊNCIA 79363N**

**CAIXA**

Caixa de 41 mm em aço 316L com acabamento polido e acetinado

**LUNETA**

Luneta fixa em ouro amarelo com disco de alumínio anodizado em preto mate com escala taquimétrica, marcadores revestidos a ouro

**COROA**

Coroa de rosca em ouro amarelo com a rosa TUDOR em relevo

Botões de rosca em ouro amarelo posicionados às 2 e 4 horas

**MOSTRADOR**

Preto com contadores cor champagne ou cor champagne com contadores pretos, côncavo

Data na posição das 6 horas

**VIDRO**

Vidro de safira côncavo

**ESTANQUIDADE**

Estanque até 200 metros

**BRACELETE**

Bracelete em aço 316L com rebites e ouro amarelo com acabamento polido e acetinado ou bracelete em pele castanho-escura com bracelete tipo bund amovível com fecho desdobrável em aço e fecho de segurança ou bracelete em tecido preto com fivela

**MOVIMENTO**

Calibre de Manufatura MT5813 com função de cronógrafo

Movimento de cronógrafo mecânico de corda automática com um sistema de rotor bidirecional

**RESERVA DE MARCHA**

Aproximadamente 70 horas

**PRECISÃO**

Cronómetro suíço oficialmente certificado pelo COSC (Official Swiss Chronometer Testing Institute)

**FUNÇÕES**

Ponteiros de hora e minutos no centro

Segundos do cronógrafo no centro

Contador de 45 minutos do cronógrafo na posição das 3 horas

Pequeno ponteiro de segundos às 9 horas

Data instantânea posicionada às 6 horas, com ajuste rápido sem variação de não correção

Contador de segundos para uma cronometragem precisa

**OSCILADOR**

Oscilador de inércia variável, parafuso para microajuste

Espiral de silício não magnética

Frequência: 28 800 alternâncias/hora (4 Hz)

**DIÂMETRO TOTAL**

30,4 mm

**ESPESSURA**

7,23 mm

**JOIAS**

41 joias