碧湾计时型黄金钢款

**碧湾计时型黄金钢款（BLACK BAY CHRONO S&G）腕表搭载帝舵表自动上链机芯，配备导柱轮及垂直计时离合轮装置，时髦有型，更彰显运动型腕表的纯粹传统。**

自1970年推出首款计时腕表Oysterdate以来，帝舵表一直致力于研发并制造与赛车运动紧密相关的系列腕表。同样地，帝舵表亦不断提升其专业潜水腕表的品质，自1954年持续至今。碧湾计时型黄金钢款腕表秉承两者的丰厚传统，搭配对比鲜明的副计时盘、性能出众的帝舵表自动上链机芯，并配备导柱轮以及垂直计时离合轮装置，性能卓越，兼具运动气息与时髦风尚。

**特点**

1. 磨砂及磨光钢表壳，316L钢及黄金款，直径41毫米，黄金固定外圈，配黑色阳极氧化铝测速计字圈
2. 圆拱形哑光黑色或香槟色粒纹太阳光线效果磨砂表盘，搭配对比鲜明的圆纹副计时盘
3. “雪花”指针，帝舵潜水腕表的一大标志，于1969年问世，涂有A级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
4. 帝舵表计时机芯MT5813型，获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝，动力储备长达70小时，配备导柱轮及垂直计时离合轮装置
5. 三款表带设计可选：黑色提花织纹表带、深棕色仿古皮表带或铆钉316L钢及黄金表带
6. 五年可转让保用保证，无需登记或定期检查

**从陆地到海洋：一款腕表，两种精神**

碧湾计时型黄金钢款腕表忠实延续碧湾系列的经典美学特色，保留了自1969年来即成为帝舵潜水腕表标志的著名“雪花”指针，与圆拱形表盘形成鲜明对比，确保清晰易读。表盘备有两款选择——哑光黑色或太阳光线效果磨砂香槟色，两个内凹式副计时盘分别使用了对比显著的香槟色或哑光黑色，读时效果更为理想。副计时盘饰有圆纹，其中一个为45分钟计时盘，日历窗设于6点钟位置，延续了初代帝舵计时腕表的美学特色。直径41毫米的黄金钢表壳则明显保留了碧湾系列特征。另一处细节——黄金按钮的设计灵感同样来自第一代帝舵计时腕表，彰显了品牌一贯以来精益求精的匠心精神。黄金固定外圈搭配黑色阳极氧化铝测速计字圈，颇具运动感，令此款计时腕表的外观个性十足。

**提花织纹表带、黄金钢表带或皮表带**

作为帝舵表的一大标志特色，织纹表带的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。这种表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为朱利安·富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机以传统工艺编织而成，品质上乘，佩戴舒适。2020年，帝舵表与这家拥有150年历史的企业迎来了合作十周年纪念。帝舵表于2010年巴塞尔世界钟表珠宝博览会推出品牌首款配备该厂织纹表带的腕表——启承计时腕表（Heritage Chrono），双方由此展开密切合作。

碧湾计时型黄金钢款腕表配备黑色织纹表带，由朱利安·富尔公司的专业匠人精心制作。同时亦备有黄金钢表带款式，灵感源自帝舵表于1950至1960年代制造的摺叠铆钉表带。铆钉表带以独具匠心的设计特色而著称，表带两侧链节以铆钉头连接，呈现独特的阶梯形结构。该表带完美结合上述两种美学特色，并以实心链节及激光饰面铆钉头，将现代制造工艺融入其中。此外，新款腕表亦可选配深棕色仿古皮表带：饰以淡褐色缝线，配备钢摺扣，彰显 1970年代的赛车运动精神。

**帝舵表计时机芯MT5813型**

碧湾计时型黄金钢款腕表搭载帝舵表计时机芯MT5813型，具备时、分、秒显示、计时及日历功能。机芯采用帝舵表原厂机芯的经典饰面。一体成型的镂空钨金属自动陀经磨砂工艺处理，搭配喷砂细节，夹板与主夹板则以磨光及喷砂饰面相互交错，点缀激光饰纹。

帝舵表计时机芯MT5813型配备硅游丝，动力储备长达70小时，不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间，而帝舵表始终要求组装后机芯运转时的误差必须在-2至+4秒之间。机芯以纯粹的传统制表工艺精心制造，配备导柱轮及垂直计时离合轮装置，成就非凡性能。秉承帝舵表对品质的至高标准，此机芯坚固可靠、表现出众。同时，帝舵表所有产品都需通过一系列严格测试，以确保每一只腕表的品质。

MT5813型机芯由百年灵01计时机芯演进而来，在原机芯基础上，帝舵表匠心研发高精准的调节部件，并应用独有的抛光修饰工艺精心打磨，是帝舵表与百年灵长期合作的智慧结晶，双方为特定机械机芯的设计制造潜心钻研，通力合作，互相借鉴彼此的精湛工艺，体现了对机芯品质的不懈追求。

**碧湾型精髓**

一如碧湾系列其他表款，碧湾计时型黄金钢款腕表沿用了帝舵潜水腕表的标志性特色之一——棱角分明的“雪花”指针，此指针首次出现在品牌1969年的产品目录中。碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。此系列的腕表并非单纯复刻经典表款，而是凝聚了帝舵表近七十年的潜水腕表制作精髓，时至今日仍在表坛雄踞一席之地。新款腕表更融入新复古风设计概念，无论在制作工艺、精准可靠、坚固耐用还是细节整饰方面，均拥有高于行业标准的出众表现。

**帝舵计时腕表问世五十年**

1970年，帝舵表推出了首款计时腕表Oysterdate。这款腕表坚固耐用，功能强大，设计亦别具匠心。其鲜明的配色、犹如棒球场本垒板的五角形钟点标记、45分钟计时盘与设于6点钟位置的日历窗均使这款腕表独具特色，问世后旋即得到赛车界的广泛应用，为帝舵计时腕表五十多年不断进取的辉煌发展历程奠定了基础。

**帝舵表保用条款**

为实现制造杰出腕表的愿景，汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌， 所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯•威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾 (Black Bay)、领潜 (Pelagos) 、1926及皇家（Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79363N**

**表壳**

直径41毫米，磨光及磨砂316L钢表壳

**外圈**

黄金固定外圈，配哑光黑色阳极氧化铝测速计字圈，镀金刻度

**上链表冠**

黄金旋入式上链表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志

黄金旋入式按钮位于2点钟及4点钟位置

**表盘**

圆拱形黑色表盘配香槟色计时盘，或圆拱形香槟色表盘配黑色计时盘

日历窗位于6点钟位置

**镜面**

圆拱形蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达200米（660英尺）

**表带**

铆钉316钢及黄金表带，磨光及磨砂处理；或深棕色皮表带，配可拆卸软垫、不锈钢摺扣及保险扣；或黑色织纹表带，配带扣

**机芯**

帝舵表机芯MT5813型，配备计时功能

双向摆陀系统自动上链机械计时机芯

**动力储备**

约70小时

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）

天文台精密时计

**功能**

中央时针及分针

中央计时秒针

45分钟小计时盘位于3点钟位置

小秒针盘位于9点钟位置

快调瞬跳日历位于6点钟位置，无调校日历时间限制

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

30.4毫米

**厚度**

7.23毫米

**宝石数量**

41颗