BLACK BAY CHRONO

**Para conmemorar el 50.º aniversario de sus cronógrafos, TUDOR vuelve a lanzar el modelo Black Bay Chrono en acero con una caja reinterpretada y dos esferas con subcontadores en contraste, al más puro estilo de los cronógrafos deportivos.**

Desde la presentación en 1970 del modelo Oysterdate, su primer cronógrafo, TUDOR siempre ha fabricado relojes estrechamente vinculados con el mundo de los deportes de motor. Asimismo, desde 1954, TUDOR ha mejorado de forma constante sus relojes de submarinismo profesionales. El modelo Black Bay Chrono combina ambas tradiciones en un cronógrafo deportivo perfecto para los más puristas, con subcontadores en contraste y Calibre de Manufactura automático, una rueda de pilares y un embrague vertical de alto rendimiento.

**ELEMENTOS CLAVE**

1. Caja satinada y pulida de 41 mm de diámetro fabricada en acero inoxidable 316L, con bisel fijo fabricado en acero inoxidable 316L, una pieza negra de aluminio anodizado y escala taquimétrica
2. Esfera abombada en color negro mate, esmerilada u opalina, con subcontadores circulares en contraste
3. Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes de submarinismo TUDOR introducido en 1969, con revestimiento fosforescente de grado A Swiss Super-LumiNova®
4. Calibre cronógrafo deManufactura MT5813, certificado por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC) con espiral de silicio, reserva de marcha de 70 horas, rueda de pilares y embrague vertical
5. Tres diseños de brazalete para elegir: tejido de Jacquard negra, correa de cuero envejecido negro o brazalete de acero con remaches
6. Garantía transferible de cinco años, sin necesidad de registros ni de mantenimientos obligatorios

**ESPÍRITU DE LA TIERRA Y EL MAR**

Fiel a la estética del Black Bay, el modelo Black Bay Chrono adopta como suyas las populares agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes de submarinismo de la marca desde 1969, en una versión perfeccionada que garantiza una legibilidad óptima de la información contenida en su esfera abombada. La esfera, disponible en versión negro mate u opalina, incorpora dos subcontadores huecos con contraste de color (negro mate u opalina respectivamente), para una legibilidad óptima. Presenta un acabado redondeado. Este reloj, inspirado en la primera generación de cronógrafos TUDOR, incluye un contador de 45 minutos y una ventanilla para la fecha situada a las 6 horas. Se conservan las características típicas del Black Bay en una caja de acero inoxidable de 41 mm de diámetro, perfeccionada mediante un sutil corte en la parte inferior del cristal de zafiro y la recolocación del movimiento. Tal como dicta la meticulosa atención por los detalles característica de la marca, el diseño de los pulsadores de acero inoxidable se ha basado en la primera generación de cronógrafos TUDOR. Un bisel fijo de acero inoxidable con una pieza negra de aluminio anodizado y una escala taquimétrica completan el exquisito aspecto de este nuevo cronógrafo deportivo.

**CORREA DE JACQUARD, BRAZALETE DE ACERO O CORREA TIPO «BUND»**

La correa de tejido es uno de los rasgos distintivos de TUDOR que, en 2010, fue una de las primeras marcas de relojes en ofrecerlas con sus productos. Esta correa, que la empresa de Julien Faure elabora en telares de Jacquard del siglo XIX en la región francesa de Saint-Étienne, ofrece una calidad de fabricación y una comodidad extraordinarias. En 2020, TUDOR y Julien Faure, una empresa familiar con 150 años de tradición, celebraron el décimo aniversario de una colaboración que se inició con el Heritage Chrono, el primer modelo con correa de elaborada por un artesano, que se presentó en Baselworld 2010.

El modelo Black Bay Chrono presenta una correa negra con un motivo elegido por TUDOR y elaborado por el artesano. También hay disponible una versión de este modelo acoplada a un brazalete de acero inspirado en los brazaletes con remaches fabricados por TUDOR en los años 50 y 60. Estos eran reconocidos por tener las cabezas de remache para fijar los eslabones visibles en un lateral. Los eslabones presentaban también una estructura escalonada característica. Pueden apreciarse estos dos detalles estéticos en el modelo actual, que combina métodos de fabricación modernos con eslabones resistentes. Por último, en consonancia con el espíritu de las «carreras de los 70», el Black Bay Chrono ofrece otra opción: una correa tipo «bund» de cuero envejecido negro con costuras en crudo y un cierre desplegable.

**EL CALIBRE CRONÓGRAFO DE MANUFACTURA MT5813**

El Calibre cronógrafo de ManufacturaMT5813 que se integra en el modelo Black Bay Chrono cuenta con funciones de horas, minutos, segundos, cronógrafo y fecha. Su acabado es típico de los Calibres de Manufacturade TUDOR. El rotor troquelado en tungsteno monobloque está satinado con detalles pulidos a chorro de arena, mientras que los puentes y la placa alternan superficies pulidas a chorro de arena y decoraciones láser.

Con una reserva de marcha de 70 horas y una espiral de silicio amagnético, el Calibre cronógrafo de Manufactura MT5813 cuenta con la certificación oficial del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), obtenida tras superar los estándares de rendimiento marcados por este instituto independiente. De hecho, aunque el COSC permite una variación media en el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos en relación con el tiempo absoluto en un único movimiento, TUDOR insiste en alcanzar una variación de -2 +4 segundos en su funcionamiento cuando está completamente ensamblado. Este movimiento de alto rendimiento, fabricado conforme a la más pura tradición relojera, incluye una rueda de pilares y un embrague vertical. Al cumplir con la filosofía de calidad TUDOR, presenta una extraordinaria robustez y fiabilidad, garantizadas por una serie de pruebas exigentes que deben superar todos los productos TUDOR.

Este movimiento, procedente del calibre cronógrafo de manufactura Breitling 01, con un instrumento regulador de alta precisión desarrollado por TUDOR y acabados únicos, es el resultado de una duradera colaboración entre las dos marcas, que decidieron compartir su amplia experiencia en el diseño y la producción de determinados movimientos mecánicos.

**LA ESENCIA DEL BLACK BAY**

Al igual que otros modelos de la línea Black Bay, el Black Bay Chrono adopta las agujas angulares distintivas de TUDOR y conocidas como «Snowflake», presentadas en el catálogo de la marca del año 1969. La línea Black Bay, resultado de la sutil combinación de la estética tradicional y la relojería moderna, dista mucho de ser una mera reedición de un clásico. Está firmemente anclada en el presente y aúna casi siete décadas de relojes de submarinismo TUDOR. Con su diseño *neovintage*, sus técnicas de fabricación y su robustez, fiabilidad, durabilidad y precisión, así como la calidad de su acabado, superan los estándares del sector.

**50 AÑOS DE CRONÓGRAFOS TUDOR**

En 1970, TUDOR lanzó su primer cronógrafo: el Oysterdate, un reloj que era a la vez resistente y funcional y cuyo diseño se caracterizaba por los colores brillantes, los marcadores de hora pentagonales, con forma de base de béisbol, los contadores de 45 minutos y la función de fecha situada a las 6 horas. Fue adoptado en el mundo de los deportes de motor de forma inmediata y marcó el comienzo de los 50 años de cronógrafos técnicos que TUDOR nunca ha dejado de mejorar.

**LA GARANTÍA TUDOR**

Desde que Hans Wilsdorf creó la marca en 1926, y fiel a su ideal de un producto de relojería, TUDOR nunca ha dejado de fabricar los relojes más robustos, duraderos, fiables y precisos que existen hoy en día. Tanta es la experiencia de TUDOR y la confianza que tiene la empresa en la calidad superior de sus relojes, que ofrece una garantía de cinco años en todos los productos vendidos después del 1 de enero de 2020. Para disfrutar de esta garantía, no es necesario registrar el reloj ni someterlo a ningún mantenimiento. Además, es transferible. Todos los productos TUDOR adquiridos entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 obtendrán una ampliación de 18 meses en su garantía, es decir, un total de tres años y medio. TUDOR también recomienda realizar un mantenimiento cada diez años aproximadamente, en función del modelo y de la intensidad del uso que se le dé diariamente.

**ACERCA DE TUDOR**

TUDOR es una galardonada marca de relojería suiza que ofrece relojes con una estética refinada, una fiabilidad probada y una relación calidad-precio única. Los orígenes de TUDOR se remontan a 1926, cuando «The Tudor» fue registrado por primera vez en nombre del fundador de Rolex, Hans Wilsdorf. En 1946, fundó la empresa «MONTRES TUDOR S.A.» para fabricar relojes con la calidad y fiabilidad de Rolex a un precio más asequible. Gracias a su robustez y precio asequible, a lo largo de su historia, los relojes TUDOR han sido elegidos por los más audaces en sus aventuras submarinas, terrestres y glaciales por todo el mundo. Hoy en día, la colección TUDOR incluye líneas emblemáticas como Black Bay, Pelagos, 1926 y Royal. Desde 2015, TUDOR también ofrece movimientos de Manufactura mecánicos con múltiples funciones y un rendimiento superior.

**REFERENCIA 79360N**

**CAJA**

Caja de acero 316L, 41 mm, acabado pulido y satinado

**BISEL**

Bisel fijo de acero 316L con disco de aluminio anodizado negro mate con escala taquimétrica y marcas en plata

**CORONA**

Corona a rosca de acero 316L con la rosa de TUDOR en relieve

Pulsadores a rosca de acero 316L a las 2 y las 4 horas

**ESFERA**

Negra con contadores de plata, u opalina con contadores negros, abombada

Fecha a las 6 horas

**CRISTAL**

Cristal de zafiro abombado

**HERMETICIDAD**

Hermético hasta 200 m

**BRAZALETE**

Brazalete de acero 316L con remaches acabado pulido y satinado, correa de cuero negro con «bund» extraíble con cierre desplegable y cierre de seguridad, o correa de tejido negra con cierre de hebilla

**MOVIMIENTO**

Calibre deManufactura MT5813 con función cronógrafo

Movimiento cronógrafo mecánico de cuerda automática con rotor bidireccional

**RESERVA DE MARCHA**

Aproximadamente 70 horas

**PRECISIÓN**

Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC

(Control Oficial Suizo de Cronómetros)

**FUNCIONES**

Agujas de horas y minutos en el centro

Segundos del cronógrafo en el centro

Contador de 45 minutos del cronógrafo situado a las 3 horas

Segundero pequeño a las 9 horas

Fecha instantánea a las 6 horas con ajuste rápido sin intervalo de no corrección

Función de parada del segundero para una puesta en hora precisa

**VOLANTE**

Regulación por tuerca de microajuste para variar la inercia del volante

Espiral de silicio amagnético

Frecuencia: 28 800 alternancias/hora (4 Hz)

**DIÁMETRO TOTAL**

30,4 mm

**GROSOR**

7,23 mm

**RUBÍES**

41 rubíes