碧湾

计时型

**为纪念首款帝舵计时腕表问世五十周年，帝舵表隆重推出新款碧湾计时型（Black Bay Chrono）精钢款腕表，表壳经重新演绎，提供两种表盘设计，并配备对比鲜明的副计时盘，彰显运动型计时腕表的纯粹传统。**

自1970年推出首款计时腕表Oysterdate以来，帝舵表一直致力于研发并制造出更多与赛车运动紧密相关的系列腕表。同样地，帝舵表与潜水领域的联系亦由来已久。自1954年起，帝舵表不断提升其专业潜水腕表的品质。  
碧湾计时型腕表汇集了二者卓越性能与丰厚传统，凭借对比鲜明的副计时表盘、性能出众的自动上链帝舵表机芯、导柱轮以及垂直计时离合轮装置，为追求纯粹的腕表爱好者提供了不容错过的选择。

**三款表带设计可选：**黑色提花织纹表带、黑色仿古皮带或铆钉钢表带

**哑光黑色或蛋白色圆拱形表盘** 搭配对比鲜明的圆纹副计时盘

**帝舵表计时机芯MT5813型** 获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝、导柱轮及垂直计时离合轮装置，动力储备长达70小时

**磨砂及磨光316L不锈钢表壳，**直径41毫米，316L不锈钢固定外圈，配黑色阳极氧化铝测速计字圈

**“雪花”指针，**帝舵潜水腕表的一大标志，于1969年问世，涂有A级瑞士Super-LumiNova@夜光涂层

**五年可转让保用保证，**无需登记或强制性维修检查

**从陆地到海洋：一款腕表，两种精神**

新款碧湾计时型腕表忠实延续碧湾系列的经典美学特色，保留了自1969年以来即成为帝舵潜水腕表标志的著  
名“雪花”指针，与圆拱形表盘形成鲜明对比，确保清晰易读。表盘备有哑光黑色与蛋白色两款可选，分别设有两个对比色的内凹式副计时盘，读时效果更为理想。从第一代帝舵计时腕表中汲取灵感，新款碧湾计时型腕表配备45分钟计时盘，日历窗设于6点钟位置。通过对机芯位置的调整，以及对蓝水晶镜面下半部分的巧妙切割，直径41毫米的钢表壳保留了碧湾系列的显著特征。不锈钢按钮的设计灵感同样来自初代帝舵计时腕表，彰显了品牌一贯以来精益求精的匠心精神。不锈钢固定外圈搭配黑色阳极氧化铝测速计字圈，颇具运动感，令新款计时腕表的外观个性十足。

**提花织纹表带、钢表带或仿古皮表带**

作为帝舵表的一大标志特色，织纹表带的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。此款表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为朱利安·富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机编织而成，品质上乘，佩戴舒适。帝舵表于2010年巴塞尔世界钟表珠宝博览会推出品牌首款配备该厂织纹表带的腕表——启承计时腕表（Heritage Chrono），双方由此展开密切合作。2020年，帝舵表与这家拥有150年历史的家族企业迎来合作十周年纪念。

新款碧湾计时腕表所配备的黑色织纹表带，即是由朱利安·富尔公司的专业匠人制作，并饰有帝舵表精选图案。新款腕表还配有不锈钢表带，灵感源自帝舵表于1950至1960年代制造的摺叠铆钉表带。铆钉表带以独具匠心的设计特色而著称，两侧链节以铆钉头连接，呈现独特的阶梯形结构。新表款表带一方面融入上述两种美学特色，另一方面采用实心链节，将现代制造工艺融合其中。此外，新款碧湾计时腕表还可搭配黑色仿古皮带，饰以淡褐色缝线，配备摺扣，令人追忆起1970年代的赛车运动精神。

**帝舵表计时机芯MT5813型**

作为帝舵表的一大标志特色，织纹表带的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。此款表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为朱利安·富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机编织而成，品质上乘，佩戴舒适。帝舵表于2010年巴塞尔世界钟表珠宝博览会推出品牌首款配备该厂织纹表带的腕表——启承计时腕表（Heritage Chrono），双方由此展开密切合作。2020年，帝舵表与这家拥有150年历史的家族企业迎来合作十周年纪念。

新款碧湾计时腕表所配备的黑色织纹表带，即是由朱利安·富尔公司的专业匠人制作，并饰有帝舵表精选图案。新款腕表还配有不锈钢表带，灵感源自帝舵表于1950至1960年代制造的摺叠铆钉表带。铆钉表带以独具匠心的设计特色而著称，两侧链节以铆钉头连接，呈现独特的阶梯形结构。新表款表带一方面融入上述两种美学特色，另一方面采用实心链节，将现代制造工艺融合其中。此外，新款碧湾计时腕表还可搭配黑色仿古皮带，饰以淡褐色缝线，配备摺扣，令人追忆起1970年代的赛车运动精神。

新款碧湾计时腕表搭载帝舵表计时机芯MT5813型，具备时、分、秒显示、计时及日历功能。机芯采用帝舵表机芯的经典饰面。一体成型的镂空钨自动陀经磨砂工艺处理，搭配喷砂细节，夹板与主夹板则以磨光及喷砂饰面相互交错，点缀激光饰纹。

帝舵表计时机芯MT5813型配备硅游丝，动力储备长达70小时，不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间，而帝舵腕表在完成组装后，机芯的每日误差仅在-2至+4秒之间。机芯以纯粹的传统制表工艺精心制造，配备导柱轮及垂直计时离合轮装置，成就非凡性能。秉承帝舵表对品质的至高标准，此机芯坚固可靠，表现出众。同时，帝舵表所有产品都需通过一系列严格测试，以确保每一只腕表的品质。

MT5813型机芯由百年灵01计时机芯演进而来，在原机芯基础上，帝舵表匠心研发高精准的调节部件，并应用独有的抛光修饰工艺精心打磨，是帝舵表与百年灵长期合作的智慧结晶，双方为特定机械机芯的设计制造潜心钻  
研，通力合作，互相借鉴彼此的精湛工艺，体现了对机芯品质的不懈追求。

**碧湾型精髓**

一如碧湾系列其他表款，碧湾计时型腕表沿用了帝舵潜水腕表的标志性特色之一—棱角分明的“雪花”指针，此指针首次出现在品牌1969年的产品目录中。碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。此系列的腕表并非单纯复刻经典表款，而是凝聚了帝舵表近七十年的潜水腕表制作精髓，时至今日仍在表坛雄踞一席之地。新款腕表更融入新复古主义设计风格，无论在制作工艺、精准可靠、坚固耐用还是细节整饰方面，均拥有高于行业标准的出众表现。

**帝舵计时腕表问世五十年**

1970年，帝舵表推出了首款计时腕表Oysterdate。这款腕表坚固耐用，功能强大，设计亦别具匠心。犹如棒球场本垒板的五边形钟点标记色彩鲜明，45分钟计时盘和设于6点钟位置的日历窗令人印象深刻。表款问世后很快得到赛车界的广泛应用，为帝舵计时腕表五十年不断进取的辉煌发展历程奠定了基础。

**帝舵表保用条款**

为实现制造理想腕表的愿景，汉斯．威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用及精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，和对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为2020年1月1日后出售的所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求任何维修检查，且可转让。2018年7月1日至2019年12月31日购买的所有帝舵表产品，亦可额外享受18个月的延期保证，保用保证总时限达三年半。在腕表使用方面，帝舵表建议每隔约十年，应将腕表送修进行保养，具体则以型号及日常使用情况为准。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯．威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）注册了“The TUDOR”商  
标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰原挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾（Black Bay)、领潜（Pelagos）及1926等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79360N表壳**直径41毫米，磨光及磨砂316L钢表壳**外圈**316L钢固定外圈，配哑光黑色阳极氧化铝测速计字圈，银色标记

**上链表冠**316L钢旋入式上链表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志316L钢旋入式按钮位于2点钟及4点钟位置**表盘**圆拱形，黑色表盘搭配银色计时盘，或蛋白色表盘搭配黑色计时盘日历窗位于6点钟位置**镜面**圆拱形蓝水晶镜面**防水**防水深达200米（660英尺）**表带**铆钉磨光及磨砂316L钢表带；或黑色皮表带，配可拆卸软垫、摺扣及保险扣；或黑色织纹表带，配带扣**机芯**帝舵表机芯MT5813型，配备计时功能双向摆陀系统自动上链机械计时机芯

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）

天文台精密时计

**功能**

中央时针及分针

中央计时秒针

45分钟小计时盘位于3点钟位置

小秒针盘位于9点钟位置

快调瞬跳日历位于6点钟位置，无调校日历时间限制

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

30.4毫米

**厚度**

7.23毫米

**宝石数量**

41颗

**动力储备**

约70小时