BLACK BAY

CHRONO

**為紀念首款帝舵計時腕錶面世五十週年，帝舵表隆重推出新款Black Bay Chrono（碧灣計時型）精鋼款腕錶，錶殼經重新演繹，提供兩種錶面設計，並配備對比鮮明的副計時盤，彰顯運動型計時腕錶的純粹傳統。**

自1970年推出首款計時腕錶Oysterdate以來，帝舵表一直致力於研發並製造出更多與賽車運動緊密相關的系列腕錶。同樣地，帝舵表與潛水領域的聯繫亦由來已久。自1954年起，帝舵表不斷提升其專業潛水腕錶的品質。Black Bay Chrono匯集了二者卓越性能與豐厚傳統，憑藉對比鮮明的副計時盤、性能出眾的自動上鏈帝舵表機  
芯、導柱輪以及垂直計時離合輪裝置，為追求純粹的腕錶愛好者提供了不容錯過的選擇。

**三款錶帶設計可選：**黑色提花織紋錶帶、黑色仿古皮帶或鉚釘鋼錶帶

**啞黑色或蛋白色圓拱形錶面** 搭配對比鮮明的圓紋副計時盤

**帝舵表計時機芯MT5813型** 獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲、導柱輪及垂直計時離合輪裝置，動力儲備長達70小時

**磨砂及磨光316L不銹鋼錶殼，**直徑41毫米，316L不銹鋼固定外圈，配黑色陽極氧化鋁測速計字圈

**「雪花」指針，**帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年面世，塗有A級瑞士Super-LumiNova@夜光塗層

**五年可轉讓保用保證，**無需登記或強制性維修檢查

**從陸地到海洋：一款腕錶，兩種精神**

新款Black Bay Chrono腕錶忠實延續Black Bay系列的經典美學特色，保留了自1969年以來即成為帝舵潛水錶標誌的著名「雪花」指針，與圓拱形錶面形成鮮明對比，確保清晰易讀。錶面備有啞黑色與蛋白色兩款可選，分別設有兩個對比色的內凹式副計時盤，讀時效果更為理想。從第一代帝舵計時腕錶中汲取靈感，新款  
Black Bay Chrono腕錶配備45分鐘計時盤，日曆窗設於6點鐘位置。通過對機芯位置的調整，以及對藍水晶鏡面下半部分的巧妙切割，直徑41毫米的鋼錶殼保留了Black Bay系列的顯著特色。不銹鋼按鈕的設計靈感同樣來自初代帝舵計時腕錶，彰顯品牌一貫以來精益求精的匠心精神。不銹鋼固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，頗具運動感，令新款計時腕錶的外觀個性十足。

**提花織紋錶帶、鋼錶帶或仿古皮錶帶**

作為帝舵表的一大標誌特色，織紋錶帶的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成為最早使用織紋錶帶的製錶品牌之一。此款錶帶由法國聖艾提安（St-Etienne）地區一家名為朱利安．富爾（Julien Faure）的公司製作，採用十九世紀提花織機編織而成，品質上乘，佩戴舒適。帝舵表於2010年巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會推出品牌首款配備該廠織紋錶帶的腕錶——Heritage Chrono（啟承計時腕錶），雙方由此展開密切合作。2020年，帝舵表與這家擁有150年歷史的家族企業迎來合作十週年紀念。

新款Black Bay Chrono腕錶所配備的黑色織紋錶帶，即是由朱利安．富爾公司的專業匠人製作，並飾有帝舵表精選圖案。新款腕錶還配有不銹鋼錶帶，靈感源自帝舵表於1950至1960年代製造的摺疊鉚釘錶帶。鉚釘錶帶以獨具匠心的設計特色而著稱，兩側鏈節以鉚釘頭連接，呈現獨特的階梯形結構。新錶款錶帶一方面融入上述兩種美學特色，另一方面採用實心鏈節，將現代製造工藝融合其中。此外，新款Black Bay Chrono腕錶還可搭配黑色仿古皮帶，飾以淡褐色縫線，配備摺扣，令人追憶起1970年代的賽車運動精神。

**帝舵表計時機芯MT5813型**

新款Black Bay Chrono腕錶搭載帝舵表計時機芯MT5813型，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。機芯採用帝舵表機芯的經典飾面。一體成型的鏤空鎢自動擺陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板上則以磨光及噴砂飾面相互交錯，點綴激光飾紋。

帝舵表計時機芯MT5813型配備矽游絲，動力儲備長達70小時，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的卓越性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵腕錶在完成組裝後，機芯的每日誤差僅在-2至+4秒之間。它以純粹的傳統製錶工藝精心製造，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置，成就非凡性能。秉承帝舵表對品質的至高標準，此機芯堅固可靠，表現出眾。同時，帝舵表所有產品都需通過一系列嚴格測試，以確保每一枚腕錶的品質。

MT5813型機芯由百年靈01計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，帝舵表匠心研發高精準的調節部件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨，是帝舵表與百年靈長期合作的智慧結晶，雙方為特定機械機芯的設計製造潛心鑽  
研，通力合作，互相借鑒彼此的精湛工藝，體現了對機芯品質的不懈追求。

**BLACK BAY精髓**

一如Black Bay系列其他錶款，Black Bay Chrono腕錶沿用帝舵潛水腕錶的標誌特色之一——棱角分明  
的「雪花」指針，此指針首次出現在品牌1969年的產品目錄中。Black Bay系列巧妙融合傳統美學與當代製錶工藝。旗下腕錶並非復刻經典腕錶，而是凝聚了帝舵表近七十年的潛水腕錶製作精髓，時至今日仍在錶壇雄踞一席之地。新款腕錶更融入新復古主義設計風格，無論在製作工藝、精準可靠、堅固耐用還是細節整飾方面，均擁有高於行業標準的出眾表現。

**帝舵計時腕錶面世五十年**

1970年，帝舵表推出了首款計時腕錶Oysterdate。這款腕錶堅固耐用，功能強大，設計亦別具匠心。猶如棒球場本壘板的五邊形鐘點標記色彩鮮明，45分鐘計時盤及設於6點鐘位置的日曆窗令人印象深刻。這款腕錶面世後很快得到賽車界的廣泛應用，為帝舵計時腕錶五十年不斷進取的輝煌發展歷程奠定了基礎。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用及精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，且對旗下腕錶充滿自信，帝舵表為  
2020年1月1日後出售的所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求任何維修檢查，且可轉讓。

2018年7月1日至2019年12月31日購買的所有帝舵表產品，亦可額外享受18個月的延期保證，保用保證總時限達三年半。在腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年，應將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）註冊了「The TUDOR」商  
標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰原挑戰的勇敢人士所選戴。如今，  
帝舵表包括Black Bay（碧灣）、Pelagos（領潛）及1926等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的  
優質原廠機械機芯。

**型號79360N**

**錶殼**

直徑41毫米，磨光及磨砂316L鋼錶殼

**外圈**

316L鋼固定外圈，配啞黑色

陽極氧化鋁測速計字圈，銀色標記

**上鏈錶冠**

316L鋼旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌

316L鋼旋入式按鈕位於2點鐘及4點鐘位置

**錶面**

圓拱形，黑色錶面搭配銀色計時盤，或蛋白色錶面搭配黑色計時盤

日曆窗位於6點鐘位置

**鏡面**

圓拱形藍水晶鏡面

**防水**

防水深達200米（660呎）

**錶帶**

鉚釘磨光及磨砂316L鋼錶帶；或黑色皮錶帶，配可拆卸軟墊、摺扣及保險扣；或黑色織紋錶帶，配帶扣

**機芯**

帝舵表機芯MT5813型，配備計時功能

雙向擺陀系統自動上鏈機械計時機芯

**精準**

瑞士官方天文台認證（COSC）

天文台精密時計

**功能**

中央時針及分針

中央計時秒針

45分鐘小計時盤位於3點鐘位置

小秒針盤位於9點鐘位置

快調瞬跳日曆位於6點鐘位置，無調校日曆時間限制

停秒功能以精確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

30.4毫米

**厚度**

7.23毫米

**寶石數量**

41顆

**動力儲備**

約70小時