碧湾专业型

**帝舵表隆重推出技术型腕表新作——****碧湾专业型（Black Bay Pro），直径39毫米，搭载内置多时区功能的帝舵表原厂机芯，并搭配精钢固定外圈****，实力演绎全新美学风范。**

全新碧湾专业型腕表由帝舵表匠心打造，配备极为实用的双时区显示复杂功能，除常规显示所在地时间，亦可同步显示其他时区的时间。该表款别致精巧，坚固可靠，充满运动气息，集合品牌多项独具一格的美学特色于一身，并以此致敬帝舵表致力于为专业人士制作技术腕表的传奇历程。碧湾专业型腕表搭载帝舵表原厂机芯MT5652型，内置多时区功能，配备经磨砂处理的24小时刻度固定外圈及标示24小时时间的黄色“雪花”指针，格外引人瞩目。

**特点**

1. 磨砂及磨光钢表壳，直径39毫米，搭配精钢24小时刻度固定外圈
2. 哑光黑色圆拱形粒纹表盘，搭配一体成型夜光陶质立体钟点标记
3. “雪花”指针，帝舵潜水腕表的一大标志，1969年问世，涂有A级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
4. 帝舵表原厂机芯MT5652型，获瑞士官方天文台认证（COSC），配备硅游丝，动力储备长达70小时
5. 三款表带设计可选：黑色提花织纹表带、皮胶复合表带或铆钉316L钢表带，搭配帝舵表“T-fit”带扣，便于快速调节
6. 五年可转让保用保证，无需登记或定期检查

**探险精神邂逅工艺美学**

自创立以来，帝舵表一直为无惧艰巨挑战的勇敢人士所选戴。正如七十年前，三十位探险家佩戴由帝舵表创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）提供的帝舵腕表，踏上了为期两年的不列颠北格陵兰岛考察之旅，对北极冰层展开研究。彼时，帝舵表首款自动上链防水腕表Oyster Prince刚刚诞生，而北极的极端气候正是测试其性能的理想环境。碧湾专业型旨在承袭Oyster Prince腕表的优良传统，是一款为了专业用途而设计的功能腕表。

该表款虽属碧湾系列，但引入众多新颖别致的美学细节，例如上链表冠，经整体重新设计，更易轻松抓握。其与中层表壳齐平，表冠轴隐而不见，与帝舵表经典技术腕表上的表冠曲线颇有异曲同工之妙。而表盘上的立体钟点标记则由一体成型夜光陶瓷制成，大幅增加了发光面积，显示出碧湾专业型独具一格的工艺美学风格。此外，该表款亦融入诸多创新元素，例如配有帝舵表“T-fit”快调装置的新款带扣。该装置设置五处孔位，佩戴者无需使用工具便可快速进行精细调校，在带扣上的调校长度可达8毫米，格外便捷实用。

**一款腕表 两地时间**

碧湾专业型腕表配备帝舵表标志性的美学特色之一——棱角分明的黄色“雪花”指针。较细长的指针标示出发地时间，每24小时环行表盘一周。较短的“雪花指针”则标示所在地时间，具有独立调时功能，可向前或向后调时。日历窗设在表盘3点钟位置，与标示所在地时间的指针相连，若逆向调时倒退至午夜前，日历随即瞬跳至前一天。对佩戴者而言，此项独特且精密的复杂功能极为实用。

**帝舵表原厂机芯MT5652型**

帝舵表原厂机芯MT5652型内置多时区功能，由帝舵表专为碧湾专业型腕表研发。该机芯充分彰显帝舵表独到且高超的技术研发能力，采用可调整的机芯结构，无需增加额外组件，即可为机芯增添更多功能。此细节看似微不足道，但对于追求纯粹的制表品牌却至关重要。

机芯内部采取在惯性微调平衡摆轮两侧、以坚固的横夹板固定的方式，确保腕表坚固、耐用、可靠且精准。帝舵表原厂机芯MT5652型配备非磁性硅游丝，不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为-4至+6秒之间，而帝舵表始终要求组装后机芯运转时的误差必须在-2至+4秒之间。

MT5652型机芯的另一显著特点为长达约70小时的动力储备，让佩戴者“周末无忧”，换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到了周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新调校时间。

**精钢表带、提花织纹表带或皮表带**

作为帝舵表的一大标志特色，织纹表带的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成为最早使用织纹表带的制表品牌之一。这种表带由法国圣艾蒂安（St-Etienne）地区一家名为朱利安·富尔（Julien Faure）的公司制作，采用十九世纪提花织机以传统工艺编织而成，品质上乘，佩戴舒适。2020年，帝舵表与这家拥有150年历史的企业迎来了合作十周年纪念。帝舵表于2010年巴塞尔世界钟表珠宝博览会推出品牌首款配备该厂织纹表带的腕表——启承计时腕表（Heritage Chrono），双方由此展开密切合作。

碧湾专业型腕表选用的黄色条纹黑色织纹表带，由朱利安·富尔公司的专业匠人精心制作。同时亦备有钢表带款式，灵感源自帝舵表于1950至1960年代制造的摺叠铆钉表带。铆钉表带以独具匠心的设计特色而著称，表带两侧链节以铆钉头连接，呈现独特的阶梯形结构。该表带完美结合上述两种美学特色，并以实心链节及激光饰面铆钉头，将现代制造工艺融入其中。此外，碧湾专业型腕表亦提供配摺扣的黑色皮胶复合表带款式，其橡胶部分的质感犹如织物般舒适帖服。

**碧湾型精髓**

受1950年代帝舵潜水表经典美学风格的启发，碧湾系列在表盘设计上融入了广大藏家耳熟能详、名为“雪花”的棱角形指针。采用这种特色指针的表款曾出现在品牌1969年产品目录中。而无保护装置的上链表冠与别致的表壳特征，更令人联想起第一代帝舵潜水表。

碧湾系列巧妙融合品牌传统美学与当代制表工艺。此系列的腕表并非单纯复刻经典表款，而是凝聚了帝舵表逾六十年潜水表制作精髓，时至今日仍在表坛雄踞一席之地。新款腕表更融入新复古风设计概念，无论在制作工艺、可靠坚固还是细节整饰方面，均遵循更为严格的制表要求。

**帝舵表保用条款**

为实现制造理想腕表的愿景，汉斯‧威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表为所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌， 所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯•威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾 (Black Bay)、领潜 (Pelagos) 、1926及皇家（Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号79470**

**表壳**

直径39毫米，磨光及磨砂钢表壳

**外圈**

磨砂钢24小时刻度固定外圈

**上链表冠**

精钢旋入式表冠，饰以浮雕帝舵表玫瑰标志

**表盘**

圆拱形黑色表盘

**镜面**

圆拱形蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达200米（660英尺）

**表带**

铆钉磨光及磨砂钢表带，或皮胶复合表带，配不锈钢摺扣及保险扣；或饰有黄色条纹的黑色织纹表带，配带扣

**机芯**

帝舵表原厂机芯MT5652型（COSC）

双向摆陀系统自动上链机械机芯

集成式结构

**精准**

瑞士官方天文台认证（COSC）天文台精密时计

**功能**

独立调时功能（第二时区），24小时、中央分针及秒针

3点钟位置设有瞬跳日历，无调校日历时间限制，与可独立调时的时针同步

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

31.8毫米

**厚度**

7.52毫米

**宝石数量**

28颗

**动力储备**

动力储备约70小时