BLACK BAY PRO

**帝舵表隆重推出技術型腕錶新作──Black Bay Pro（碧灣專業型），直徑39毫米，搭載內置多時區功能的帝舵表原廠機芯，並搭配精鋼固定外圈，實力演繹全新美學風範。**

全新Black Bay Pro腕錶由帝舵表匠心製造，配備極為實用的雙時區顯示複雜功能，除常規顯示所在地時間，亦可同步顯示其他時區的時間。該錶款別緻精巧，堅固可靠，充滿運動氣息，集合品牌多項獨具一格的美學特色於一身，並以此致敬帝舵表致力為專業人士製作技術腕錶的傳奇歷程。Black Bay Pro腕錶搭載帝舵表原廠機芯MT5652型，內置多時區功能，配備經磨砂處理的24小時刻度固定外圈及標示24小時時間的黃色「雪花」指針，格外引人矚目。

**特點**

1. 磨砂及磨光鋼錶殼，直徑39毫米，搭配精鋼24小時刻度固定外圈
2. 啞黑色圓拱形粒紋錶面搭配一體成型夜光陶質立體鐘點標記
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，1969年問世，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表原廠機芯MT5652型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲，動力儲備長達70小時
5. 三款錶帶設計可選：黑色提花織紋錶帶、皮膠合成錶帶或鉚釘316L鋼錶帶，搭配帝舵表「T-fit」帶扣，便於快速調節
6. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**探險精神邂逅工藝美學**

自創立以來，帝舵表一直為無懼艱鉅挑戰的勇敢人士所選戴。正如七十年前，三十位探險家佩戴由帝舵表創辦人漢斯•威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）提供的帝舵腕錶，踏上了為期兩年的英國北格陵蘭島考察之旅，對北極冰層展開研究。彼時，帝舵表首款自動上鏈防水腕錶Oyster Prince剛剛誕生，而北極的極端氣候正是測試其性能的理想環境。Black Bay Pro旨在承襲Oyster Prince腕錶的優良傳統，是一款為了專業用途而設計的功能腕錶。

該錶款雖屬Black Bay系列，但引入眾多新穎別緻的美學細節，例如上鏈錶冠，經整體重新設計，更易輕鬆抓握。其與中層錶殼齊平，錶冠軸隱而不見，與帝舵表經典技術腕錶上的錶冠曲線頗有異曲同工之妙。而錶面上的立體鐘點標記由一體成型夜光陶瓷製成，大幅增加發光面積，顯示出Black Bay Pro獨具一格的的工藝美學風格。此外，該錶款亦融入諸多創新元素，例如配有帝舵表「T-fit」快調裝置的新款帶扣。該裝置設置五處孔位，佩戴者無需使用工具便可快速進行精細調校，在帶扣上的調校長度可達8毫米，格外便捷實用。

**一款腕錶 兩地時間**

Black Bay Pro腕錶配備帝舵表標誌美學特色之一—棱角分明的黃色「雪花」指針。較細長的指針標示出發地時間，每24小時環行錶面一周。較短的「雪花」指針則標示所在地時間，具有獨立調時功能，可向前或向後調時。日曆窗設在錶面3點鐘位置，與標示所在地時間的指針相連，若逆向調時倒退至午夜前，日曆隨即瞬跳至前一天。對佩戴者而言，此項獨特且精密的複雜功能極為實用。

**帝舵表原廠機芯MT5652型**

帝舵表原廠機芯MT5652型內置多時區功能，由帝舵表專為Black Bay Pro腕錶研發。該機芯充分彰顯帝舵表獨到且高超的技術研發能力，採用可調整的機芯結構，無需增加額外組件，即可為自製機芯增添更多功能。此細節看似微不足道，但對於追求純粹的製錶品牌卻至關重要。

機芯內部採取在慣性微調平衡擺輪兩側、以堅固的橫夾板固定的方式，確保腕錶堅固、耐用、可靠且精準。帝舵表原廠機芯MT5652型配備非磁性矽游絲，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。根據瑞士官方天文台認證的規定，機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求組裝後機芯運轉時的誤差必須在-2至+4秒之間。

MT5652型機芯的另一顯著特點為長達約70小時的動力儲備，讓佩戴者「週末無憂」，換言之，如果在週五晚上脫下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新調校時間。

**精鋼錶帶、提花織紋錶帶或皮錶帶**

作為帝舵表的一大標誌特色，織紋錶帶的使用最早可追溯至2010年，帝舵表也成為最早使用織紋錶帶的製錶品牌之一。這種錶帶由法國聖艾提安（St-Etienne）地區一家名為朱利安•富爾（Julien Faure）的公司製作，採用十九世紀提花織機以傳統工藝編織而成，品質上乘，佩戴舒適。2020年，帝舵表與這家擁有150年歷史的企業迎來了合作十週年紀念。帝舵表於2010年巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會推出品牌首款配備該廠織紋錶帶的腕錶——Heritage Chrono（啟承計時腕錶），雙方由此展開密切合作。

Black Bay Pro腕錶選用的黃色條紋黑色織紋錶帶，由朱利安•富爾公司的專業匠人精心製作。同時亦備有鋼錶帶款式，靈感源自帝舵表於1950至1960年代製造的摺疊鉚釘錶帶。鉚釘錶帶以獨具匠心的設計特色而著稱，錶帶兩側鏈節以鉚釘頭連接，呈現獨特的階梯形結構。該錶帶完美結合上述兩種美學特色，並以實心鏈節及激光加工的鉚釘頭，將現代製造工藝融入其中。此外，Black Bay Pro腕錶亦提供配摺扣的黑色皮膠合成錶帶款式，其橡膠部分的質感猶如織物般舒適服貼。

**BLACK BAY精髓**

受1950年代帝舵潛水表經典美學風格的啟發，Black Bay系列在錶面設計上融入了廣大藏家耳熟能詳、名為「雪花」的棱角形指針。採用這種特色指針的錶款曾出現在品牌1969年產品目錄中。而無保護裝置的上鏈錶冠與別緻的錶殼特色，更令人聯想起第一代帝舵潛水錶。

Black Bay系列巧妙融合品牌傳統美學與當代製錶工藝。旗下腕錶並非單純復刻經典錶款，而是凝聚了帝舵表逾六十年潛水錶製作精髓，時至今日仍在錶壇雄踞一席之地。新款腕錶更融入新復古風設計概念，無論在製作工藝、可靠堅固還是細節整飾方面，均遵循更為嚴格的製錶要求。

**帝舵表保用條款**

為實現打造理想腕錶的願景，漢斯‧威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯•威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（碧灣）、Pelagos（領潛）、1926及Royal（皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號79470**

**錶殼**

直徑39毫米，磨光及磨砂鋼錶殼

**外圈**

磨砂鋼24小時刻度固定外圈

**上鏈錶冠**

精鋼旋入式錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌

**錶面**

圓拱形黑色錶面

**鏡面**

圓拱形藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達200米（660呎）

**錶帶**

鉚釘磨光及磨砂鋼錶帶，或皮膠合成錶帶，配鋼摺扣及保險扣；或飾有黃色條紋的黑色織紋錶帶，配帶扣

**機芯**

帝舵表原廠機芯MT5652（COSC）

雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯

集成式結構

**精準**

瑞士官方天文台認證（COSC）天文台精密時計

**功能**

獨立調時功能（第二時區），24小時、中央分針及秒針。

3點鐘位置設有瞬跳日曆，無調校日曆時間限制，與可獨立調時的時針同步

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

31.8毫米

**厚度**

7.52毫米

**寶石數量**

28顆

**動力儲備**

動力儲備約70小時