PELAGOS 39

**テクニカルダイビングの世界と、洗練性が求められるアーバンスタイル。ふたつの領域が交わり生まれたペラゴス 39は、チューダーが提案する多用途型の新モデルだ。**

グレード2 チタニウム製ケース、発光性セラミック混合物を用いたモノブロック アワーマーカー、クイックアジャストクラスプ、そしてダイバーズエクステンションパーツを備えるペラゴス 39。チューダーのプロフェッショナルダイバーズウォッチの歴史に、39mm径ケースの万能さとサンレイサテン仕上げが輝きを放つベゼルおよびダイアルを組み合わせることで完成したのは、最先端技術と端正な外観が共存する水陸両用のスポーツウォッチである。

**Key Points**

1. 39mm、サテン仕上げのグレード2 チタニウム製ケース、逆回転防止ベゼル、サンレイサテン仕上げのセラミック製ベゼルインサート、グレードX1のスーパールミノヴァ発光塗料をあしらった60分目盛り
2. サンレイサテン仕上げのブラックダイアル、発光性セラミック混合物を用いたモノブロックのアプライド アワーマーカー
3. チューダーのダイバーズウォッチの象徴である「スノーフレーク」針、グレードX1のスーパールミノヴァ発光塗料を塗布
4. COSC認証かつ非磁性シリコンバランススプリングを備えるマニュファクチュール キャリバーMT5400、約70時間のパワーリザーブ
5. チューダー独自の“T-fit”クイックアジャストクラスプを備えるグレード2 チタニウム製ブレスレットおよびダイバーズエクステンションパーツ、グレード2 チタニウム製バックル付きブラックラバーストラップも付属
6. 5年間の国際保証

チューダーが誇るテクニカルダイバーズウォッチの一員となるペラゴス 39は、コレクションを完成させる役割を担う極めて万能なデザインを持つ。特定分野におけるプロフェッショナルダイビングに特化した、生粋のハイテク潜水用時計の伝統を継承するペラゴスやペラゴス LHD、そしてペラゴス FXD。対してペラゴス 39は、コンパクトかつ多用途型、さらにダイアルとベゼルインサートに施されたサンレイサテン仕上げの光沢が美しい、スタンダードな機械式ダイバーズウォッチである。

**MATT-SHINY CONTRAST**

ペラゴス 39の美的バランスは、チューダーならではのフルサテン仕上げのマットなケースと、ブラックセラミック製ベゼルインサートから生まれる放射状の輝きとの対比によって成立している。またホワイトの発光目盛りが振られたベゼルは、グリップ力向上のためミドルケースよりもわずかに大きくつくられている。

発光性セラミック混合物を用いたモノブロックのアプライド アワーマーカーも、発光面を大幅に拡大させると同時に本モデルの機能美を際立たせる要素の一つだ。ダイアルでは、フラットなディスクにあしらったサンレイサテン仕上げによる繊細な光沢と、円錐状にビーズブラスト加工を施した傾斜角45°のフランジのマットな質感が主張し合う。2トーンの色使いに異を唱えるかのように、6時位置に配されたつややかなチェリーレッドの「Pelagos」の文字が、このモデルの外観を仕上げている。

**MANUFACTURE CALIBRE MT5400**

ペラゴス39はマニュファクチュール キャリバー MT5400を搭載している。堅牢性、耐久性、信頼性そして精度を兼ね備えたこのムーブメントは、2ヶ所で固定されたトラバーシングブリッジによって支持される可変慣性テンプを有している。また非磁性のシリコンバランススプリングを備えるほか、MT5400はスイス公認クロノメーター認定を取得している。その認定ではムーブメントの状態で日差が-4秒から＋6秒を基準としているが、チューダーはさらにその上、腕時計として組みあげられた状態で日差が-2秒から+4秒という、より高い基準を達成している。

その他の特筆すべき特徴は約70時間のパワーリザーブ。それは金曜日の夜に腕時計をはずし、月曜日の朝に身に着けたときに再びゼンマイを巻く必要がないことを意味する。

**TITANIUM AND RUBBER BRACELETS**

ペラゴス 39は、セルフサイズ調整を可能にする“T-fit”クイックアジャストクラスプを組み込んだフルサテン仕上げのチタニウム製ブレスレットを装備。工具不要の簡単な操作で、着用者自身が8mmの長さを５段階で調節することができるようになっている。またこのクラスプは、ウェットスーツの上からも着用できるよう25mmのエクステンションリンクを備えている。

さらにペラゴス 39には、チタニウムのエンドリンクを用いてケースに取り付けるブラックラバーストラップとチタニウム製バックル、そして110mmまでストラップを延長することができるラバーエクステンションパーツが付属する。

**THE PELAGOS FAMILY**

チューダーのペラゴス コレクションは、プロフェッショナルダイビングの最前線で極めて専門的な機械式ダイバーズウォッチを展開している。現在4つのモデルで構成される本コレクションは、1950年代より世界中の水中探査のパイオニアたちに採用されてきたチューダーのツールウォッチの後継者に値するとも言えるだろう。左右いずれの利き手のダイバーにも対応するペラゴスおよびペラゴス LHDは、ほとんどの水中環境で使用できる人間工学的ソリューションを提供しているうえ、飽和潜水も可能にするヘリウム排出バルブを搭載している。フランス海軍の戦闘ダイバー部隊との共同開発から誕生したペラゴス FXDは、減圧が不要な深度を潜水する“水中ナビゲーション”に不可欠なカウントダウンを容易に行うことができるミッションウォッチだ。そしてペラゴス 39は、陸と海をつなぐ架け橋となるべく、国際標準化機構（ISO）が定めるダイバーズウォッチ規格を満たし、万能性と卓越した審美性を備えている。

**THE TUDOR DIVERS’ WATCH**

チューダーのダイバーズウォッチの歴史は1954年、Ref.7922の登場から始まる。当時100m（330フィート）の防水性能を誇った同機は、チューダーのダイバーズウォッチの起源と言える。堅牢性、信頼性、精度を備えた実用時計というチューダーにおいて一貫して続く哲学。Ref.7922の登場から約70年の間、チューダーのダイバーズウォッチはその哲学のもとで進化を続け、様々な分野のプロフェッショナルたちや、世界中の海軍から支持を得てきたのである。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは堅牢性や耐久性、精度の終わりなき追求である。これまでの経験と類まれなる品質を生み出すためのノウハウの蓄積により、チューダーはすべての自社製品に5年間の国際保証を適用している。

**REFERENCE 25407N**

**CASE**

39 mm グレード2 チタニウム製ケースサテン仕上げ

**BEZEL**

グレード2 チタニウム製逆回転防止ベゼルセラミック製ディスクサンレイサテン仕上げ、発光塗料による60分目盛り

**WINDING CROWN**

グレード2 チタニウム製スクリュー式リューズにチューダーロゴのレリーフ

**DIAL**

ブラック、サンレイサテン仕上げサンドブラスト仕上げのフランジ

**CRYSTAL**

サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200 m (660フィート)

**BRACELET**

チタニウム製3列ブレスレット/“T-fit”フォールディングクラスプ/セーフティキャッチおよびエクステンションリンクバックル付きブラックラバーストラップおよびダイバーズエクステンションパーツが付属

**CALIBRE**

マニュファクチュール キャリバーMT5400

両方向回転ローター搭載の機械式自動巻ムーブメント

**PRECISION**

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

**FUNCTIONS**

いずれもセンター配置の時針、分針、秒針

秒針停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

非磁性素材であるシリコン製バランススプリング

振動回数：28,800/時(4 Hz)

**TOTAL DIAMETER**

30.3 mm

**THICKNESS**

5 mm

**JEWELS**

27石

**POWER RESERVE**

約70時間