**튜더 로열**

**일체형 메탈 브레슬릿과 노치 혹은 다이아몬드 세팅 베젤, 오토매틱 무브먼트를 갖춘 튜더 로열은 합리적인 가격과 다양한 활용성의 스포츠-시크 시계를 찾는 이들을 위한 완벽한 제품이다. 이번에 새롭게 추가된 초콜렛 브라운과 살몬 컬러의 다이얼은 로열 라인에 다채로움을 더해준다.**

튜더는 로열이 전세계적으로 받는 큰 관심에 힘입어 더욱 다양한 다이얼을 선보인다. 방사형으로 브러시된 살몬과 초콜렛 브라운 컬러 다이얼은 뜻밖의 강렬한 멋을 보여준다. 로열 라인에서 선보이는 셀프 와인딩 스포츠-시크 시계는 일체형 브레슬릿을 갖추고 있으며, 합리적인 가격대에 세련된 디자인까지 모두 만족시킨다. 최고 수준의 기술적 성능과 더 섬세한 미적 감각이 더해진 로열 라인은 클래식과 스포츠 워치의 교차점에 있는 제품이다. 로열이라는 제품명은 튜더가 1950년대에 자사 시계의 뛰어난 품질을 강조하기 위해 쓰기 시작했으며, 그 우수한 품질은 오늘날에도 이어지고 있다. 스테인리스 스틸 혹은 골드 앤 스틸 소재로 제작되며, 총 13종류의 다이얼과 4가지의 사이즈로 제공된다.

**주요 특징**

1.       폴리싱 및 새틴 브러시된 316L 스테인리스 스틸 혹은 316L 스테인리스 스틸 앤 옐로우 골드 소재의 4가지 사이즈의 케이스: 28mm, 34mm, 38mm, 41mm

2.       28mm 버전의 경우, 다이아몬드가 세팅된 316L 스테인리스 스틸 또는 옐로우 골드 소재의 시그니처 노치 베젤 선택 가능

3.     2가지 새로운 컬러인 살몬과 초콜렛 브라운을 포함한 다양한 컬러의 선레이 피니시 자개 다이얼에 아플리케 혹은 다이아몬드 세팅 로마 숫자 시각 표식

4.       스위스 제조 A 등급의 슈퍼-루미노바® 코팅이 더해진 사각형 모양의 시계 바늘

5.       폴리싱 및 새틴 브러시된 일체형 5열 링크 브레슬릿. 316L 스테인리스 스틸 소재 혹은 옐로우 골드와 316L스테인리스 스틸 조합으로 제공

6.       별도의 등록 또는 정기적인 유지보수 점검이 요구되지 않으며 양도 가능한 5년간의 보증

**튜더의 #BORNTODARE 정신을 담은 시계, 튜더 로열**

1926년 창립 이래로, 튜더는 가장 합리적인 가격에 최고의 시계를 선보이기 위해 심혈을 기울여 왔다. 당시는 물론 지금도 대담하게 여겨지는 이 목표는 브랜드 창업자 한스 빌스도르프(Hans Wilsdorf)의 비전을 고스란히 담고 있다. 정밀한 손목시계, 방수 기능 및 셀프-와인딩 등 몇몇의 현대 워치메이킹 기술의 기반이 된 발명을 한 한스 빌스도르프는 합리적인 가격과 탁월한 품질을 모두 갖춘 시계를 구상하고, 그 꿈을 실현하기 위해 튜더 브랜드를 출범시켰다. 이같이, 튜더 로열 라인은 품질에 있어 타협하지 않는 튜더 헤리티지의 일부를 이루고 있으며, 미래의 시계 주인에게 최고의 가격 조건에 최상의 품질이라는 가치를 약속하고 있다. 튜더 로열의 케이스는 스위스에서 제조되며, 현존하는 가장 강한 스테인리스 스틸 중 하나인 316L 스틸 한 블록으로 만들어진다. 케이스는 스크류-다운 크라운과 케이스 백 덕분에 최대 100m(330피트) 수심의 바다에서는 물론 일상 생활에서도 완벽한 방수를 보장한다. 스위스 워치메이킹 기술의 정수인 무브먼트는, 눈에 띄지 않음에도 불구하고 세세하게 장식 마감처리 했으며, 업계에서 준용하는 최고 수준의 크로노미터 표준을 적용했다. 5열 링크는 디자인, 제조 및 마감처리가 뛰어나며, 케이스와 하나로 연결된 듯한 매끄러운 라인을 자랑한다. 이 모든 것들이 어우러져 높은 명성을 자랑하는 튜더의 품질을 완성하고, 이는 항상 탁월한 품질을 추구하는 브랜드 철학을 담은 시그니처, #BornToDare로 요약된다.

**일체형 브레슬릿이 장착된 스포츠-시크 워치**

튜더 로열 라인은 균형감, 우아함, 그리고 다목적성의 상징이다. 폴리싱된 표면과 홈이 파진 표면이 교차로 적용된 독특한 노치 베젤은 로열 모델에 유니크한 개성을 심어주는 디테일 중 하나다. 일체형 메탈 브레슬릿은 케이스와 매끄럽게 조화를 이뤄 튜더 로열의 우아하고 깔끔한 스타일을 표현한다. 폴리싱된 2개의 슬림한 링크 사이에 자리잡은 3개의 새틴 브러시된 링크의 부드러운 표면과 가장자리는 손목 위의 편안함을 주는 튜더만의 디테일을 보여준다. 로열은 스테인리스 스틸 링크 혹은 스테인리스 스틸 앤 옐로우 골드 조합의 링크가 있으며, 세심한 마감처리로 다양한 멋을 연출할 수 있다. 튜더 로열은 4가지 사이즈가 있어 다양한 손목 사이즈에 맞출 수 있다. 41mm에 장착된 메케니컬 무브먼트는 날짜는 물론 요일까지 표시하여 더욱 독특한 매력을 준다. 28mm 경우, 자개 다이얼과 다이아몬드 세팅 베젤을 갖춘 버전으로도 출시된다.

**세련된 다이얼의 스포츠-시크 시계**

튜더 로열의 다이얼에는 선레이 모티프 다이얼이 적용된다. 블랙, 실버, 샴페인 컬러, 블루, 초콜렛 브라운, 살몬까지 다양한 컬러의 선레이 모티프가 다이얼 중앙에서부터 방사형으로 퍼져나가며, 반사되는 우아한 빛이 로열의 시크한 멋을 한층 더한다. 가장 작은 사이즈인 28mm 다이얼은 다이아몬드가 세팅된 자개 버전으로 선보인다. 시크한 멋의 마무리를 위해 로열 라인은 다이얼에 아플리케 로마 숫자 시각 표식을 갖추었다. 모든 다이얼은 이 아플리케 로마 숫자 표식 버전 혹은 아플리케 로마 숫자와 8개 다이아몬드가 세팅된 버전 중 선택이 가능하다.

**튜더 자체 생산 시설**

모든 튜더 시계는 스위스 르 로클에 위치한 새로운 튜더 자체 생산 시설에서 튜더의 우수한 표준에 따라 조립되고 완전한 테스트를 거친다. 최고의 생산 관리 및 자동화된 테스트 시스템을 갖췄으며 워치메이커들의 노하우가 집약된 이 새로운 첨단 시설은 3년간의 공사 끝에 2021년 완공되었다. 튜더의 브랜드 컬러인 레드로 외부를 장식한 이 생산 시설은 총 5,500 제곱 미터에 달하는 4개의 층으로 구성되어 있으며, 2016년에 설립된 튜더 무브먼트 생산 시설인 케니시(Kenissi) 생산 시설과 물리적, 시각적으로 연결되어 있다. 케니시와 튜더 소유 계열사의 네트워크를 통해 튜더는 고성능 메케니컬 칼리버의 개발과 생산을 통합할 수 있었으며, 그 결과 튜더는 이제 핵심 부품의 제조를 완벽하게 마스터하여 탁월한 품질을 보장할 수 있었다.

**튜더 보증**

1926년 한스 빌스도르프가 브랜드를 설립한 이래로, 그의 이상적인 시계 제조에 대한 비전에 따라 튜더는 가능한 한 견고하고, 내구성이 뛰어나며, 신뢰할 수 있고, 정확한 시계를 제작해왔다. 이러한 경험과 시계의 우수한 품질에 대한 자신감을 기반으로 튜더는 모든 제품에 대해 5년간 보증을 제공한다. 이 보증은 별도의 등록이나 정기적인 유지 보수 점검을 요하지 않고, 타인에게 양도할 수 있다. 튜더는 시계의 모델과 일상적인 사용 범위에 따라 대략 10년마다 서비스 받길 권고한다.

**튜더의 #BORNTODARE 정신**

2017년, 튜더는 브랜드의 도전 정신을 담은 #BornToDare라는 고유의 슬로건과 함께 새로운 캠페인을 시작했다. 튜더의 #BornToDare 정신은 오랜 기간 동안 육지, 빙하, 하늘, 그리고 심해에서 과감하게 모험을 하는 이들의 손목에서 함께 해왔다. 이는 극한의 환경에서도 착용이 가능한 합리적 가격의 손목 시계를 제공하겠다는 신념으로 튜더를 설립한 한스 빌스도르프의 혁신적인 비전과도 일맥상통하는 동시에, 첨단 워치메이킹 산업에서 놀라운 혁신으로 벤치마킹되고 있는 튜더의 독창적인 접근 방식을 증명하기도 한다. 대담한 도전 정신을 바탕으로 놀라운 업적을 달성한 최고의 엠버서더들이 이처럼 훌륭한 튜더의 #BornToDare 정신을 전 세계에 알리고 있다.

**튜더 소개**

튜더는 세련된 스타일과 입증된 신뢰성, 그리고 우수한 품질의 시계를 합리적인 가격에 제공하는 스위스 시계 브랜드다. 튜더의 역사는 역사는 롤렉스의 설립자 한스 빌스도르프가 “더 튜더(The Tudor)”라는 상표를 등록한 1926년으로 거슬러 올라간다. 그 후, 그는 1946년 더욱 합리적인 가격대로 롤렉스에 버금가는 우수한 품질과 신뢰성을 갖춘 시계를 제공하고자 Montres TUDOR SA를 설립했다. 튜더 시계는 견고함과 합리적인 가격대 덕분에 오래 전부터 육지, 심해, 빙하에서 과감한 모험을 하는 이들의 선택을 받아왔다. 오늘날 튜더 컬렉션에는 블랙 베이(Black Bay), 펠라고스(Pelagos), 1926과 로열(Royal) 등의 상징적인 모델이 포함되어 있다. 더 나아가 튜더는 2015년부터 다양한 기능과 뛰어난 성능을 제공하는 자체 제작 메케니컬 무브먼트를 사용하고 있다.

**레퍼런스 28600/3, 28500/3, 28400/3, 28300/3**

**케이스**

폴리싱 및 새틴 피니시 된 41, 38, 34, 28mm 316L 스테인리스 스틸 케이스

**베젤**

316L 스테인리스 스틸 혹은 옐로우 골드 소재의 노치 베젤. 커팅된 홈이 교차하는 디자인, 폴리싱 마감

28mm 모델의 경우, 다이아몬드가 세팅된 316L 스테인리스 스틸 베젤 혹은 옐로우 골드 베젤

**와인딩 크라운**

튜더 장미 로고가 316L 스테인리스 스틸 혹은 옐로우 골드 스크류-다운 와인딩 크라운

**다이얼**

선레이 피니시된 블랙, 실버, 살몬, 초콜렛 브라운, 샴페인 컬러, 혹은 블루 다이얼, 다이아몬드 유무 선택 가능

보석 세팅된 화이트 자개 다이얼(34 & 28mm에 해당)

아플리케 로마 숫자

12시 방향의 요일 표시창(41mm에 해당)

3시 방향의 날짜창

**크리스탈**

사파이어 크리스탈

**방수**

수심 100미터(330피트) 방수

**브레슬릿**

폴딩 클라스프와 세이프티 캐치를 갖춘 316L 스테인리스 스틸 혹은 316L 스테인리스 스틸 앤 옐로우 골드 소재의 일체형 브레슬릿, 5열 링크, 새틴 브러시된 가운데 및 양쪽 끝 링크, 폴리싱된 중앙 링크

무브먼트

오토매틱 와인딩 메케니컬 무브먼트

칼리버 T603(41mm), T601(38, 34mm), T201(28mm)

**파워 리저브**

약 38시간

**기능**

다이얼 중앙에 위치한 시, 분 초침

3시 방향에 세미-순간 변경 날짜 표시창

12 방향에 세미-순간 변경 요일 표시창(41mm에만 해당)

시간을 맞출 때 초침이 정지하여 정확한 시간 설정 가능

**오실레이터**

니바록스. 인덱스 조립을 통한 미세 조정

시간당 진동수: 28,800회(4Hz)

**총 직경**

T603: 33.3mm

T601: 26mm

T201: 17.5mm

**두께**

T603: 5.5mm

T601: 4.6mm

T201: 4.8mm

**보석 수**

25개