帝舵皇家系列

**帝舵皇家系列（TUDOR Royal）配备一体式金属表带，装饰坑纹或镶钻外圈，搭载自动上链机芯，兼具运动气息与时髦风尚，灵活百搭且价格相宜。**

帝舵表最初于1950年代使用“皇家”这名称，以凸显其腕表的出众品质，而帝舵皇家系列即此历史传承的延续。此系列腕表兼具运动气息与时髦风尚，配备一体式表带，自动上链，价格相宜又不失优越品质。其出众性能与精美风格的融合，汲取了经典腕表与运动腕表的双重特色。此系列已推出精钢款及金钢款，共有4种尺寸、9款表盘可选。

**特点**

1. 磨砂及磨光316L钢表壳，316L钢款或316L钢及黄金款，共有28、34、38及41毫米四种直径可选
2. 28毫米款搭配镶钻外圈，其余表款搭配316L钢或黄金坑纹外圈
3. 多款太阳光线效果饰面表盘或珍珠母表盘，搭配立体或镶钻罗马数字
4. 棒形指针，涂有A级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层
5. 日历功能，41毫米表款配备星期功能
6. 一体式“五链节”表带，316L钢或黄金及316L钢材质，经磨砂及磨光处理
7. 五年可转让保用保证，无需登记或定期检查

**“皇家”风范，#天生敢为#**

自1926年创立以来，帝舵表一直致力于打造一款品质尽善、价格相宜的优质腕表。无论过去还是现在，帝舵表始终秉持品牌创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）的制表愿景，坚守天生敢为的品牌使命。汉斯·威尔斯多夫奠定了现代制表业的基石，定义了一枚腕表需具备走时精准、防水且搭载自动上链机械机芯的标准。他更梦想制造一款不仅性能出众，且价格亲民的腕表，并因此创立帝舵表品牌，将梦想化为现实。帝舵皇家系列正是此严苛制表理念的传承典范，使每一位佩戴者均能以相宜价格享受到无愧于帝舵表品牌的超凡品质。此系列表款完全于瑞士制造，表壳以坚固著称的整块316L钢打造而成，配备旋入式表冠及底盖，确保佩戴时防水深度始终能达到100米（330英尺）。内部机芯深藏不露，工艺精湛，装饰精美，并根据制表业的严苛标准精细调校，代表了瑞士制表领域的技术高峰。光滑的“五链节”金属表带则以其独特的设计、严谨的工艺和精巧的打磨，带来流畅舒适的佩戴体验。所有这些迷人精湛的细节共同铸就了帝舵表声名卓著的优良品质，更深刻诠释了帝舵表#天生敢为#的品牌精神与一如既往精益求精的制表哲学。

**一体式表带，兼具运动气息与时尚风范**

帝舵皇家系列巧妙融合和谐典雅的风格与灵活百搭的特性，是呈现多变与个性的杰出作品。设计细节赋予其独特个性，坑纹外圈的磨光饰面与坑纹切割相互间隔，尤为瞩目。系列腕表配备一体式金属表带，与表壳融为一体，凸显出皇家系列流畅洒脱的现代气息。间隔链节精细磨光，外侧链节及中间链节则以磨砂效果处理，工艺精湛，匠心独具。表带链节的表面柔韧顺滑，边缘细节处理则贯彻了帝舵表一直以来对佩戴舒适度的重视。除精钢款，此系列还可选择间隔链节的黄金钢表带，精巧的饰面效果可满足多元需求。帝舵皇家系列腕表共有四种尺寸可选，适合各种尺寸的手腕。41毫米款造型尤为特别，搭载的机械机芯可同时显示星期及日历。28毫米款采用珍珠母表盘，搭配镶钻外圈。

**精致表盘，兼具动感活力与时髦风尚**

帝舵皇家系列腕表的表盘饰以别致的太阳光线效果图案。黑色、银色、香槟色或蓝色盘面令该纹饰效果尤为瞩目，营造典雅迷人的光影变幻效果，凸显帝舵皇家系列的时髦气息。直径最小的28毫米款特别配备镶钻珍珠母表盘，使系列腕表更加瑰丽多姿。而表盘镶嵌的立体罗马数字钟点标记则为腕表平添了一丝别致的美感。其中有八颗罗马数字钟点标记亦可替换为镶钻钟点标记。

**帝舵表保用条款**

为实现制造理想腕表的愿景，汉斯‧威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）于1926年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，以及对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表现为2020年1月1日后出售的所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌， 所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯•威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 注册了“The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为无惧陆上、海下及冰地挑战的勇敢人士所选戴。如今，帝舵表包括碧湾 (Black Bay)、领潜 (Pelagos) 、1926及皇家（Royal）等经典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**型号28600/3、28500/3、28400/3、28300/3**

**表壳**

直径41、38、34或28毫米，磨光及磨砂316L钢表壳

**外圈**

316L钢或黄金坑纹外圈，切割坑纹与磨光饰面相间隔

8毫米款采用316L钢或黄金镶钻外圈

**上链表冠**

316L钢或黄金旋入式上链表冠，饰以浮雕帝舵表标志

**表盘**

黑色、银色、香槟色或蓝色表盘

太阳光线效果

可选镶钻或无钻款式

白色珍珠母镶钻表盘（仅限34及28毫米款）

立体罗马数字

星期窗位于12点钟位置（仅限41毫米款）

日历窗位于3点钟位置

**镜面**

蓝水晶镜面

**防水性能**

防水深达100米（330英尺）

**表带**

316L钢或316L钢及黄金一体式表带，五链节，外侧及中间链节经磨砂处理，间隔链节精细磨光，配摺扣及保险扣

**机芯**

自动上链机械机芯

T603型（41毫米）或T601型（38及34毫米）或T201型（28毫米）

**动力储备**

约38小时

**功能**

中央时针、分针及秒针

半瞬跳日历窗位于3点钟位置

半瞬跳星期窗位于12点钟位置（仅限41毫米表款）

停秒功能以准确调校时间

**游丝摆轮**

Nivarox，通过指针装置调校

频率：每小时28,800次（4赫兹）

**总直径**

T603：33.3毫米

T601：26毫米

T201：17.5毫米

**厚度**

T603：5.5毫米

T601：4.6毫米

T201：4.8毫米

**宝石数量**

25颗