**帝舵**

**皇家系列**

帝舵皇家系列(TUDOR Royal)配备一体式表带及坑纹外圈，搭载自动上链机芯，兼具运动气息与时髦风尚，灵活百搭且价格相宜，为注重品质的腕表佩戴者提供理想之选。

帝舵表最初于1950年代使用“皇家”这名称，以突显其腕表的出众品质，而帝舵皇家系列即此历史传承的延续。此系列腕表兼具运动气息与时髦风尚，配备一体式表带及坑纹外圈，自动上链，价格相宜又不失优越品质。其出众性能与精美风格的融合，汲取了经典腕表与运动腕表的双重特色。此系列将推出精钢款及金钢款，共有4种尺寸、14款表盘可选。

一体式“五链节”

316L不锈钢表带

瑞士自动上链机械机芯

2834型，性能比拟天文台精密时计

直径41毫米

316L不锈钢表壳

五年可转让保用保证

无需登记或定期检查

**“皇家”风范**

**#天生敢为#**自1926年创立以来，帝舵表一直致力于打造一款品质尽善、价格尽易的优质腕表。无论过去还是现在，帝舵表始终秉持品牌创始人汉斯·威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 的制表愿景，坚守天生敢为的品牌使命。汉斯·威尔斯多夫奠定了现代制表业的基石，定义了一枚腕表需具备走时精准、防水且搭载自动上链机械机芯的标准。而他过人的胆魄，更使他敢于梦想制造一款兼具出众性能与相宜价格的腕表，并因此创立帝舵表品牌。皇家系列正是此严苛制表理念的传承典范，使每一位佩戴者均能以相宜价格享受到无愧于帝舵品牌的超凡品质。此系列表款的表壳于瑞士制造，由整块316L不锈钢打造而成，配备旋入式上链表冠及底盖，确保佩戴时防水深度始终能达100米（330英尺）。内部机芯深藏不露，工艺精湛，装饰精美，并根据制表业的严苛标准精细调校，属瑞士微型机械工艺之典范。表盘及指针均由技艺高超的专业制表匠在瑞士精制而成。“五链节”表带则以其独特的设计、严谨的工艺和精巧的打磨，带来流畅舒适、简约灵动的佩戴体验。这些特色及众多细节无疑是帝舵皇家系列对非凡品质的坚持与体现，更深刻诠释了帝舵表#天生敢为#的品牌精神和一如既往精益求精的制表哲学。

**一体式表带**

**兼具运动气息与时尚风范**

帝舵皇家系列完美融合和谐典雅的风格与灵活百搭的特性，是呈现多变与个性的杰出作品。设计细节赋予其独特个性，坑纹外圈的磨光饰面与坑纹切割相互间隔，尤为瞩目。此系列腕表配备一体式金属表带，与表壳融为一体，凸显出皇家系列流畅洒脱的现代气息。间隔链节精细磨光，外侧链节及中间链节则以磨砂效果处理，工艺精湛，匠心独具。表带链节的表面柔靱顺滑，边缘细节处理则贯彻了帝舵表一直以来对佩戴舒适度的重视。除精钢款，此系列还可选择间隔链节的黄金钢表带，精巧的饰面效果可满足多元需求。帝舵皇家系列腕表共有四种尺寸可选，适合各种尺寸的手腕。41毫米款造型尤为特别，搭载的机械机芯可同时显示星期及日历。

**精致表盘**

**兼具动感活力与时髦风尚**

帝舵皇家系列腕表的表盘饰以别致的太阳光线效果图案。黑色、银色、香槟色或蓝色盘面令该纹饰效果尤为瞩目，如日光璀璨，令人目眩神迷，同时又不失沉稳与典雅魅力。此外，帝舵皇家系列腕表的表盘均镶有罗马数字钟点标记，时尚中增添一丝复古气息。一同推出的镶钻珍珠母款式女装腕表，使此系列更臻完善。

**帝舵表**

**保用条款**

为实现打造理想腕表的愿景，汉斯·威尔斯多夫(Hans Wilsdorf)于1926年创立了帝舵表品牌。自那时起，帝舵表始终致力于打造坚固耐用、精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，和对旗下腕表品质的充分自信，帝舵表现为2020年1月1日后出售的所有产品提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求任何维修检查，且可转让。此外，2018年7月1日至2019年12月31日间购买的所有帝舵表产品，亦可额外享受18个月的延期保证，保用保证总时限达三年半。在腕表使用方面，帝舵表建议每约十年将腕表送修进行保养，具体则以型号及实际使用情况为准。

**帝舵表**

帝舵表是屡获殊荣的瑞士高级腕表品牌，所生产的腕表风格精致优雅，精准可靠，品质卓越，是物超所值之选。帝舵表的起源可追溯至1926年，劳力士创办人汉斯·威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 注册了 “The TUDOR”商标。1946年，他创立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生产的腕表沿袭了劳力士所尊崇的品质理念，而售价却更为大众所接受。自创立以来，帝舵表一直为在陆上、海下及冰地的勇敢无惧的人士所选戴。如今，帝舵表囊括了如碧湾(Black Bay)、领潜(Pelagos)或1926等标志性系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的优质原厂机械机芯。

**帝舵皇家系列**

**型号28600/3、28500/3、28400/3、28300/3**

表壳磨光及磨砂316L钢表壳，直径41、38、34或28毫米

外圈316L钢或18 ct黄金坑纹外圈，切割坑纹与磨光饰面相间隔

上链表冠316L钢或18 ct黄金旋入式上链表冠，饰以浮雕帝舵表标志

表盘黑色、银色、香槟色或蓝色，太阳光线效果，可选镶钻或无钻款式白色珍珠母，镶嵌宝石(仅限34及28毫米表款)立体罗马数字星期窗位于12点钟位置(仅限41毫米表款)日历窗位于3点钟位置

镜面蓝水晶镜面

防水防水深达100米(330英尺)

表带316L钢或316L钢及18 ct黄金一体式表带，五链节，外侧及中间链节经磨砂处理，间隔链节精细磨光，配摺扣及保险扣机芯自动上链机械机芯T603型(41毫米)或T601型(38及34毫米)或T201型(28毫米)

功能

中央时、分及秒针

半瞬跳日历窗位于3点钟位置

半瞬跳星期窗位于12点钟位置(仅限41毫米表款)

停秒功能以精确调校时间

游丝摆轮

Nivarox，通过指针装置调校

摆动频率：每小时28,800次(4赫兹)

总直径

T603型：33.3毫米

T601型：26毫米

T201型：17.5毫米

厚度

T603型：5.5毫米

T601型：4.6毫米

T201型：4.8毫米

宝石

25颗

动力储备

约38小时