**TUDOR**

**ROYAL**

**TUDOR Royal（帝舵皇家）系列配備與錶殼連成一體的錶帶及坑紋外圈，搭載自動上鏈機芯，兼具運動氣息與時尚風範，靈活百搭且價格相宜，為注重品質的腕錶佩戴者提供理想之選。**

帝舵表最初於1950年代使用「Royal」這名稱，以突顯其腕錶的出眾品質。而TUDOR Royal系列即此歷史傳承的延續。此系列腕錶兼具運動氣息與時尚風範，配備與錶殼連成一體的錶帶及坑紋外圈，自動上鏈，價格相宜又不失優越品質。其出眾性能與精美風格的融合，汲取了經典腕錶與運動腕錶的雙重特色。此系列將推出精鋼款及金鋼款，共有4種尺寸、14款錶面可選。

與錶殼連成一體「五鏈節」

316L不銹鋼錶帶

瑞士自動上鏈機械機芯

2834型，性能比擬天文台精密時計

直徑41毫米

316L不銹鋼錶殼

五年可轉讓保用保證

無需登記或定期檢查

**TUDOR ROYAL**

**#BORNTODARE**

自1926年創立以來，帝舵表一直致力製造品質盡善、價格相宜的優質腕錶。無論過去還是現在，帝舵表始終秉持品牌創辦人漢斯．威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 的製錶願景，堅守天生敢為的品牌使命。漢斯．威爾斯多夫奠定了現代製錶業的基石，定義了一枚腕錶需具備走時精準、防水且搭載自動上鏈機械機芯的標準。而他過人的膽識，更使他敢於夢想製造一款兼具出眾性能與相宜價格的腕錶，並因此創立帝舵表品牌。TUDOR Royal 系列是此嚴格製錶理念的傳承典範，使每一位佩戴者均能以相宜價格享受到無愧於帝舵品牌的超凡品質。此系列錶款的錶殼於瑞士製造，由整塊316L不銹鋼製作而成，配備旋入式上鏈錶冠及底蓋，確保佩戴時防水深達100米(330呎)。內部機芯深藏不露，工藝精湛，裝飾精美，並根據製錶業的嚴格標準精細調校，屬瑞士微型機械工藝之典範。其錶面及指針均由技藝高超的專業製錶匠在瑞士精製而成。「五鏈節」錶帶則以其獨特的設計、嚴謹的工藝和精巧的打磨，帶來流暢舒適、簡約靈動的佩戴體驗。這些特色及眾多細節無疑是TUDOR Royal系列對非凡品質的堅持與體現，更深刻傳譯帝舵表#BornToDare的品牌精神和一如既往精益求精的製錶哲學。

**與錶殼連成一體的錶帶**

**兼具運動氣息與時尚風範**

TUDOR Royal 系列完美融合和諧典雅的風格與靈活百搭的特性，是呈現多變與個性的傑出作品。設計細節賦予其獨特個性，坑紋外圈的磨光飾面與坑紋切割相互間隔，尤為矚目。此系列腕錶配備一體式金屬錶帶，與錶殼融為一體，突顯出TUDOR Royal 流暢灑脫的現代氣息。間隔鏈節精細磨光，外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理，工藝精湛，匠心獨具。錶帶鏈節的表面柔靱順滑，邊緣細節處理則貫徹帝舵表一直以來對佩戴舒適度的重視。除精鋼款，此系列還可選擇間隔鏈節的黃金鋼錶帶，精巧的飾面效果可滿足多元需求。TUDOR Royal 系列腕錶共有四種尺寸可選，適合各種尺寸之手腕。41毫米款造型尤為特別，搭載的機械機芯可同時顯示星期及日曆。

**精緻錶面 兼具動感活力與時尚風格**

TUDOR Royal 系列腕錶的錶面飾以別緻的太陽光線效果圖案。黑色、銀色、香檳色或藍色錶面令該紋飾效果尤為矚目，如日光般璀璨，令人目眩神迷，同時又不失沉穩與典雅魅力。此外，TUDOR Royal 系列腕錶的錶面均鑲有羅馬數字鐘點標記，時尚中增添了一絲復古氣息。一同推出的鑲鑽珍珠母款式女裝腕錶，使此系列更臻完善。

**帝舵表**

**保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯．威爾斯多夫(Hans Wilsdorf) 於1926年創立帝舵表品牌。自此以後，帝舵表始終致力製造堅固耐用、精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，和對旗下腕錶的品質充滿自信，帝舵表現為2020年1月1日後出售的所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求任何維修檢查，且可轉讓。此外，2018年7月1日至2019年12月31日間購買的所有帝舵表產品，亦可額外享受18個月的延期保證，保用保證總時限達三年半。在腕錶使用方面，帝舵表建議每約十年將腕錶送修保養，具體則以型號及實際使用情況為準。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯．威爾斯多夫 (Hans Wilsdorf) 註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了 Montres TUDOR SA 帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為在陸上、海下及冰地的勇敢無懼的人士所選戴。如今，帝舵表包括如 Black Bay（碧灣）、Pelagos（領潛）或1926等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**TUDOR Royal**

**型號28600/3、28500/3、28400/3、28300/3**

錶殼 直徑41、38、34或28毫米

磨光及磨砂316L鋼錶殼

外圈 316L鋼或18 ct黃金坑紋外圈，切割坑紋與磨光飾面相間隔

上鏈錶冠 316L鋼或18 ct黃金旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表標誌

錶面 黑色、銀色、香檳色或藍色；太陽光線效果，可選鑲鑽或無鑽款式 白色珍珠母，鑲嵌寶石(僅限34及28毫米錶款) 立體羅馬數字 星期窗位於12點鐘位置(僅限41毫米錶款) 日曆窗位於3點鐘位置

鏡面 藍水晶鏡面

防水 防水深達100米(330呎)

錶帶 316L鋼或316L鋼及18 ct黃金一體式錶帶，五鏈節，外側及中間鏈節經磨砂處理，間隔鏈節精細磨光，配摺扣及保險扣 機芯 自動上鏈機械機芯 T603型(41毫米)或T601型(38及34毫米)或T201型(28毫米)

功能 中央時、分及秒針 半瞬跳日曆窗位於3點鐘位置 半瞬跳星期窗位於12點鐘位置(僅限41毫米錶款) 停秒功能以精確調校時間

游絲擺輪 Nivarox，以指針裝置調校 擺動頻率：每小時28,800次

(4赫茲)

總直徑

T603型：33.3毫米

T601型：26毫米

T201型：17.5毫米

厚度

T603型：5.5毫米

T601型：4.6毫米

T201型：4.8毫米

寶石

25顆

動力儲備

約38小時