BLACK BAY 31/36/39/41 S&G

**A TUDOR apresenta uma nova versão da linha Black Bay em aço e ouro amarelo com luneta fixa. Todos equipados com Calibres de Manufatura, os modelos estão disponíveis em quatro tamanhos, com uma bracelete com cinco elos e fecho de ajuste rápido.**

Os modelos Black Bay 31, 36, 39 e 41 S&G conferem uma estética única à linha Black Bay. As caixas curvas, que se destacam com secções em ouro amarelo polido, criam um estilo que se afasta ligeiramente do espírito icónico de relógio-ferramenta da marca, entrando numa via sofisticada, versátil e unissexo elegante. Equipados com Calibres de Manufatura que incluem a referência MT5201, que apresenta uma nova família de movimentos TUDOR, estes modelos representam a inovação no requinte da relojoaria técnica. A bracelete com cinco elos é outro aspeto importante que proporciona o conforto ideal. Esta inclui o fecho TUDOR “T-fit” de ajuste rápido em todos os tamanhos.

**PONTOS PRINCIPAIS**

1. Caixa polida, com acabamento escovado e acetinado, com 31, 36, 39 ou 41 mm de diâmetro, em aço 316L e ouro amarelo. Também disponível com uma luneta cravejada com diamantes
2. Mostrador preto ou prateado
3. Ponteiros “Snowflake”, um marco dos relógios de mergulho TUDOR introduzido em 1969, com revestimento Swiss Super-LumiNova® fluorescente de nível A
4. Calibres de Manufatura MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm) e MT5601 (41 mm), certificados pelo COSC com espiral de silício
5. Bracelete com cinco elos em aço 316L e ouro amarelo com fecho TUDOR “T-fit” de ajuste rápido
6. Garantia transferível de cinco anos, sem obrigatoriedade de registo nem de verificações de manutenção periódicas

**UMA CAIXA COMPOSTA DE CURVAS E BRILHOS**

A caixa dos modelos Black Bay 31, 36, 39 e 41 S&G é uma versão sofisticada e curva da famosa estética do Black Bay. Com as laterais polidas e côncavas em todos os tamanhos disponíveis, a sua silhueta macia é acentuada por uma nova coroa curva. Além das suas curvas sedutoras, o ouro amarelo polido da luneta e da coroa é uma novidade na linha Black Bay, uma vez que os metais preciosos utilizados até à data eram exclusivamente escovados e acetinados para alcançar um acabamento mate. Também está disponível a opção de luneta cravejada com diamantes para os tamanhos 31, 36 e 39, um pormenor elegante que realça o brilho do relógio sobre o pulso.

**CALIBRES DE MANUFATURA TUDOR**

Com a introdução do Calibre de Manufatura MT5201, a TUDOR passa a disponibilizar três famílias de movimentos de corda automática: grande (MT56), médio (MT54) e pequeno (MT52). O Calibre de Manufatura MT5201 foi especificamente desenvolvido para equipar relógios de dimensões menores.

Os Calibres de Manufatura TUDOR foram desenhados para assegurar robustez, longevidade, fiabilidade e precisão, tal como o seu oscilador de inércia variável, cujo funcionamento é garantido por uma ponte transversal robusta com dois pontos de fixação. Juntamente com a espiral de silício não magnética, estes calibres estão certificados como cronómetros pelo Official Swiss Chronometer Testing Institute (COSC) e o seu desempenho ultrapassa os padrões definidos por esta instituição independente.

Outro aspeto a destacar é a capacidade de a reserva de marcha dos Calibres de Manufatura TUDOR grandes e médios ser “à prova de fins de semana”, de cerca de 70 horas. Isto permite tirar o relógio numa sexta-feira à noite e voltar a colocá-lo na segunda-feira seguinte de manhã sem ter de o acertar. Quanto ao Calibre de Manufatura MT5201 (da família dos movimentos pequenos), a reserva de marcha é de, aproximadamente, 50 horas.

**BRACELETES COM CINCO ELOS E FECHO DE AJUSTE RÁPIDO**

Todos os modelos Black Bay 31, 36, 39 e 41 S&G estão disponíveis com uma bracelete com cinco elos em aço 316L e ouro amarelo. É complementada por um fecho robusto em aço 316L com o sistema de ajuste rápido TUDOR “T-fit” em termos de comprimento. Este prático sistema de fácil utilização, que não requer ferramentas e possibilita cinco posições diferentes, permite que o utilizador realize um ajuste minucioso e instantâneo do fecho até 8 mm.

**A ESSÊNCIA DO BLACK BAY**

A linha Black Bay apresenta mostradores inspirados nos relógios de mergulho TUDOR fabricados na década de 50. Herdou os característicos ponteiros angulares, conhecidos entre os colecionadores como “Snowflake”, de modelos que surgiram no catálogo de 1969 da marca. A coroa desprotegida e as características da caixa recordam as primeiras gerações dos relógios de mergulho TUDOR.

A linha Black Bay é o resultado da combinação subtil entre a estética tradicional e a relojoaria contemporânea. Longe de ser uma mera reedição idêntica de um clássico, o relógio reúne mais de sessenta anos de herança de relógios de mergulho TUDOR decididamente enraizada no presente. Embora seja neo-vintage em termos de conceção, as técnicas de fabrico, a fiabilidade, a robustez e a qualidade dos seus acabamentos cumprem os requisitos mais rigorosos da atualidade.

**A GARANTIA TUDOR**

Desde a criação da marca por Hans Wilsdorf em 1926, e respeitando a visão do criador quanto ao que é um relógio excecional, a TUDOR tem incessantemente criado relógios tão robustos, duradouros, fiáveis e precisos quanto possível. Face a esta experiência, e com a confiança na qualidade superior dos seus relógios, a TUDOR oferece uma garantia de cinco anos para todos os produtos. Para além de ser transferível, esta garantia não requer o registo do relógio nem o envio do mesmo para verificações periódicas.

**SOBRE A TUDOR**

A TUDOR é uma empresa relojoeira “Swiss Made” premiada que produz relógios mecânicos de estilo sofisticado, com fiabilidade comprovada e relação inigualável entre qualidade e preço. As origens da TUDOR remontam a 1926, quando a marca “The Tudor” foi registada pela primeira vez em nome do fundador da Rolex, Hans Wilsdorf. Em 1946, ele estabeleceu oficialmente a empresa “Montres TUDOR SA” para produzir relógios que respeitassem a tradicional filosofia de qualidade da Rolex a um nível de preços mais acessível. Devido à sua robustez e acessibilidade de preço, ao longo da sua história, os relógios TUDOR tornaram-se a escolha dos mais ousados aventureiros em terra, no ar, debaixo de água e no gelo. Atualmente, a coleção TUDOR inclui modelos emblemáticos como o Black Bay, o Pelagos, o 1926 e o Royal. Desde 2015, a TUDOR também oferece movimentos mecânicos com Calibres de Manufatura, que incluem diversas funções e um desempenho superior.

**REFERÊNCIAS 79603, 79613, 79643, 79653, 79663, 79673, 79683**

**CAIXA**

Caixa de 31, 36, 39 ou 41 mm em aço 316L com acabamento polido e acetinado

**LUNETA**

Luneta em ouro amarelo ou em ouro amarelo cravejado com diamantes

**COROA**

Coroa de rosca em ouro amarelo com a rosa TUDOR em relevo

**MOSTRADOR**

Preto ou prateado

**VIDRO**

Vidro de safira plano

**ESTANQUIDADE**

Estanque até 100 m

**BRACELETE**

Bracelete em aço e ouro amarelo, acabamento polido e acetinado, com fecho desdobrável “T-fit” em aço e fecho de segurança

**MOVIMENTO**

Calibres de Manufatura MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm) e MT5601 (41 mm) (COSC)

Movimento mecânico de corda automática com sistema de rotor bidirecional

Construção integrada

**PRECISÃO**

Cronómetro suíço oficialmente certificado pelo COSC (Official Swiss Chronometer Testing Institute)

**FUNÇÕES**

Ponteiros de hora, minutos e segundos no centro

Contador de segundos para uma cronometragem precisa

**OSCILADOR**

Oscilador de inércia variável, parafuso para microajuste

Espiral de silício não magnética

Frequência: 28 800 alternâncias/hora (4 Hz)

**DIÂMETRO TOTAL**

20,0 mm (MT5201)

30,3 mm (MT5400)

31,8 mm (MT5602)

33,8 mm (MT5601)

**ESPESSURA**

5 mm (MT5201, MT5400)

6,5 mm (MT5602, MT5601)

**JOIAS**

26 joias (MT5201)

27 joias (MT5400)

25 joias (MT5602, MT5601)

**RESERVA DE MARCHA**

Aproximadamente 50 horas (MT5201)

Aproximadamente 70 horas (MT5400, MT5602, MT5601)