BLACK BAY 31/36/39/41

**TUDOR presenta una nuova declinazione della sua linea Black Bay in acciaio con lunetta fissa. I modelli, tutti dotati di Calibri di Manifattura, sono proposti in quattro misure, con un bracciale a cinque maglie e una chiusura con sistema di regolazione rapida.**

Gli orologi Black Bay 31/36/39/41 apportano un’estetica inedita alla linea Black Bay. Le casse dalle linee sinuose presentano una combinazione di finiture che conferisce ai segnatempo un tocco contemporaneo ed è espressione di un design che, discostandosi leggermente dallo spirito dell’iconico orologio‑strumento del Marchio, si fa più sofisticato, versatile, unisex ed elegante nell’aspetto e nel carattere. Animati da Calibri di Manifattura, questi modelli sono all’avanguardia nel progresso tecnologico orologiero. Un’altra caratteristica importante per un comfort ottimale al polso è il bracciale a cinque maglie, dotato, per tutte le misure, della chiusura TUDOR “T‑fit” con sistema di regolazione rapida. Novità di quest’anno è l’ampia gamma di quadranti con finitura *soleil* attraverso cui l’orologio afferma ulteriormente la sua dimensione estetica. A seconda del colore del quadrante – blu, antracite o color champagne chiaro –, la minuteria sfoggia un colore a contrasto che conferisce un certo calore al design.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

1. Cassa satinata e lucida di 31, 36, 39 o 41 mm di diametro, in acciaio inossidabile 316L
2. Quadrante blu, antracite o color champagne chiaro, con o senza diamanti
3. Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento luminescente Swiss Super‑LumiNova® Grade A
4. Calibri di Manifattura MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm), MT5601 (41 mm), certificati dal COSC, con spirale del bilanciere in silicio
5. Bracciale a cinque maglie in acciaio inossidabile 316L con chiusura TUDOR “T‑fit” con sistema di regolazione rapida
6. Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni periodiche obbligatorie

**UNA CASSA SINUOSA E SCINTILLANTE**

La cassa dei modelli Black Bay 31/36/39/41 declina in modo sofisticato e sinuoso la celebre estetica del Black Bay. Con i suoi fianchi lucidi e bombati, il profilo morbido della cassa è accentuato, in tutte le misure disponibili, da una nuova corona di carica arrotondata. Oltre alle curve seducenti, si ritrova quella finitura lucida della lunetta e della corona che caratterizza i modelli S&G presentati lo scorso anno.

**CALIBRI DI MANIFATTURA TUDOR**

TUDOR offre tre famiglie di movimenti a carica automatica che animano tutti i modelli Black Bay 31/36/39/41 in base alle dimensioni – di dimensione grande (MT56), media (MT54) e piccola (MT52).

Nei movimenti di Manifattura TUDOR, sia la struttura che il bilanciere a inerzia variabile (mantenuto in posizione da un robusto ponte passante con due punti di fissaggio) sono stati progettati per garantire solidità, affidabilità, durata nel tempo e precisione. Grazie a queste caratteristiche e alla spirale del bilanciere antimagnetica in silicio, sono stati certificati “Cronometri” dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri) e le loro prestazioni superano gli standard definiti da questo organismo indipendente.

Un’altra caratteristica di rilievo è l’autonomia dei Calibri di Manifattura TUDOR di grande e media dimensione, che è “a prova di weekend”, ossia di circa 70 ore. Ciò significa che chi indossa l’orologio può, ad esempio, toglierlo il venerdì sera e rimetterlo al polso il lunedì mattina senza doverlo ricaricare. Per il Calibro di Manifattura MT5201 (della famiglia di movimenti di piccole dimensioni) l’autonomia è di circa 50 ore.

**BRACCIALE A CINQUE MAGLIE E CHIUSURA A REGOLAZIONE RAPIDA**

Tutti i modelli Black Bay 31/36/39/41 sono disponibili con un bracciale a cinque maglie in acciaio 316L. È proposto con una robusta chiusura in acciaio 316L con il sistema TUDOR “T‑fit” di regolazione rapida della lunghezza. Facile da usare, senza l’ausilio di alcuno strumento e attraverso cinque posizioni, questo pratico sistema permette a chi indossa l’orologio di variare istantaneamente e con precisione la lunghezza del bracciale fino a 8 mm.

**L’ESSENZA DEL BLACK BAY**

I quadranti della linea Black Bay si ispirano a quelli degli orologi subacquei prodotti da TUDOR negli anni ’50. Riprendono le lancette con la caratteristica forma spigolosa, note come “Snowflake”, da alcuni modelli apparsi nel catalogo del Marchio del 1969. La corona senza spallette di protezione e le caratteristiche della cassa sono richiami alle prime generazioni di orologi subacquei TUDOR.

La famiglia Black Bay combina finemente elementi estetici tradizionali con l’arte orologiera contemporanea. Tutt’altro che semplici riedizioni di modelli classici, gli orologi di questa collezione riassumono l’esperienza più che sessantennale di TUDOR nella produzione di orologi subacquei, mantenendosi però assolutamente moderni. Malgrado la loro apparenza neo‑vintage, le tecniche di produzione, l’affidabilità, la robustezza e la qualità delle loro finiture rispondono ai più rigorosi requisiti odierni.

**LA MANIFATTURA TUDOR**

Ogni orologio TUDOR è assemblato e interamente testato secondo gli elevati standard del Marchio presso la nuova Manifattura TUDOR di Le Locle, in Svizzera. Questa nuova struttura all’avanguardia, che riunisce il *know‑how* degli orologiai TUDOR con i sistemi di gestione della produzione e i test automatizzati più avanzati, è stata completata nel 2021 dopo tre anni di lavori. Interamente arredata nella tonalità di rosso emblematica di TUDOR, la Manifattura si sviluppa su quattro piani, vanta una superficie complessiva di 5.500 metri quadri ed è collegata sia fisicamente che visivamente alla Manifattura Kenissi, l’unità industriale fondata nel 2016 per la produzione dei movimenti TUDOR. Grazie alla Manifattura Kenissi e alla rete di aziende controllate da TUDOR, il Marchio ha potuto integrare lo sviluppo e la produzione di calibri meccanici ad alte prestazioni. Oggi, dunque, TUDOR ha il pieno controllo sulla produzione di componenti strategici ed è in grado di garantirne la qualità.

**LA GARANZIA TUDOR**

Sin dalla creazione del Marchio da parte di Hans Wilsdorf nel 1926 e in linea con la sua aspirazione a creare segnatempo eccezionali, TUDOR non ha mai smesso di produrre orologi che fossero il più possibile robusti, duraturi, affidabili e precisi. Forte di quest’esperienza e certa della qualità superiore dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni per tutti i suoi prodotti. Questa garanzia non richiede di registrare l’orologio né di sottoporlo a revisioni periodiche ed è trasferibile. TUDOR raccomanda di sottoporre i suoi orologi ad una revisione completa ogni dieci anni circa, a seconda del modello e di quanto vengono utilizzati nel quotidiano.

**TUDOR È #BORNTODARE**

Nel 2017, TUDOR ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria la cui essenza è racchiusa nelle parole #BornToDare. Un motto che affonda le sue radici nella storia del Marchio e ne afferma i valori odierni. Al centro, ci sono le storie di individui audaci che, con un orologio TUDOR al polso, hanno raggiunto straordinari traguardi sulla terra ferma e sui ghiacci, in cielo e sott’acqua. Ma la campagna fa anche riferimento alla visione di Hans Wilsdorf, fondatore di TUDOR, che decise di fabbricare orologi capaci di resistere alle condizioni più estreme e adatti agli stili di vita più avventurosi. Evoca quell’approccio orologiero unico che ha forgiato la reputazione del Marchio. Adottando per prima innovazioni che successivamente diventano parametri di riferimento essenziali, TUDOR è sempre all’avanguardia dell’industria orologiera. Lo spirito #BornToDare è supportato in tutto il mondo da ambasciatori straordinari, che hanno raggiunto traguardi eccellenti nel corso della loro vita proprio grazie a questo approccio audace.

**IL MARCHIO TUDOR**

TUDOR è un marchio pluripremiato di orologeria svizzera che offre orologi meccanici caratterizzati da uno spiccato senso dello stile, una straordinaria affidabilità e un rapporto qualità‑prezzo senza eguali. Le origini del Marchio risalgono al 1926, quando il nome “The Tudor” venne registrato per la prima volta da Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex. Nel 1946 istituì ufficialmente la società Montres TUDOR SA per produrre orologi con la stessa filosofia di qualità di Rolex, ma ad un livello di prezzo più accessibile. Grazie alla loro robustezza e accessibilità, nel corso della loro storia gli orologi TUDOR sono stati scelti da alcuni tra i più coraggiosi protagonisti dell’avventura sulla terra ferma, in cielo, sott’acqua e sui ghiacci. Oggi la collezione TUDOR comprende modelli iconici quali Black Bay, Pelagos, 1926 e Royal. Dal 2015 TUDOR presenta inoltre modelli con movimenti meccanici di Manifattura dotati di diverse funzioni e di prestazioni superiori.

**REFERENZE 79600, 79640, 79660, 79680**

**CASSA**

Cassa in acciaio inossidabile, 31, 36, 39 o 41 mm, finitura lucida e satinata

**LUNETTA**

Lunetta in acciaio inossidabile, finitura lucida e satinata

**CORONA DI CARICA**

Corona di carica a vite con la rosa TUDOR in rilievo

**QUADRANTE**

Blu, antracite o color champagne chiaro

**VETRO**

Vetro zaffiro piatto

**IMPERMEABILITÀ**

Impermeabile fino a 100 m

**BRACCIALE**

Bracciale in acciaio inossidabile, finitura lucida e satinata, con chiusura pieghevole “T‑fit” e fermaglio di sicurezza

**MOVIMENTI**

Calibri di Manifattura MT5201 (31 mm), MT5400 (36 mm), MT5602 (39 mm), MT5601 (41 mm) (COSC)

Movimento meccanico a carica automatica con rotore bidirezionale

**PRECISIONE**

Cronometro svizzero certificato ufficialmente dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri)

**FUNZIONI**

Lancette di ore, minuti e secondi al centro

Funzione fermo secondi per un’impostazione precisa dell’ora

**ORGANO REGOLATORE**

Bilanciere a inerzia variabile, taratura di precisione a vite

Spirale del bilanciere in silicio antimagnetica

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

**DIAMETRO TOTALE**

20 mm (MT5201)

30,3 mm (MT5400)

31,8 mm (MT5602)

33,8 mm (MT5601)

**SPESSORE**

5 mm (MT5201, MT5400)

6,5 mm (MT5602, MT5601)

**NUMERO DI RUBINI**

26 rubini (MT5201)

27 rubini (MT5400)

25 rubini (MT5602, MT5601)

**AUTONOMIA**

Autonomia di circa 50 ore (MT5201)

Autonomia di circa 70 ore (MT5400)

Autonomia di circa 70 ore (MT5601)

Autonomia di circa 70 ore (MT5602)