BLACK BAY 31/36/39/41

**帝舵表Black Bay系列又添新作，選用精鋼材質，搭配固定外圈，共有四種尺寸可選，均搭載帝舵表原廠機芯，配備五鏈節錶帶及快速調節帶扣。**

Black Bay 31、36、39及41（碧灣型31、36、39及41）腕錶以獨特美學風格為Black Bay帶來新看點。其弧形錶殼特別採用現代時尚風格飾面，在設計語言上與品牌經典功能腕錶呈現出微妙差異，演繹更精緻百搭、中性時髦的格調。所有錶款均搭載帝舵表原廠機芯，突顯品牌精益求精的前沿製錶技術。而它配備的五鏈節錶帶更是舒適佩戴體驗的最佳保障。錶帶同步搭配帝舵表「T-fit」帶扣，便於快速調節。一系列陽光放射紋錶面於今年嶄新登場，典雅迷人，又不失時尚個性。錶面提供藍色、炭灰色及淺香檳色三種選擇，搭配撞色分鐘刻度設計，為腕錶注入溫暖氣息。

**特點**

1. 磨光及磨砂316L不銹鋼錶殼，直徑31、36、39或41毫米
2. 藍色、炭灰色或淺香檳色錶面，鑲鑽或無鑽款式
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年問世，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表原廠機芯MT5201型（31毫米）、MT5400型（36毫米）、MT5602型（39毫米）、MT5601型（41毫米），獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲
5. 316L不銹鋼五鏈節錶帶，搭配帝舵表「T-fit」快速調節帶扣
6. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**以曲線與光芒塑造全新錶殼**

Black Bay 31、36、39及41腕錶推出精緻弧形錶殼，以此回應Black Bay系列的經典美學理念。新錶款無論尺寸，均採用磨光圓拱形側面設計，搭配新款弧形上鏈錶冠，突顯柔和輪廓，盡顯迷人曲線。而其磨光外圈及錶冠的靈感正是源自去年亮相的黃金鋼款腕錶。

**帝舵表原廠機芯**

帝舵表現有三個自動上鏈機芯系列，包括大型（MT56）、中型（MT54）及小型（MT52），適用於不同尺寸的Black Bay 31、36、39及41錶款。

帝舵表原廠機芯內部採取在慣性微調平衡擺輪兩側、以堅固的橫夾板固定的方式，確保腕錶堅固、耐用、可靠且精準。同時，機芯配備非磁性矽游絲，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。

在帝舵表原廠機芯中，大型及中型系列的另一顯著特點為長達約70小時的動力儲備，讓佩戴者可以「週末無憂」，換言之，如果在週五晚上摘下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新調校時間。小型機芯MT5201型的動力儲備則約為50小時。

**五鏈節錶帶及快調帶扣**

Black Bay 31、36、39及41腕錶均配備316L鋼五鏈節錶帶，搭配堅固可靠的316L鋼帶扣及帝舵表「T-fit」快速調節系統。該裝置設置五處孔位，佩戴者無需使用工具便可對錶帶進行快速精細調校，在帶扣上的調校長度可達8毫米，格外便捷實用。

**BLACK BAY精髓**

受1950年代帝舵潛水錶經典美學風格的啟發，Black Bay系列在錶面設計上融入了廣大藏家耳熟能詳、名為「雪花」的棱角形指針。採用這種特色指針的錶款曾出現在品牌1969年產品目錄中。而無保護裝置的上鏈錶冠與別緻的錶殼特徵，更令人聯想起第一代帝舵潛水錶。

Black Bay系列巧妙融合品牌傳統美學與當代製錶工藝。它並非單純復刻經典，而是凝聚了帝舵表逾六十年的潛水腕錶製作精髓，同時紮根當下，反映時代風潮。其設計理念雖體現了一種新復古主義，但在製作工藝、可靠性能、堅固品質和細節整飾方面，均遵循了更為嚴格的現代製錶要求。

**帝舵表製錶廠**

每枚帝舵腕錶均嚴格遵循品牌卓越標準，並在位於瑞士力洛克（Le Locle）新落成的帝舵表製錶廠進行組裝及全面測試。該製錶廠歷經三年建造，於2021年正式竣工並投入使用，滙集前沿尖端製錶技藝與高效生產管理及自動測試系統。其外觀以矚目的「帝舵紅」示人，佔地四層，總面積達5,500平方米，與鄰近的科尼思（Kenissi）製錶廠相輔相成。科尼思製錶廠創立於2016年，致力生產帝舵表機芯。基於科尼思製錶廠及品牌其他自營機構，帝舵表成功整合了高性能機械機芯的研發及生產能力。至此，帝舵表已經能全面掌控核心部件的生產，並保證穩定品質。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯‧威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶品質充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。在腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年，應將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

**帝舵表#BornToDare**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言#BornToDare（天生敢為），傳承品牌豐碩傳統，反映現今理念。它秉承自帝舵表創辦人漢斯·威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的製錶願景，即使面對嚴苛的環境，帝舵表依舊表現出色，為每一位勇者所選戴。它道出帝舵腕錶伴隨每一位無名的無畏勇者，在陸地、冰川、空中和海底四大領域創下非凡成就的故事。它更是帝舵表別樹一幟的明證，令帝舵表一直處於製錶業尖端，而品牌力求創新與不斷突破的製錶精神，如今已成為基本準則。帝舵表#BornToDare的精神已在全球掀起浪潮，獲得無數敢為的知名傑出人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他們畢生的成就來自於其敢為的生活態度。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的機械腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯·威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（碧灣）、Pelagos（領潛）、1926及Royal（皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號79600、79640、79660、79680**

**錶殼**

直徑31、36、39或41毫米，磨光及磨砂不銹鋼錶殼

**外圈**

磨光及磨砂不銹鋼外圈

**上鏈錶冠**

旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌

**錶面**

藍色、炭灰色或淺香檳色錶面

**鏡面**

平面藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達100米（330呎）

**錶帶**

磨光及磨砂不銹鋼錶帶，配「T-fit」摺扣及保險扣

**機芯**

帝舵表原廠機芯MT5201型（31毫米）、MT5400型（36毫米）、MT5602型（39毫米）、MT5601型（41毫米）（COSC）

雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯

**精準**

瑞士官方天文台認證（COSC）天文台精密時計

**功能**

中央時針、分針及秒針

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

20.0毫米（MT5201）

30.3毫米（MT5400）

31.8毫米（MT5602）

33.8毫米（MT5601）

**厚度**

5毫米（MT5201、MT5400）

6.5毫米（MT5602、MT5601）

**寶石數量**

26顆（MT5201）

27顆（MT5400）

25顆（MT5602、MT5601）

**動力儲備**

動力儲備約50小時（MT5201）

動力儲備約70小時（MT5400）

動力儲備約70小時（MT5601）

動力儲備約70小時（MT5602）