BLACK BAY 58 18K

**TUDOR presenta un’audace versione del suo celebre modello Black Bay 58, in oro giallo 18 ct. con fondello trasparente e Calibro di Manifattura, ora disponibile con un bracciale in oro massiccio corredato dalla chiusura “T‑fit”.**

Il nome del Black Bay 58 18K deriva naturalmente dal prezioso metallo in cui sono realizzati la cassa e il bracciale, ma anche dal 1958, l’anno in cui TUDOR lanciò il suo primo orologio subacqueo impermeabile fino a 200 metri: la referenza 7924, nota anche come “Big Crown”. Il Black Bay 58 18K è anche il primo orologio subacqueo TUDOR ad essere proposto in oro giallo 18 ct. massiccio e con fondello trasparente. Oggi, questo modello viene declinato con un bracciale abbinato in oro giallo 18 ct., interamente satinato.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

1. Cassa in oro giallo 18 ct., 39 mm, finitura satinata, con fondello trasparente
2. Quadrante “verde oro” opaco, leggermente bombato, con indici delle ore applicati in oro giallo 18 ct.
3. Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, in oro giallo 18 ct. con rivestimento luminescente Swiss Super‑LumiNova® Grade A
4. Calibro di Manifattura MT5400 certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC) con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore
5. Bracciale a tre maglie in oro giallo 18 ct. con chiusura TUDOR “T‑fit” con sistema di regolazione rapida
6. Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni obbligatorie

**ORO OPACO E TONALITÀ “VERDE ORO”**

Interamente satinata, per un effetto opaco, la cassa in oro giallo 18 ct. del Black Bay 58 18K è una caratteristica inedita per un orologio subacqueo TUDOR. Il fondello trasparente, che permette di ammirare il nuovo Calibro di Manifattura MT5400, non era proposto in precedenza dal Marchio per questo tipo di prodotto e ribadisce il dualismo estetico del modello. A metà strada tra un oggetto prezioso e un robusto orologio‑strumento, nel rispetto dei codici identificativi di TUDOR, il Black Bay 58 18K è tanto raro quanto esclusivo. L’oro giallo 18 ct. opaco del Black Bay 58 18K è enfatizzato dall’accostamento con il quadrante e la lunetta dalla calda tonalità “verde oro” con dettagli in oro opaco. Le lancette “Snowflake” sono anch’esse in oro giallo 18 ct., così come gli indici delle ore applicati.

**BRACCIALE IN ORO MASSICCIO**

Altra novità per un orologio subacqueo TUDOR, il Black Bay 58 18K è ora abbinato a un bracciale a tre maglie in oro massiccio dotato di chiusura TUDOR “T‑fit”, un ingegnoso sistema per la regolazione rapida della lunghezza. Facile da usare, senza l’ausilio di alcuno strumento e attraverso cinque posizioni, questo pratico componente permette a chi indossa l’orologio di variare istantaneamente e con precisione la lunghezza totale del bracciale fino a un massimo di 8 mm. Oltre ad offrire una piacevole sensazione al tatto, i cuscinetti a sfera in ceramica presenti sul fermaglio consentono di chiudere il bracciale facilmente e in tutta sicurezza.

**IL CALIBRO DI MANIFATTURA MT5400**

Il movimento di Manifattura MT5400 che anima il Black Bay 58 18K indica ore, minuti e secondi. Presenta la finitura caratteristica di tutti i Calibri di Manifattura TUDOR: il suo rotore in tungsteno monoblocco è a vista e satinato con dettagli sabbiati, mentre i ponti e la platina hanno superfici sabbiate e lucide alternate e decorazioni a laser.

Grazie al bilanciere a inerzia variabile, mantenuto in posizione da un robusto ponte passante con due punti di fissaggio, il Calibro di Manifattura MT5400 è progettato per garantire solidità e precisione. Il movimento è certificato “Cronometro” dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC) e le sue prestazioni superano gli standard definiti da questo organismo indipendente. Laddove, infatti, il COSC ammette una variazione media tra −4 e +6 secondi nella marcia giornaliera di un movimento non incassato, TUDOR applica uno standard di variazione di 6 secondi (−2 e +4) nell’orologio completamente assemblato per i modelli dotati di un Calibro di Manifattura.

Un’altra caratteristica di rilievo del movimento di Manifattura MT5400 è l’autonomia “a prova di weekend”, ossia di circa 70 ore. Ciò significa che chi indossa l’orologio può, ad esempio, toglierlo il venerdì sera e rimetterlo al polso il lunedì mattina senza doverlo ricaricare.

**L’ESSENZA DEL BLACK BAY**

I quadranti della linea Black Bay si ispirano a quelli degli orologi subacquei prodotti da TUDOR negli anni ’50. Riprendono le lancette con la caratteristica forma spigolosa, note come “Snowflake”, apparse per la prima volta nel catalogo del Marchio del 1969. La corona senza spallette di protezione e le caratteristiche della cassa sono richiami alle prime generazioni di orologi subacquei TUDOR.

Gli orologi della famiglia Black Bay combinano finemente elementi estetici tradizionali con l’arte orologiera contemporanea. Tutt’altro che semplici riedizioni di modelli classici, gli orologi di questa collezione riassumono l’esperienza settantennale di TUDOR nella produzione di orologi subacquei, mantenendosi però assolutamente contemporanei. Malgrado la loro apparenza neo‑vintage, le tecniche di produzione, l’affidabilità, la robustezza e la qualità delle loro finiture rispondono ai più rigorosi standard.

**LA MANIFATTURA TUDOR**

Ogni orologio TUDOR è assemblato e interamente testato secondo gli elevati standard del Marchio presso la nuova Manifattura TUDOR di Le Locle, in Svizzera. Questa nuova struttura all’avanguardia, che riunisce il *know‑how* degli orologiai TUDOR con i sistemi di gestione della produzione e i test automatizzati più avanzati, è stata completata nel 2021 dopo tre anni di lavori. Interamente arredata nella tonalità di rosso emblematica di TUDOR, la Manifattura si sviluppa su quattro piani, vanta una superficie complessiva di 5.500 metri quadri ed è collegata sia fisicamente che visivamente alla Manifattura Kenissi, l’unità industriale fondata nel 2016 per la produzione dei movimenti TUDOR. Grazie alla Manifattura Kenissi e alla rete di aziende controllate da TUDOR, il Marchio ha potuto integrare lo sviluppo e la produzione di Calibri meccanici ad alte prestazioni. Oggi, dunque, TUDOR ha il pieno controllo sulla produzione di componenti strategici ed è in grado di garantirne la qualità.

**LA GARANZIA TUDOR**

Sin dalla creazione del Marchio da parte di Hans Wilsdorf nel 1926 e in linea con la sua aspirazione a creare segnatempo eccezionali, TUDOR non ha mai smesso di produrre orologi che fossero il più possibile robusti, duraturi, affidabili e precisi. Forte di quest’esperienza e certa della qualità superiore dei suoi orologi, TUDOR offre una garanzia di cinque anni per tutti i suoi prodotti. Questa garanzia non richiede di registrare l’orologio né di sottoporlo a revisioni periodiche ed è trasferibile. TUDOR raccomanda di sottoporre i suoi orologi ad una revisione completa ogni dieci anni circa, a seconda del modello e di quanto vengono utilizzati nel quotidiano.

**TUDOR È “BORN TO DARE”**

Nel 2017 TUDOR ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria la cui essenza è racchiusa nelle parole “Born To Dare”. Un *claim* che affonda le sue radici nella storia del Marchio e ne afferma i valori odierni. Al centro, ci sono le storie di individui audaci che, con un orologio TUDOR al polso, hanno raggiunto straordinari traguardi sulla terra ferma e sui ghiacci, in cielo e sott’acqua. Ma la campagna fa anche riferimento alla visione di Hans Wilsdorf, fondatore di TUDOR, che decise di realizzare orologi capaci di resistere alle condizioni più estreme e adatti agli stili di vita più avventurosi. Evoca quell’approccio orologiero unico che ha forgiato la reputazione del Marchio. Adottando per prima innovazioni che successivamente diventano parametri di riferimento essenziali, TUDOR è sempre all’avanguardia dell’industria orologiera. Lo spirito “Born To Dare” è supportato in tutto il mondo da ambasciatori straordinari, che hanno raggiunto traguardi eccellenti proprio grazie a questo approccio audace alla vita.

**IL MARCHIO TUDOR**

TUDOR è un marchio pluripremiato di orologeria svizzera che propone orologi meccanici caratterizzati da uno spiccato senso dello stile, una straordinaria affidabilità e un rapporto qualità‑prezzo senza eguali. Le origini del Marchio risalgono al 1926, quando il nome “The Tudor” venne registrato per la prima volta da Hans Wilsdorf, fondatore di Rolex. Nel 1946 istituì ufficialmente la società Montres TUDOR SA per produrre orologi con la stessa filosofia di qualità di Rolex, ma ad un livello di prezzo più accessibile. Grazie alla loro robustezza e affidabilità, nel corso della loro storia gli orologi TUDOR sono stati scelti da alcuni tra i più coraggiosi protagonisti dell’avventura sulla terra ferma, in cielo, sott’acqua e sui ghiacci. Oggi la collezione TUDOR comprende modelli emblematici quali Black Bay, Pelagos, 1926 e TUDOR Royal. Dal 2015 TUDOR presenta inoltre modelli con movimenti meccanici di Manifattura dotati di diverse funzioni e di prestazioni superiori.

**REFERENZA 79018V**

**CASSA**

Cassa in oro giallo 18 ct., 39 mm, finitura interamente satinata

Fondello trasparente con vetro zaffiro

**LUNETTA**

Lunetta girevole unidirezionale in oro giallo 18 ct. con disco graduato 60 minuti in alluminio anodizzato verde opaco

**CORONA DI CARICA**

Corona di carica a vite in oro giallo 18 ct., con la rosa TUDOR in rilievo e con tubo della corona in oro giallo 18 ct. satinato con lavorazione circolare

**QUADRANTE**

Verde opaco, bombato, con indici delle ore applicati in oro 18 ct.

**VETRO**

Vetro zaffiro bombato

**IMPERMEABILITÀ**

Impermeabile fino a 200 metri

**BRACCIALE**

Bracciale a tre maglie in oro giallo 18 ct., finitura interamente satinata, con chiusura “T‑fit” in oro giallo 18 ct.

**MOVIMENTO**

Calibro di Manifattura MT5400

Movimento meccanico a carica automatica con rotore bidirezionale

**AUTONOMIA**

70 ore circa

**PRECISIONE**

Cronometro svizzero certificato ufficialmente dal COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri)

**FUNZIONI**

Ore, minuti e secondi al centro

Funzione fermo secondi per un’impostazione precisa dell’ora

**ORGANO REGOLATORE**

Bilanciere a inerzia variabile, taratura di precisione a vite

Spirale del bilanciere in silicio antimagnetica

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

**DIAMETRO TOTALE**

30,3 mm

**SPESSORE**

5 mm

**NUMERO DI RUBINI**

27 rubini