BLACK BAY 58 18K

**A TUDOR apresenta uma nova versão mais arrojada do icónico modelo Black Bay 58. Fabricado em ouro amarelo de 18 quilates, com fundo de caixa aberto e Calibre de Manufatura, o modelo apresenta agora uma bracelete em ouro maciço, rematada com um fecho “T-fit”.**

O nome Black Bay 58 18K é uma alusão ao metal precioso da caixa e da bracelete, mas também ao ano de 1958, data em que foi lançado o “Big Crown” (referência 7924), o primeiro relógio de mergulho TUDOR com estanquidade até aos 200 metros. O Black Bay 58 18K é também o primeiro relógio de mergulho TUDOR a ser fabricado em ouro amarelo maciço de 18 quilates e a apresentar um fundo de caixa aberto. A novidade não pára por aqui: o modelo passa a estar munido de uma bracelete em ouro amarelo de 18 quilates com acabamento acetinado que o completa na perfeição.

**PONTOS PRINCIPAIS**

1. Caixa de 39 mm em ouro amarelo de 18 quilates, com acabamento acetinado e fundo de caixa aberto
2. Mostrador côncavo em tom “verde-dourado” mate, com marcadores das horas com apliques em ouro amarelo de 18 quilates
3. Ponteiros “Snowflake”, um marco dos relógios de mergulho TUDOR, introduzido em 1969, em ouro amarelo de 18 quilates, com revestimento Swiss Super-LumiNova® fluorescente de Nível A
4. Calibre de Manufatura MT5400 com certificação COSC (Official Swiss Chronometer Testing Institute), espiral de silício e reserva de marcha de 70 horas
5. Bracelete de 3 elos em ouro amarelo de 18 quilates com fecho TUDOR “T-fit” de ajuste rápido
6. Garantia transferível de cinco anos, sem registo nem verificações de manutenção periódicas obrigatórias

**TONS DE DOURADO E “VERDE-DOURADO” MATES**

Com um acabamento totalmente acetinado que lhe confere um efeito mate, a caixa em ouro amarelo de 18 quilates do Black Bay 58 18K é outra estreia para um relógio de mergulho TUDOR. Nunca antes aplicado pela marca neste tipo de produto, a escolha de um fundo de caixa aberto revela o Calibre de Manufatura MT5400, ao mesmo tempo que reforça a dualidade estética deste modelo. Situado entre a herança de um robusto relógio-ferramenta, que continua a caracterizar a essência da TUDOR, e uma peça preciosa, o Black Bay 58 18K permanece tão raro como exclusivo. O ouro amarelo mate de 18 quilates do Black Bay 58 18K é realçado pela combinação do mostrador e luneta, que apresenta um sumptuoso tom “verde-dourado”, fundindo-se com o ouro mate dos detalhes. Os ponteiros “Snowflake” são também fabricados em ouro amarelo de 18 quilates, assim como os marcadores com aplique.

**BRACELETE EM OURO MACIÇO**

Nesta versão do Black Bay 58 18K, o relógio vem equipado com uma bracelete de 3 elos em ouro maciço, algo inédito nos relógios de mergulho da TUDOR, além de apresentar um fecho TUDOR “T-fit”, um sistema engenhoso que permite um ajuste rápido da bracelete. Este dispositivo prático e de fácil utilização não requer ferramentas e possibilita cinco posições diferentes, permitindo ao utilizador realizar um ajuste minucioso e instantâneo até 8 mm do comprimento da bracelete. O fecho dispõe de um rolamento de esferas em cerâmica, o que garante um deslize suave e seguro do fecho, para além de conferir uma sensação tátil aprazível ao fechar.

**O CALIBRE DE MANUFATURA MT5400**

O Calibre de Manufatura MT5400, que equipa o Black Bay 58 18K, apresenta as funções de horas, minutos e segundos. Os acabamentos são típicos dos Calibres de Manufaturada TUDOR: o rotor monobloco em tungsténio é aberto e possui um acabamento acetinado e detalhes conseguidos a jato de areia; as pontes e a placa principal dispõem de superfícies que alternam acabamentos polidos a jato de areia e decorações gravadas a laser.

A construção do Calibre de Manufatura MT5400 foi concebida para garantir robustez e precisão. Para tal, o seu oscilador de inércia variável é mantido por uma ponte transversal sólida com dois pontos de fixação. Além disso, possui a certificação de cronómetro concedida pelo COSC (Official Swiss Chronometer Testing Institute) e o seu desempenho ultrapassa os padrões definidos por esta instituição independente. De facto, enquanto o COSC permite uma variação média do funcionamento diário de um relógio de -4 a +6 segundos num movimento não encaixado, a TUDOR aplica uma variação padronizada de 6 segundos (-2/+4) no funcionamento dos seus relógios com Calibre de Manufatura, quando inteiramente montados.

Outra funcionalidade notável é o facto de a reserva de marcha do Calibre de ManufaturaMT5400 ser “à prova de fins de semana”. Isto significa que tem uma autonomia de cerca de 70 horas, o que permite tirar o relógio numa sexta-feira à noite e voltar a colocá-lo numa segunda de manhã sem ter de o acertar.

**A ESSÊNCIA DO BLACK BAY**

A linha Black Bay apresenta mostradores inspirados nos relógios de mergulho TUDOR fabricados na década de 50. Esta herdou os característicos ponteiros angulares, conhecidos entre os colecionadores como “Snowflake”, de modelos que surgiram no catálogo de 1969 da marca. A coroa desprotegida e as características da caixa recordam as primeiras gerações dos relógios de mergulho TUDOR.

A linha Black Bay é o resultado de combinações subtis entre códigos estéticos tradicionais e relojoaria contemporânea. Longe de ser uma mera reedição idêntica de um clássico, o relógio reúne mais de 70 anos de herança de relógios de mergulho TUDOR, estando ao mesmo tempo firmemente ancorada no presente. Embora seja *neovintage* em termos de conceção, as técnicas de fabrico, a fiabilidade, a robustez e a qualidade dos seus acabamentos cumprem os requisitos mais rigorosos da atualidade.

**A MANUFATURA TUDOR**

Cada relógio TUDOR é montado e totalmente testado de acordo com os padrões superiores da nova manufatura da TUDOR, localizada em Le Locle, na Suíça. Esta nova unidade de vanguarda, que reúne todo o *know-how* dos relojoeiros e o melhor em termos de gestão de produção e sistemas de testes automatizados, foi concluída em 2021, após três anos de construção. Envergando o vermelho característico da TUDOR, a manufatura estende-se por quatro níveis, totalizando 5500 metros quadrados, e está física e visualmente ligada à fábrica vizinha Kenissi, a unidade fundada em 2016 que tem produzido o movimento TUDOR. A unidade Kenissi, assim como a rede de filiais TUDOR, permitiu à marca integrar o desenvolvimento e a produção de calibres mecânicos de alto desempenho. Assim, a TUDOR passou a ter o domínio completo da produção de componentes estratégicos dos seus relógios, podendo assim garantir a sua qualidade.

**A GARANTIA TUDOR**

Desde a criação da marca por Hans Wilsdorf em 1926, e respeitando a visão do criador quanto ao que é um relógio ideal, a TUDOR tem incessantemente criado relógios tão robustos, duradouros, fiáveis e precisos quanto possível. Face a esta experiência, e com a confiança na qualidade superior dos seus relógios, a TUDOR oferece uma garantia de cinco anos para todos os seus produtos. Para além de ser transferível, esta garantia não requer o registo do relógio nem o envio do mesmo para verificações periódicas. Assim, a TUDOR recomenda uma manutenção para os seus relógios a cada dez anos, aproximadamente, dependendo do modelo e da utilização no dia a dia.

**A TUDOR É “BORN TO DARE”**

Em 2017, a TUDOR lançou uma nova campanha com a assinatura “Born To Dare”. Este lema reflete tanto a história da marca como a sua identidade. Conta as aventuras de indivíduos que alcançaram feitos incríveis em terra, no gelo, no ar e debaixo de água, com um relógio TUDOR no pulso. Refere-se também à visão de Hans Wilsdorf, o fundador da TUDOR, que idealizou os relógios TUDOR para resistirem a condições extremas; relógios feitos a pensar em estilos de vida mais arrojados. É o testemunho da abordagem relojoeira singular da TUDOR, que fez da marca aquilo que é hoje. Na linha da frente da indústria relojoeira, as suas inovações são hoje referências essenciais. O espírito “Born To Dare” da TUDOR é representado em todo o mundo por embaixadores de topo, cujas conquistas resultam diretamente de uma abordagem ousada perante a vida.

**SOBRE A TUDOR**

A TUDOR é uma empresa relojoeira “Swiss Made” premiada que produz relógios mecânicos de estilo sofisticado, com fiabilidade comprovada e relação inigualável entre qualidade e preço. As origens da TUDOR remontam a 1926, quando a marca “The Tudor” foi registada pela primeira vez em nome do fundador da Rolex, Hans Wilsdorf. Em 1946, ele estabeleceu oficialmente a empresa “Montres TUDOR SA” para produzir relógios que respeitassem a tradicional filosofia de qualidade da Rolex a um nível de preços mais acessível. Devido à sua robustez e acessibilidade, os relógios TUDOR tornaram-se, ao longo da sua história, a escolha dos mais ousados aventureiros em terra, no ar, debaixo de água e no gelo. Atualmente, a coleção TUDOR conta com modelos icónicos como o Black Bay, Pelagos, 1926 e o TUDOR Royal. Desde 2015, a TUDOR também oferece movimentos mecânicos com Calibres de Manufatura que incluem diversas funções e um desempenho superior.

**REFERÊNCIA 79018V**

**CAIXA**

Caixa de 39 mm em ouro amarelo de 18 quilates, com acabamento totalmente acetinado

Fundo aberto com vidro de safira

**LUNETA**

Luneta giratória unidirecional em ouro amarelo de 18 quilates, com disco em alumínio anodizado verde mate graduado de 60 minutos

**COROA**

Coroa de rosca em ouro amarelo de 18 quilates com a rosa TUDOR em relevo, tubo da coroa de rosca em ouro amarelo de 18 quilates com acabamento circular, escovado e acetinado

**MOSTRADOR**

Mostrador verde mate, côncavo, com marcadores com apliques em ouro de 18 quilates

**VIDRO**

Vidro de safira côncavo

**ESTANQUIDADE**

Estanque até 200 m

**BRACELETE**

Bracelete de 3 elos em ouro amarelo de 18 quilates, com acabamento totalmente acetinado e fecho “T-fit” em ouro amarelo de 18 quilates

**MOVIMENTO**

Calibre de ManufaturaMT5400

Movimento mecânico de corda automática com sistema de rotor bidirecional

**RESERVA DE MARCHA**

Aproximadamente 70 horas

**PRECISÃO**

Cronómetro suíço oficialmente certificado pelo COSC (Official Swiss Chronometer Testing Institute)

**FUNÇÕES**

Ponteiros das horas, minutos e segundos no centro

Stop-segundos para um ajuste preciso da hora

**OSCILADOR**

Oscilador de inércia variável, microajuste com parafuso

Espiral de silício não magnética

Frequência: 28 800 alternâncias/hora (4 Hz)

**DIÂMETRO TOTAL**

30,3 mm

**ESPESSURA**

5 mm

**JOIAS**

27 joias