BLACK BAY 58 18K

**帝舵表為人氣錶款Black Bay 58再添大膽創意：選用實心18K黃金材質，搭配透明錶殼底蓋及帝舵表原廠機芯，更配備有「T-fit」帶扣的實心金錶帶，盡顯敢為風格。**

Black Bay 58 18K（碧灣1958型18K）得名自錶殼及錶帶所用的貴金屬材質，同時呼應1958此重要年份。當年，帝舵表推出首款防水深達200米（660呎）的潛水腕錶，型號7924，亦稱為「大錶冠」。Black Bay 58 18K亦是首款選用18K黃金作為錶殼材質，並配備透明錶殼底蓋的帝舵潛水腕錶，如今，它更推出18K實心金錶帶，通體經磨砂處理，個性十足，風格獨具。

**特點**

1. 磨砂18K黃金錶殼，直徑39毫米，搭配透明底蓋
2. 圓拱形啞「金綠」色調錶面，搭配18K黃金立體鐘點標記
3. 「雪花」指針，帝舵潛水腕錶的一大標誌，於1969年問世，18K黃金材質，塗有A級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層
4. 帝舵表原廠機芯MT5400型，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲，70小時動力儲備
5. 18K黃金三鏈節錶帶，配備「T-fit」快速調節帶扣
6. 五年可轉讓保用保證，無需登記或定期檢查

**啞面黃金材質及獨特「金綠」色調**

Black Bay 58 18K的錶殼採用18K黃金材質，並經全磨砂啞面處理，是帝舵潛水腕錶又一創舉。同時，帝舵表亦首次為這類型腕錶裝配透明底蓋，佩戴者可隨時欣賞到帝舵表原廠機芯MT5400型的「動人心跳」。它不僅傳承了經典帝舵功能腕錶的堅固可靠，又展現出其作為名貴腕錶的珍罕魅力，完美演繹一場雙重美學理念的創新融合。為進一步突顯啞面18K黃金材質的獨特之處，Black Bay 58 18K的錶面及外圈特別採用色澤濃郁的「金綠」配色，並以啞金色細節裝飾。「雪花」指針及立體鐘點標記同樣以18K黃金製成。

**實心金錶帶**

此次Black Bay 58 18K亦新推出實心金三鏈節錶帶，搭配能夠快速調節錶帶長度的帝舵表「T-fit」帶扣，再創帝舵潛水腕錶的先河。此裝置設置五處孔位，佩戴者無需使用工具便可對錶帶進行快速精細調校，調校長度可達8毫米，格外便捷實用。帶扣採用的陶瓷滾珠軸承不僅確保開合順暢安全，更帶來靈活自如的操作體驗。

**帝舵表原廠機芯MT5400型**

Black Bay 58 18K搭載帝舵表原廠機芯MT5400型，具備時、分、秒的顯示功能。機芯採用帝舵表原廠機芯的經典飾面。一體成型的鏤空鎢自動擺陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板上則以磨光及噴砂飾面相互交錯，點綴激光飾紋。

其慣性微調平衡擺輪的兩側以堅固的橫夾板固定，確保穩固精準，同時配備非磁性矽游絲。該機芯不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），更擁有超越該獨立機構設定標準的出眾性能。根據瑞士官方天文台的認證規定，未裝進錶殼的機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而帝舵表始終要求組裝後機芯運轉時的誤差必須在-2至+4秒之間。

帝舵表原廠機芯MT5400型的另一顯著特點為長達70小時的動力儲備，讓佩戴者「週末無憂」，換言之，如果在週五晚上脫下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新上鏈調校。

**BLACK BAY精髓**

受1950年代帝舵潛水錶經典美學風格的啟發，Black Bay系列在錶面設計上融入了廣大收藏家耳熟能詳、名為「雪花」的棱角形指針。採用這種特色指針的錶款曾出現在品牌1969年產品目錄中。而無護肩的上鏈錶冠與別緻的錶殼特徵，更令人聯想起第一代帝舵潛水錶。

Black Bay系列巧妙融合品牌傳統美學與當代製錶工藝。它並非單純復刻經典，而是凝聚了帝舵表七十年的潛水腕錶製作精髓，同時紮根當下，反映時代風潮。其設計理念雖體現了一種新復古主義，但在製作工藝、可靠性能、堅固品質和細節整飾方面，均遵循了更為嚴格的現代製錶要求。

**帝舵表製錶廠**

每枚帝舵腕錶均嚴格遵循品牌卓越標準，並在位於瑞士力洛克（Le Locle）新落成的帝舵表製錶廠進行組裝及全面測試。該製錶廠歷經三年建造，於2021年正式竣工並投入使用，滙集前沿尖端製錶技藝與高效生產管理及自動測試系統。其外觀以矚目的「帝舵紅」示人，佔地四層，總面積達5,500平方米，與鄰近的科尼思（Kenissi）製錶廠相輔相成。科尼思製錶廠創立於2016年，致力生產帝舵表機芯。基於科尼思製錶廠及品牌其他自營機構，帝舵表成功整合了高性能機械機芯的研發及生產能力。至此，帝舵表已經能全面掌控核心部件的生產，並保證其穩定品質。

**帝舵表保用條款**

為實現製造理想腕錶的願景，漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）於1926年創立了帝舵表品牌。此後，帝舵表一直致力於製造堅固耐用且精準可靠的優質腕錶。憑藉豐富的製錶經驗，以及對旗下腕錶品質充滿自信，帝舵表為所有產品提供五年保用保證。此保用保證無需登記腕錶，也不要求定期檢查，且可轉讓。腕錶使用方面，帝舵表建議每隔約十年將腕錶送修進行保養，具體則以型號及日常使用情況為準。

**帝舵表BORN TO DARE**

2017年，帝舵表推出全新品牌宣言「Born To Dare」（天生敢為），傳承品牌豐碩傳統，反映現今理念。它秉承自帝舵表創辦人漢斯•威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的製錶願景，即使面對嚴苛的環境，帝舵表依舊表現出色，為每一位勇者所選戴。它道出帝舵腕錶伴隨每一位無名的無畏勇者，在陸地、冰川、空中和海底四大領域創下非凡成就的故事。它更是帝舵表別樹一幟的明證，令帝舵表一直處於製錶業尖端，而品牌力求創新與不斷突破的製錶精神，如今已成為基本準則。帝舵表「Born To Dare」的精神已在全球掀起浪潮，獲得無數敢為的知名傑出人士支持和代言。一如帝舵表的精神，他們畢生的成就來自於其敢為的生活態度。

**帝舵表**

帝舵表是屢獲殊榮的瑞士高級腕錶品牌，所生產的機械腕錶風格精緻優雅，精準可靠，品質卓越，是物超所值之選。帝舵表的起源可追溯至1926年，勞力士創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）註冊了「The TUDOR」商標。1946年，他創立了Montres TUDOR SA帝舵表公司，所生產的腕錶沿襲了勞力士所尊崇的品質理念，而售價卻更易為大眾所接受。自創立以來，帝舵表一直為無懼陸上、海下及冰地挑戰的勇敢人士所選戴。如今，帝舵表包括Black Bay（帝舵碧灣）、Pelagos（帝舵領潛）、1926（帝舵1926）及TUDOR Royal（帝舵皇家）等經典系列。自2015年起，帝舵表推出不同功能的優質原廠機械機芯。

**型號79018V**

**錶殼**

18K黃金錶殼，直徑39毫米，全磨砂啞面處理

透明藍水晶鏡面底蓋

**外圈**

18K黃金60分鐘刻度單向旋轉外圈，配啞綠色陽極氧化鋁字圈

**上鏈錶冠**

18K黃金旋入式上鏈錶冠，飾以浮雕帝舵表玫瑰標誌，配圓紋磨砂18K黃金上鏈錶冠軸

**錶面**

啞綠色，圓拱形，搭配18K黃金立體鐘點標記

**鏡面**

圓拱形藍水晶鏡面

**防水性能**

防水深達200米（660呎）

**錶帶**

18K黃金三鏈節錶帶，全磨砂啞面處理，配備18K黃金「T-fit」帶扣

**機芯**

帝舵表原廠機芯MT5400型

雙向擺陀系統自動上鏈機械機芯

**動力儲備**

約70小時

**精準**

瑞士官方天文台認證（COSC）天文台精密時計

**功能**

中央時針、分針及秒針

停秒功能以準確調校時間

**游絲擺輪**

慣性微調平衡擺輪，微調螺絲

非磁性矽游絲

擺動頻率：每小時28,800次（4赫茲）

**總直徑**

30.3毫米

**厚度**

5毫米

**寶石數量**

27顆