BLACK BAY FIFTY-EIGHT

"NAVY BLUE"

Fiel à longa tradição dos relógios desportivos azuis, a TUDOR apresenta agora a versão "Navy Blue" deste emblemático modelo, o Black Bay Fifty-Eight.

O Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" vai obviamente buscar o seu nome à cor, mas também a 1958, ano em que foi apresentado o primeiro relógio de mergulho TUDOR estanque até 200 metros, a referência 7924, também conhecida como "Big Crown". Para além de outros pormenores estéticos que referenciam este histórico relógio, o modelo possui uma caixa com 39 mm de diâmetro, ao mesmo tempo que mantém as proporções características dos anos 50. Perfeito para pulsos finos, adeptos dos relógios compactos e entusiastas de modelos vintage, o Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" ostenta também a longa tradição dos relógios desportivos azuis da TUDOR.

PONTOS PRINCIPAIS

1. Caixa de 39 mm em aço inoxidável 316L
2. Mostrador em cúpula em azul marinho opaco com marcadores aplicados.
3. Ponteiros “Snowflake”, uma das imagens de marca dos relógios de mergulho TUDOR desde 1969, com revestimento Swiss Super-LumiNova® fluorescente de nível A
4. Calibre de Manufatura MT5402 com certificação COSC (Controlo Oficial Suíço dos Cronómetros), espiral em silicone e reserva de marcha de 70 horas
5. Três opções de faixas/braceletes: tecido Jacquard azul com faixa prateada, "soft touch" azul e aço com rebites
6. Garantia transmissível de cinco anos, sem registo nem verificações de manutenção periódica obrigatórias

AZUL TUDOR

Em 1969, a TUDOR lançou um relógio de mergulho com mostrador e luneta azuis. Os outros relógios desportivos da coleção começaram também a adotar esta cor, tornando-se de imediato numa referência estética conhecida como "Azul TUDOR". Usado pela marinha francesa nos seus relógios de mergulho TUDOR durante os anos 70, este equipamento tornou-se parte do imaginário coletivo. O Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" segue esta tradição com um mostrador e luneta em azul marinho. Esta cor também aparece na faixa "soft touch" que vem com este modelo e que é fabricada com um material sintético que se assemelha a flanela.

10 ANOS DA FAIXA DE TECIDO TUDOR

O azul marinho também é a cor dominante da faixa de tecido deste modelo. A faixa de tecido é uma das imagens de marca da TUDOR, que, em 2010, se tornou uma das primeiras marcas de relógios a incluí-la nos seus produtos. Tecida em França em teares Jacquard do século XIX na fábrica da Julien Faure na região de St-Etienne, a sua qualidade de fabrico e conforto no pulso são únicos. Em 2020, a TUDOR e a Julien Faure, uma empresa familiar histórica com 150 anos, celebram uma parceria de 10 anos iniciada antes do lançamento do Heritage Chrono em 2010, o primeiro modelo da marca a receber uma bracelete de tecido de produção artesanal. Uma data festiva para uma colaboração de longa data baseada num altíssimo nível de especialização.

O CALIBRE MT5402

O Calibre de Manufatura MT5402 que equipa o Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" apresenta as funções de horas, minutos e segundos. Os seus acabamentos são típicos dos Calibres de Manufatura da TUDOR. O rotor monobloco em tungsténio é aberto e tem acabamento acetinado e detalhes conseguidos a jato de areia; as pontes e a placa principal dispõem de superfícies que aliam acabamentos polidos a jato de areia e decorações gravadas a laser.

A estrutura foi desenhada para criar robustez, longevidade, fiabilidade e precisão, juntamente com o seu volante de inércia variável, cujo funcionamento é assegurado por uma ponte transversal robusta com dois pontos de fixação. Juntamente com a espiral de silicone não magnética, o Calibre de Manufatura MT5402 possui a certificação COSC (Controlo Oficial Suíço dos Cronómetros) e o seu desempenho ultrapassa os padrões definidos por esta instituição independente. De facto, o COSC permite uma variação média da taxa de funcionamento diário de um movimento de relógio de -4 a +6 segundos em relação ao tempo absoluto. Mas a TUDOR aplica uma tolerância entre -2 e +4 segundos à taxa diária no relógio completamente montado.

Outra funcionalidade notável é o facto de a reserva de marcha do Calibre de Manufatura MT5402 ser "à prova de fins de semana"; ou seja, tem capacidade para cerca de 70 horas, o que permite tirar o relógio numa sexta-feira à noite e voltar a colocá-lo numa segunda de manhã sem ter de o acertar.

A ESSÊNCIA DO BLACK BAY

À semelhança de outros modelos da gama Black Bay, o Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" adota os ponteiros angulares característicos da TUDOR, conhecidos como "Snowflake", que surgiram no catálogo da marca em 1969. Resultando de uma subtil mistura entre estética tradicional e a relojoaria contemporânea, a linha Black Bay representa relançamentos idênticos de clássicos. Decisivamente ancorada no presente, esta linha aglomera perto de sete décadas de relógios de mergulho TUDOR. Embora seja neovintage de estilo, as suas técnicas de fabrico e a sua robustez, fiabilidade, durabilidade e precisão, para além da qualidade dos acabamentos, encontram-se bem acima dos padrões atuais da indústria.

O RELÓGIO DE MERGULHO TUDOR

A história dos relógios de mergulho da TUDOR remonta a 1954, com o lançamento da referência 7922. Estanque até aos 100 metros, é o pioneiro de uma longa linhagem de "mergulhadores". Com uma excelente relação qualidade/preço, robustez, fiabilidade e precisão, representa a filosofia de relógio-ferramenta da marca. As sete décadas que se seguiram à introdução da referência 7922 testemunharam a evolução constante deste relógio de mergulho TUDOR e o amplo reconhecimento demonstrado pelos profissionais no terreno que o usavam, incluindo algumas das maiores forças navais do mundo.

A GARANTIA TUDOR

Desde a sua criação por Hans Wilsdorf em 1926 e em linha com a sua visão do que devia ser o produto ideal, a TUDOR procurou sempre produzir os relógios mais robustos, duráveis, fiáveis e precisos. Inspirada pela sua experiência e confiante no conhecimento acerca da superior qualidade dos seus relógios, a TUDOR oferece agora uma garantia de cinco anos em todos os produtos vendidos após 1 de janeiro de 2020. Esta garantia não requer o registo dos relógios nem verificações de manutenção, para além de ser transmissível. Além disso, todos os produtos TUDOR adquiridos entre 1 de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2019 irão, por isso, beneficiar de uma extensão de 18 meses na garantia, ou seja, um total de três anos e meio. De igual forma, a TUDOR recomenda uma manutenção para os seus relógios a cada 10 anos, aproximadamente, dependendo do modelo e da utilização no dia a dia.

SOBRE A TUDOR

A TUDOR é uma empresa relojoeira suíça que fabrica relógios de estilo sofisticado, qualidade superior e com uma excelente relação qualidade/preço. As origens da TUDOR remontam a 1926, quando a marca "The Tudor" foi registada pela primeira vez pelo fundador da Rolex, Hans Wilsdorf. Wilsdorf criou a empresa Montres TUDOR SA em 1946, para introduzir no mercado relógios com a qualidade e fiabilidade de um Rolex, a um preço mais acessível. Devido à sua robustez e fiabilidade, ao longo da sua história os relógios TUDOR tornaram-se a escolha de eleição dos mais ousados aventureiros em terra, debaixo de água ou no gelo. Atualmente, a coleção TUDOR inclui modelos emblemáticos como Black Bay, Pelagos ou 1926. Desde 2015, a TUDOR oferece movimentos mecânicos de manufatura com diversas funcionalidades e desempenho superior.

REFERÊNCIA 79030B

CAIXA

Caixa de 39 mm em aço 316L, com acabamento polido e acetinado

LUNETA

Luneta giratória unidirecional em aço 316L, com disco graduado de 60 minutos em alumínio anodizado azul mate e números e marcas em prateado.

COROA DE ROSCA

Coroa de rosca em aço 316L, com a rosa TUDOR em relevo, com o tubo circular da coroa de rosca em aço 316L acetinado

MOSTRADOR

Azul, côncavo

VIDRO

Vidro de safira côncavo

ESTANQUIDADE

Estanque até 200 metros

BRACELETE

Bracelete em aço 316L com rebites e acabamento polido e acetinado, ou bracelete "soft touch" com fecho dobrável e fecho de segurança, ou bracelete de tecido azul com faixa prateada e fivela.

CALIBRE

Calibre de Manufatura MT5402

Movimento mecânico de corda automática com um sistema de rotor bidirecional

RESERVA DE MARCHA

Cerca de 70 horas

PRECISÃO

Cronómetro suíço oficialmente certificado pelo COSC

(Controlo Oficial Suíço dos Cronómetros)

FUNCIONALIDADES

Ponteiros de horas, minutos e segundos no centro

Contador de segundos para uma cronometração precisa

OSCILADOR

Volante de inércia variável, microajustamento com parafuso

Mola de balanço em silicone não magnético

Frequência: 28 800 alternâncias/hora (4 Hz)

DIÂMETRO TOTAL

26 mm

ESPESSURA

4,99 mm

JOIAS

27 joias