**ブラックベイ**

**チューダーの象徴的なダイバーズウォッチの進化形は、技術およびデザインともに次の段階に突入する。バーガンディベゼルに彩られた、ブラックベイの最新作。ブラックベイの最先端を歩むこのモデルは、進化したデザイン要素と“T-fit”クラスプを備え、METASによるマスター クロノメーター認定を受けている。**

オリジナルのブラックベイは2012年にバーガンディベゼルを携えて初登場し、2016年にはマニュファクチュール キャリバーが搭載された。そして今、ブラックベイ ラインの美学と技術の未来を予感させる3度目の進化を遂げて戻ってきた。ブラックベイと名付けられたこのダイバーズウォッチは、計時および耐磁性に関する業界屈指の厳しい基準をチューダーが熟知していることを象徴する存在である。スイス連邦計量・認定局（METAS）によるテストを受けたブラックベイは、最先端の時計製造技術と、70年近くにわたりプロフェッショナルのための堅牢なダイバーズウォッチを製造してきたチューダーのヘリテージに着想を得たデザイン要素を融合している。

**KEY POINTS**

1.       初代ブラックベイと同様の径41mmステンレススチール製ケース、60分逆回転防止バーガンディベゼル

2.       サンブラッシュドサテン仕上げのブラックダイアル、ドーム型、ゴールドのアクセント

3.       1969年に登場したチューダー ダイバーズウォッチの象徴である「スノーフレーク」針、グレードAのスイス製スーパールミノバ®発光塗料

4.       スイス公認クロノメーター検査協会（COSC）による認定かつ耐磁性シリコンバランススプリングを備えるマニュファクチュール キャリバー MT5602-U、約70時間のパワーリザーブ

5.       いずれもチューダー“T-fit”クイックアジャストクラスプを備える3種類のブレスレットチョイス：3列リンクの「リベットスタイル」または5列リンクのスチール製ブレスレット、またはラバーストラップ

6.       5年間の国際保証

**TUDOR QUALITY**

ブラックベイ最新作の登場は、チューダーがまたしてもマスター クロノメーターの認定を受けたブラックベイを完成させたことを意味し、これは品質に対するチューダーの飽くなき向上心を表している。チューダーのコレクションに当規格が適用されるのは、このモデルで3回目。将来的にすべてのコレクションがMETAS認定を受けるための一歩となる。この認定を得るために、チューダーのマニュファクチュール キャリバーには大幅な変更が加えられる必要があった。しかしこれは同時に、今後もチューダーが独立機関による卓越した品質保証を受けたモデルをリリースできることを意味するのだ。

**COMPREHENSIVE INDEPENDENT CERTIFICATION AND HIGH STANDARDS**

METASによるマスター クロノメーターは、包括的な認証制度として精度、耐磁性、防水性、パワーリザーブなど、機械式時計に求められる主たる機能特性を検査対象としている。その基準は精度一つとっても極めて高く、認定を得るためにはケーシングされた時計の日差が5秒以内（0、+5秒）でなければならない。これは、スイス公認クロノメーター（COSC）が定めるムーブメントの状態における日差-4秒から+6秒の基準よりも5秒も厳しい上、チューダーがマニュファクチュール ムーブメント搭載の完成品に対して独自に定める日差-2秒から+4秒という基準よりも1秒少ない。さらにこの認証制度は、15,000ガウスの磁場環境にさらされた状態の時計の計時精度も保証する。そして、これはブランドが提唱する防水性能が国際標準化機構（ISO）に準拠していることや、マスタークロノメーター ウォッチのパワーリザーブも保証する。また、認証を得るには、2つの前提条件が必要であることにも注意が必要である。スイス製を名乗る基準を満たし、スイス公認クロノメーター検査協会（COSC）の認定を受けたムーブメントを搭載していなければならないのだ。

**CRITERIA AND TESTS FOR METAS CERTIFICATION**

ブラックベイがマスター クロノメーター認定を受けるためにクリアした前提条件およびテスト：

−        スイスメイド

−        COSC認定

−        2つの異なる温度下、6つの姿勢差、そして2つの異なるパワーリザーブ残量状態（100%および33%）での精度テスト

−        15,000ガウスの高磁場環境下でのスムーズな動作確認およびその後の精度テスト

−        ISOに準拠した200m（660ft）の防水性能

−        70時間のパワーリザーブ

**THE MANUFACTURE CALIBRE MT5602-U**

ブラックベイに搭載されたマニュファクチュール キャリバー MT5602-Uは、時・分・秒表示を備える。また一般的なチューダーのマニュファクチュール キャリバーの外観と雰囲気に加え、太陽をモチーフにしたデザインがレーザーで施され、ブリッジに配されたマスタークロノメーターの表記がその卓越した性能を際立たせる。モノブロックのタングステン製ローターはオープンワーク仕様で、サンドブラスト仕上げのディテールを備える特徴的な放射状の溝がレーザーで施されている。ブリッジとメインプレートにはサンドブラスト仕上げとポリッシュ仕上げに加え、レーザーによる装飾が施された。

堅牢性、耐久性、信頼性、そして精度を兼ね備えたこのムーブメントの可変慣性テンプは、頑丈な両持ち式のトラバーシングブリッジに保持されている。また耐磁性シリコンバランススプリングを備えるほか、MT5602-Uは腕時計として組み上げられた状態でテストした場合、日差が5秒以内（0/+5秒）という高い基準を達成している。

その他の特筆すべき特徴は、マニュファクチュール キャリバー MT5602-Uのパワーリザーブが、「ウィークエンドプルーフ (週末耐性)」を備えていることである。つまり、METASの認定を受けた約70時間のパワーリザーブにより、金曜日の夜に腕時計を外し、月曜日の朝に身に着けたときに再びゼンマイを巻く必要がないのだ。週末の休暇を必要としているときでも、時計はそれを必要としない。

**EMBLEMATIC LOOK**

バーガンディベゼルを備えるブラックベイは、今でもチューダーの中でも最も広く知られ、ひと目でわかるモデルの一つだ。改めてブラックベイと名付けられた最新モデルでは、ケースは直径41mmのオリジナルのプロポーションを保ちながらも、より薄型に仕上げられている。逆回転防止ベゼルの側面はグリップ感に富み、そのインサートには外周リングの輪郭に沿ったわずかにカーブした数字が表示されている。しかし、そのデザイン上のディテールは、ケースのサイズやベゼルだけに留まらない。秒針はロリポップ型となりチューダーの初期のダイバーズウォッチを彷彿とさせ、サテンブラックダイアルはかすかに放射状に広がるブラッシュド仕上げで、直射日光の下で非常に繊細な輝きを放つ。人間工学的にも進化し、チューダーの歴史的なテクニカルウォッチのリューズが描くカーブを想起させるリューズは、チューブが見えないようミドルケースの側面に沿う構造になっている。

**STEEL BRACELETS OR RUBBER STRAP, ALL WITH “T-FIT”**

ブラックベイには、すべてサテンブラッシュド仕上げの3列リンクのスチール製ブレスレット、またはブラッシュド＆ポリッシュ仕上げの5列オーバル型リンクのスチール製ブレスレットが付属し、どちらもセルフアジャストが可能のチューダー“T-fit”クラスプを備えている。工具不要の簡単な操作で、着用者自身が8mmの長さを5段階で調節することができるようになっている。クラスプにはセラミックのボールベアリングが採用され、クラスプの作動に心地よい触感をもたらすのに加え、スムーズに確実に留めることができる。

ブラックベイには、ブラック ラバーストラップの選択肢も用意されている。ストラップは3サイズ展開、さらにチューダー独自の“T-fit”クラスプが備わっており、最適な着用感のために着用者の手首のサイズに合わせてカットすることができる。内側には目を引く象徴的なスノーフレークのモチーフが採用され、本モデルのサイズにぴったり合わせられている。

**THE ESSENCE OF BLACK BAY**

ブラックベイ コレクションは、1950年代に製造されたチューダー ダイバーズウォッチに着想を得たダイアルを備えており、ダイアルには1969年のカタログに掲載された、”スノーフレーク”の名でコレクターに知られている、チューダーの特徴的な角型の針を採用。プロテクターなしのリューズ、ラグを貫通するラグ穴といった要素の幾つかを見出すことができるだろう。

ダイバーズウォッチにおけるクラシックとコンテンポラリーの融合、そのコンセプトはネオビンテージともいえる。それは単に「過去のモデルの復刻」ではない。60年以上にわたるチューダーのダイバーズウォッチの技術と哲学が込められているのだ。そのネオビンテージと称されるコンセプトに、製造技術や信頼性、堅牢性、精度が加わり、今日における真の実用時計としての存在感を示している。

**THE TUDOR MANUFACTURE**

ブラックベイを含むすべてのチューダー ウォッチは、スイスのル・ロックルにある新しいチューダーのマニュファクチュールで組み立てられ、チューダーの高い基準に沿って全面的に検査されている。時計技術者のノウハウと最高レベルの生産管理および自動検査システムを結集したこの新しい最先端施設は、3年の建設期間を経て2021年に完成した。チューダー レッドで統一されたこのマニュファクチュールは、4階建て総面積5,500平方メートルに及び、隣接する2016年に設立されたチューダーのムーブメント製造施設、ケニッシ マニュファクチュールと物理的にも視覚的にもつながっている。ケニッシおよびチューダーが所有する関連会社のネットワークにより、チューダーは高性能機械式キャリバーの開発と製造の統合を実現してきた。その結果、チューダーは今では極めて重要な部品の製造を完全にマスターし、その品質を保証することができる。

**THE TUDOR GUARANTEE**

1926年にハンス・ウイルスドルフによりブランドが創設されて以来、チューダーが持つ理想の腕時計を作るためのビジョンは変わらない。それは終わりなき堅牢性や耐久性、精度の追求である。この経験、そして自社の時計の優れた品質に対する自信により、チューダーはそのすべての製品に5年間の保証を適用している。 この保証は、時計の登録や定期的な点検を必要とせず、譲渡も可能である。また使用頻度や状況によってことなるものの、オーバーホールに関しては約10年の間 に1回程度を推奨している。

**TUDOR IS #BORNTODARE**

2017年、チューダーは#BornToDareのスローガンを掲げた新しいキャンペーンを開始した。これは、ブランドの歴史と、今日ブランドが象徴するものの両方を反映している。陸海空、ときには氷上でチューダーの腕時計を身に着け、並外れた偉業を成し遂げてきた挑戦者たちの物語そのものだ。そこには、極限の環境に耐え、挑戦し続ける人々のために腕時計をつくった創立者ハンス・ウイルスドルフの想いが宿っている。今日のチューダーを築き上げた、時計製造に対するその唯一無二の取り組みの証である。チューダーの革新は常に注目の的であり、#BornToDareの精神はなるべくして変革者となったアンバサダーたちにより体現されている。

**ABOUT TUDOR**

チューダーは、数々の受賞歴のあるスイス製ウォッチブランドで、洗練されたスタイル、確かな信頼性、そして価格を超える独自の価値を備えた機械式時計を提供する。チューダーの起源は1926年にまで遡り、この年ロレックスの創立者ハンス・ウイルスドルフの代理で、スイスの腕時計メーカーが「チューダー（The Tudor）」を初めて登録。1946年、彼は品質に対する伝統的なロレックスの哲学を重んじながらも、より手の届きやすい価格の時計を製造するモントル チューダー SAを公式に設立する。チューダーの腕時計はその歴史において、最も果敢に活動する冒険家や熟練のプロフェッショナルたちに選ばれてきた。ブラックベイ、ぺラゴス、1926、チューダー ロイヤルといった象徴的なモデルをラインナップし、チューダーは2015年より、多機能で優れた性能を備えた機械式のマニュファクチュール キャリバーも提案している。

**REFERENCE 7941A1A0RU**

**CASE**

41mm スチール製ケース、ポリッシュ＆サテン仕上げ

**BEZEL**

ステンレススチール製60分逆回転防止ベゼル、アルマイト加工ディスク

**WINDING CROWN**

ステンレススチール製スクリュー式リューズにチューダーローズのレリーフ

**DIAL**

ブラック、ドーム型

**CRYSTAL**

ドーム型サファイアクリスタル

**WATERPROOFNESS**

200m (660 ft）防水

**BRACELET**

ポリッシュ＆サテン仕上げの5列リンクまたは3列リンクのステンレススチール製ブレスレット、またはラバーストラップ、すべてチューダー“T-fit”クラスプを備える

**MOVEMENT**

マニュファクチュール キャリバー MT5602-U

両方向回転ローター搭載の一体型機械式自動巻ムーブメント

**POWER RESERVE**

70時間（METASによって認定済み）

**PRECISION**

COSCによるスイス公認クロノメーター認定

(スイス公認クロノメーター検査協会）

METASによるマスタークロノメーター認定

**FUNCTIONS**

中央に時・分・秒針、

秒針停止機能による正確な時刻設定

**OSCILLATOR**

スクリュー調整式可変慣性テンプ

非磁性シリコンバランススプリング

振動回数：28,800/ 時(4Hz)

**TOTAL DIAMETER**

31.8mm

**THICKNESS**

6.5mm

**JEWELS**

25石